.

Modulární  systémy pro  elektrotechniku a instrumentací

Celková cena za 2 pracoviště
I )    1.1.1.4.5 Elektrotechnické t estovací pracoviště
Předmět plněni veřejné zakázky:

Dodávka  in tegrovaného  systému  laboratorních p ř íst rojů  (zdroj,  DMM , osciloskop,  fu n kčn í
generátor) se SW ovládáním  prosltřed nict vím La bVIEW splňujícím následující paramet ry:

•	2x osc iloskopický  kaná l 100MHz, IGS/s
•	20 M Hz generátor
•	Zdroj + - 25 V / IA ,6V / 5 A
•	24 DIO
•	Analýza kornunika čnich l i nek
•	Připojení USB nebo WiFI
•	Kompat ibilní s campus  licencí NI Celkem 2 komplety

Dodávka mod u lárního sytém u pro i nst ru mentaci a řízen í s integrovaným kontrolérem a FPGA
Lah\/I EW splň ující následující para me t ry :

•	Min. 8x rozhra n í pro modulár ní systémy - zásu vné kart y typu A/D, D/A převodník, digi tál ní
1/0, čítače, relé, senzorové rozhra ní aj.
•	2j ádrový  integrovaný  kontrolér
•	FPG A programovatelné hrad lové po le
•	In tern í paměť min 4 GB, RAM mi n. 1GB
•	Přípojení Ethernet I00/ I000
•	USB host rozhraní
•	Stolní provedení s možností instalace na DlN lištu

Modulární systémy pro elektrot echniku a instrumentaci
•	K ompat i bilní s ca mpus liencí  N I

Fakturační adresa.

 	CN.1.28.06.2019 	

Angstorm  laboratory  s.r .o. Pobřežní   249/46
186 00 Pra h a 8

IČO:O5652847
DIČ:CZO5652847

Ceské vysoké uzeni techchnlcké v Praze Fakulta  biomedicínského lnženýrství
nám. Sitná 3105
27 201 Kladno

DIC: CZ68407700

Dodací adresa

Ceské vysoké učenl technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství nám.Sitná 3105
272 01Kladno

Pllatnost nabídky.    28.08.2019
Datum vytvoření :   28.05 2019
člslo nabídky. CN.1.28.06.2019

Kat.č.	
Označenl produktu	
Počet ks	Cena  za  ks bez DPH	
Cena celkem bez DPH	
Cena celkem včetně DPH	

VB-80 12	J} J .J.l.4.S Elektrotechnlcke testovacl pracoviště

Multifunkční měřici stanice National lnstruments VB-8012
Osciloskop se smíšeným signálem :
Šířka pásma  100 MHz
Kanály: 2 analogové, 34 digitálních
Vzorkovací frek ence 1 GS/s
Generátor funkcí:
Max. frekvence: 20MHz
Regulovatelný DC napájeci zdroj :
Napět í +25V 1A, +6V 5A (s externím module – součástí dodávky)
Digitání vstupy  a výstupy:
24 DIO (s  externím m. modulem – součástí dodávky)
Obecné techhnícké ůdaje:
Připojení: USB, Wi-Fi
Podporuje NI driver kompatibilní např. s labView atd.
Rozměry a hmotnost: 254x190x77 mm
2,05 kg

	

	

2	

52 230 Kč	

104 460 Kč	

126 391 Kč	

 cRIO  - 9056

CompactR IO kontrolér    FPGA a modulár nlkoncepci

58 600 Kč

58 600 K

70 906 Kl

Specifikace výpočetnlho HW:
Dual-core 1,33GHz procesor
FPGA Artix-7 75T
Celkem 4 GB interní paměť + 1 GB RAM 
Koncktivita:
Ethernet 100/1000
USB host
Rozhraní
8 x slot pro rozšiřující karty – jednotky modulárního systému
Mechanické provedeni:
Stolní
Montážní držák na DIN lištu – součástí dodávky
Obecné technické údaje:
Připojení: USB, Wi-Fi
Podporuje NI driver kompatibilní s např. LabView atd.
Rozměry a hmotnosthmotnost!
32 1 ) 8.1 .190 flllll
1,6 k9

Prohláfonío shodě:prohlJ ujeme na svou vylulnou zodpovědnost. ž e výr obek splňuje po!adavky technických předplsů. že výrobek  ie za podmínek námi
určeněho použ iti  bezlpečný a ž e jsme přijaly veškerá opatlřeni, kterými zabezpečujeme shodu výrobkůs tec hnickoudokumentaci a požadavky nařízení vlády.
nJliz enivlády

Dodacílhůta : dle srnlouvy do 4 rněsíců
Záruční doba:24 měsíců

Celkem bez OPH
DPH {11%)
Celkem včetné DPH

163 060,00 Kč
34 242,60 Kč
197 302,60.Kč.-·

 	Technická specifikace zboží 	

Dodavatel

Angstorm laboratory s.r.o.
Pobřežní  249/46
186 00 Praha 8

IČ0:05652847
Dl :CZO5652847

Veřejná zakázka
VZ00'/0747  Moderrmace laboratoří III -ostatní přistroje
část l.l.

Platnost    28.08.2019
Datum vytvoření.    28.06.2019

	

Kat.č.	
Označení produktu					
1) 1.1.1.4.5Elektrot echnické testovocí  pracoviště

VB-8012	Multifunkční mělřící stanice National Jnstruments VB-8012

Osciloskop se smíšeným signálem:
Šířka pásma: 100 MHz
Kanály: 2 analogové, 34 digitálních
Vzorkovací frekvence 1 GS/s Generátor   funkcí:
Max. frekvence: 20 MHz
Regulovatelný DC napájecí zdroj:
Napětí + 25V 1A, +5V 5A (s externím module – součást dodávky) Digitalni vstupy  a výstupy :
24 DIO (s externím module – součást dodávky)
Obecně technické údaje: Připojení: USB, Wi-Fi
Podporuje NI driver kompatibilní s např. labView atd.
Rozměry a hmotnost: 254x190x77 mm  2,05 kg	

l) J.J .J.4.!IModulární Jystém CompoctRIO

<RI0·90S6

CompactRIO  kontrolér s FPGA a modulární koncepci
Specifikace výpočetniho HW; Dual-core 1,33 GHz procesor FPGA Artix 7 75T
Celkem 4 GB interní paměť + 1 GB RAM
Konektivita:
Ethernet 100/1000
USB host
Rozhraní:
8 x slot pro rozšíiřující karty – jednotky modulárního systému
Mechanické provedení:
Stolní
Montážní držák na DIN lištu – součástí dodávky
Obecné technické údaje
Připojení·USB, W1 f 1
Podporuje NI driver kompatibilní např. s LabView atd.
Rozměry a  hmotnost :
329x83x190 mm
1.6 kg