

I

I





I I I

KKUl.j.un I a.i.v.

U Elektry 203/8, 198 00 Praha 9
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxx

NABÍDKA NA DODÁVKU OSVĚTLOVACÍ TECHNIKY DO DIVADLA NA

REJDIŠTI

Název veřejné zakázky: „Pořízení programovatelného řídícího pultu pro

řízení konvenčního osvětlení v Divadle Na Rejdišti"

Zadavatel: Pražská konzervatoř

Na Rejdišti 1/77
110 00 Praha 1
IČ: 70837911

Zastoupená ředitelem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Uchazeč: PROLIGHT s.r.o.

U Elektry 203/8
198 00 Praha 9
IČ: 02318245
DIČ: CZ02318245

Zastoupená jednatelem xxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CDoni iřTiiLj-r

g i I g s g i

V Praze dne 19. 9. 2019 PROLIGHT G.r.o.

U Elektry 203/8, 138 OD PraliB 9



xxxxxxxxxxxxxx, jednatel
PROLIGHT s.r.o.

"1

7

KRYCÍ LIST NABÍDKY

1. PŘEDMĚT NABÍDKY

Pražská konzervatoř

„Pořízení programovatelného řídícího pultu pro řízení konvenčního osvětlení v

Divadle Na Rejdišti“

1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČE

obchodní firma nebo název: PROLIGHT s.r.o.
právní forma: společnost s ručením omezeným
sídlo: U Elektry 203/8,198 00 Praha 9
kontaktní adresa: U Elektry 203/8, 198 00 Praha 9
IČ:02318245
DIČ: CZ02318245

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 218228.
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

statutární orgány uvedením jména, příjmení a zastávané funkce: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - jednatelé
pověřený zástupce pro případné další jednání: xxxxxxxxxxxxx, jednatel
tel.:xxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

1. DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Termín plnění veřejné zakázky je od podpisu smlouvy do 30. 9. 2019

1. NABÍDKOVÁ CENA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položky | Cena bez DPH | DPH | Cena včetně DPH |
| Nový programovatelný řídící pult -1 ks | 127.116,- Kč | 26.694,36 KČ | 153.810,36 Kč |
| Nový LCD Monitor 22" - 2 ks. | 9.000,- Kč | 1.890,-Kč | 10.890,- Kč |
| Další příslušenství specifikovanévýzvou | 20.000,- Kč | 4.200,- KČ | 24.200,- Kč |
| Ostatní cenové položky (např.zprovoznění, doprava, zaškoleníatd.) | 4.000,- Kč | 840,- Kč | 4.840,- Kč |
| Celkem | 160.116,- Kč | 33.624,36 KČ | 193.740,-Kč |

V Praze, dne 19. 9. 2019

xxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel

, Jí fr:2

PROLIGHT s.r.o,
0231B245 DIČ: 0202310245

léno a podpis statutárního orgánu

'"ir



IČ;02318245
DIČ: CZ02318245

/?OLIGHT s.r.o.

' Dodavatel:

PROLIGHT s.r.o.

U Elektry 203/8
198 00 Praha 9

Telefon; xxxxxxxxxxxxx
E-mail; xxxxxxxxxxxxxxz
wvvw.pro-light.cz

; e-shop: [www.divadelnitechnika.cz](http://www.divadelnitechnika.cz)

Nabídka č.; 19NA00329

Datum zápisu: 19.09.2019

Plátno do: 30.11.2019

NABÍDKA č. 19NA00329

Odběratel:

IC:

DIČ:

70837911

CZ70837911

Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1
Na Rejdišti 77/1
110 00 Praha 1

Tel.:

Konečný příjemce;

Nabídka do VŘ: "Pořízení programovatelného řídícího pultu pro řízení konvenčního osvětlení v Divadle Na Rejdišti";

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení dodávky | Množství | J.cena | Sleva | Cena | %DPH | DPH | Kč Celkem |
| 2164331A1011:Element2, 1024 | 1 ks | 144 450,00 | 12,0% | 127 116,00 | 21% | 26 694,36 | 153 810,36 |
| výstupů, 40x faderLCD Monitor 22" | 2 ks | 4 500,00 |  | 9 000,00 | 21% | 1 890,00 | 10 890,00 |
| Bezdrátové dálkové ovládáníWiFi, iPad, SW, AP, pouzdro | 1 ks | 20 000,00 |  | 20 000,00 | 21% | 4 200,00 | 24 200,00 |
| Oživení, zaškolení, doprava | 1 kpl. | 4 000,00 |  | 4 000,00 | 21% | 840,00 | 4 840,00 |
| Součet položek |  |  |  | 160 116,00 |  | 33 624,36 | 193 740,36 |
| Zaokrouhlení |  |  |  |  |  |  | -0,36 |
| CELKEM K ÚHRADĚ |  |  |  |  |  |  | 193 740,00 |

I

I

I

)

Vystavil; xxxxxxxxxxxxxx

srr^LJir

»1

PROLIGHT s.r.o.

U Elektry S03/B, 19B 00 Praha 9
IČ; 02310245 DIČ; CZ0231B245

Ekonomický a Informační systém POHODA



PROLIGHT s.r.o.

U Elektry 203/8, 198 00 Praha 9
tel.; xxxxxxxxxxxxxxxx
e-maíl; xxxxxxxxxxxxxx

‬web: [www.pro-llght.cz](http://www.pro-llght.cz)

**ETC - programovatelný řídící pult Element 2^\*^**

Pult Element 2™ je inovovanou verzí populárního pultu Element a je taktéž primárně určen pro řízení konvenčního
osvětlení.

Využívá stabilního řídícího systému EOS, je jednoduchý, komplexní, cenově dostupný a snadno ovladatelný. Pomocí
kláves a množství potenciometrB se dobře přistupuje k ovládání intenzit, editaci nálad a submasterů. Bezproblémová
je I kontrola DMX zařízení, jako jsou inteligentní svítidla, výrobníky kouře Či převíječky filtrB, Na pultu se dobře
pracuje i studentům, ochotníkům čí brigádníkům, protože ovládání konzole lze přizpůsobit v tzv. Magie Sheets, které
dovolují vytvoření jednoduchých rozhraní pro rychlé a snadné povely z dotykové obrazovky. Uživatel ocení snadné
přehrávání z ruky, přátelské programování, stránkování, LTP fadery pro přímý přístup k okruhům či submasterům,
paletám, presetům, manuálnímu časování atd.

Pult nabízí 1024 nebo 6144 výstupů, 40 faderů, pár Master faderů, oceněné nástroje pro ovládání barev, offline či
zákaznické programování pres ETCnomaď", stejně jako synchronizovanou zálohu další konzoli Element 2^", ETCno-
mad™ nebo ETCnomad Puck™.

Řídící pult Element 2™ najde své uplatnění v divadlech, TV studiích, školách či výstavních expozicích.



Charakteristika

1.024 nebo 6.144 DMX výstupů/parametrů

32.768 kanálů

lO.OOOx Cue

l.OOOx skupina

99.999X Macro

40 potenciometrB jako okruhy či submastery (strán-
kovatelné - 100 stránek)

Master Playbacky, GO a STOP/GO ZPĚT
Intenzita, Fokus, barevné a Beam palety (4x 1000)
1000 krokových, relativních a absolutních efektů
Hue + Saturace Coior Picker a Gel Picker pro LED a
CMY míchání barev

Síťové protokoly ETCNetZ, Net3, ArtNet a Avab UDP
Import Show z pultů Obsession, Express, Expressi-
ons, Emphasis, Strand 300/500, Congo, Cobalt,
grandMAl 1 grandMAZ a Safari
DMX512 (4 výstupní porty)

MIDI vstup/výstup, 2 X Ethernet, SMPTE Timecode
Podpora dvou externích monitorů s možností doty-
kové obrazovky (display-PORT/DVI)

Hard Disk

USB porty pro flash drives či klávesnici

Kapacita systému

1.024 nebo 6.144 výstupů
32.000 řídících kanálů (zařízení)

10.000 Cues
1 Cue list
999 submasterů
100 stran faderů

4x 1.000 palet (intenzita, ostření, barva, paprsek)
1.000 předvoleb (všechny palety)

1.000 skupin

1.000 efektů (relativní, absolutní nebo krok)

99.999 maker
1.000 snímků
1.000 křivek
1.000 barevných Path

Podpora dvou externích monitorů s rozlišením 1280
X 1024 (i dotykových)

SSD disk

Pět portů USB pro flash disky, zařízení, klávesnice

Centrální informační oblast - přístupy:

Všechny data mohou být zobrazena na jednom externím monitoru, můžou se však rozšířit na dva externí monitory.
Lze uložit tři uživatelské pracovní plochy a libovolně přepínat mezi nimi



vvcu. [www.pro-iignt.C2](http://www.pro-iignt.C2)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| • | Browser | • Show Data Utility | • Vybrané Cue |
| • | Správa souborů | • Tisk do PDF | • Chybová hlášení |
| • | Výchozí systém | • Funkce oprav | • Kontextově citlivé ovládání |
| • | Výchozí show | • Nahrávání cílových seznamů | • Kategorie parametrů, i jednotlivých |
| • | Výchozí nastavení | • Nápověda | • Filtry |
| • | Definice oddílů | • Elektronická alfa klávesnice |  |
| • | Donfigurace sítě | • Příkazový řádek |  |

Zobrazení kanálů

* Přímý kanál nebo zobrazení tabulky
* Blind Cue, palety, předvolby a skupiny (seznam / ta-
bulka)
* Možnost ukázat požadované parametry kateg. IFCB
* Flexi-kanál (určení kanálu na dispfeji)
* Zoom (definice počtu zobrazených kanáiů)
* Barevně odlišné intenzity ukazující směr pohybu
* Patch dle adresy a dle kanálů + opravy adresy
* Možnost nastavení Pan a Tilt + možnost vlastní
editace
* Možnost nastavení náběhové křivky a předžhavení
pro jednotlivé okruh

Ovládání efektových svítidel

* Pohyblivá svítidla lze zobrazit a popsat na externí obrazovce
* Ovládací parametry lze ovládat z dotykové obrazovky nebo příkazovým řádkem
* Funkce FLIP a HOME

Rozhraní

* Dva samostatně nastavitelné ethernetové porty
* ETCNetZ, Net3(ACN), ArtNet a Avab UDP výstupní
protokoly
* Spínací kontakty - D-SUB konektor
* 4x DMX/RDM port
* 2x video konektor pro externí dotykové obrazovky
V dodávce
* 5x USB port
* ose vysílač/přijímač
* UDP vysilač/přijímač
* MIDI TimeCode, MIDI Show control přes Gateway
* SMPTE TimeCode pře Gateway

Příslušenství

* Protiprachový kryt
* Jedna lampička
* Myš a podložka
* Dvě aktivní redukce z display-port na DVI
* Napájecí šňůra
* Dálkové ovládání
* Net3 Remote Video Interface
* Přepravní box (čase)

