Popis dodávaného měřicí techniky

Karta pro návrh reálných komplexních technických systémů založených na FPGA 
Nabízené zařízení: National Instruments NI MyRIO-1900

Požadovaný parametr	Požadovaná hodnota	Nabízená hodnota	Splňuje zadání?	
A.1 připojení k PC	USB	USB	Ano	
A.2 zařízení  pro  návrh  reálných  komplexních technických systémů založených na FPGA	
FPGA	FPGA
Xilinx Z-7010	
Ano	
A.3 analogové vstupy	Min. 4 vstupy s rozsahem min. 0-
10 V, rozlišení
alespoň 12 bit	10 vstupů, rozlišení
12 bit. Rozsah 0- 10V (s dodaným příslušenstvím)	
Ano	
A.4 analogové výstupy	min. 2 výstupy s rozsahem min. 0-
10 V, rozlišení
alespoň 12 bit	2 výstupy s
rozsahem ±10 V,
rozlišení 12 bit	
Ano	
A.5 digitální porty	Min. 12x TTL	16x TTL
kompatibilní	Ano	
A.6 uživatelský	přístup	k	referenčním hodnotám napětí	napětí 3,3 V
a 5 V	napětí 3,3 V
a 5 V	
Ano	
A.7 interní mikroprocesor a paměť	takt min. 650 MHz, interní
paměť min. typu DDR 3/ min
500MHz - min 256 MB,	
takt 667 MHz, interní paměť DDR 3/ 533MHz 256
MB,	

Ano	
A.8 celé zařízení zakrytované, s možností přístupu k portům. Součástí bude napájecí zdroj, základní sada příslušenství pro okamžitou možnost spuštění zařízení a demonstraci využití celého systému - min. obsah: kabel pro připojení periferií, mikrofon, relé, termistor, displej 7 segmentů.	

min. obsah: kabel pro připojení periferií, mikrofon, relé,
termistor, displej 7 segmentů	

kabel pro připojení periferií, mikrofon, relé, termistor,
displej 7 segmentů	

Ano	

1.2 Univerzální karta pro měření/řízení 

Nabízené zařízení: National Instruments NI USB-6000

Požadovaný parametr	Požadovaná hodnota	Nabízená hodnota	Splňuje zadání?	
B.1 připojení k PC	USB	USB	Ano	
B.2 analogové vstupy	Min. 8	8 vstupů	Ano	
B.3 rozlišení	A/D převodníku	
Min. 12 bitů	
12 bitů	
Ano	
B.4 vzorkovací frekvence	
min. 10 kS/s,	
10 kS/s,	
Ano	
B.5 vstupní	rozsah analogových kanálů	
min. +/- 10V,	
+/- 10V,	
Ano	
B.6 vstupní
impedance zařízení	
větší než 1M Ohm	
větší než 1M Ohm	
Ano	
B.7 digitální
vstupy/výstupy	
min. 4	
4	
Ano	

1.3 Multifunkční zařízení pro měření a generaci signálů 
Nabízené zařízení: National Instruments NI VirtualBench
VB-8012
Požadovaný parametr	Požadovaná hodnota	Nabízená hodnota	Splňuje zadání?	
C.1 kombinace	přístrojů	v jednom zařízení,	osciloskop pro smíšené
signály, funkční generátor, digitální multimetr, zdroj stejnosměrného napětí a digitální vstupy a výstupy	osciloskop pro smíšené
signály, funkční generátor, digitální multimetr, zdroj stejnosměrného napětí a digitální vstupy a výstupy	

Ano	
C.2 osciloskop	2 kanály s pásmem min.
100 MHz	2 kanály s pásmem 100 MHz	Ano	
C.3 digitálních kanály	min. 34	34 (logický analyzátor) + 8 pomocných	Ano	
C.4 funkční generátor	min. 5 MHz funkce sinus, obdélník,
ramp/triangle, DC, včetně arbitrážní funkce	Update 125MHz funkce sinus (20 MHz),
obdélník (5 MHz), ramp/triangle, DC, arbitrážní funkce	

Ano	
C.5 digitální multimetr	rozlišením min. 5½,
možnosti měření napětí a proud DC a AC, měření odporu, měření diod a
měření vodivosti	Rozlišením 5½ míst,
možnosti měření napětí a proud DC a AC, měření odporu, měření diod a
měření vodivosti	

Ano	
C.6 napájecí zdroj DC	3 kanály, 3A	3 kanály (+6V, +25V,
-25V), celkem 3A	Ano	
C.7 zařízení připojitelné k PC.	Ano	Ano (USB, Wi-Fi)	Ano	

Čestně prohlašuji, že všechny nabízené produkty beze zbytku splňují zadání veřejné zakázky.