Příloha č. 1 – Technická specifikace plnění pro část 1

Technická specifikace – PC vybavení a měřicí technika, 1. část – Měřicí karty

1.	Obecný popis předmětu veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka PC vybavení a měřicí techniky pro Fakultu biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze. Veřejná zakázka je rozdělena do tří částí: 
1.	část – Měřicí karty
2.	část – Počítačové vybavení
3.	část – Interaktivní sestava

2.	Minimální technické parametry pro 1. část – Měřicí karty
A)	Karta pro návrh reálných komplexních technických systémů založených na FPGA (dále jen „Karta“) 

Požadovaný počet ks: 3

Karta je určena pro návrh reálných komplexních technických systémů založených na FPGA polích. Zařízení umožní konstruovat, měřit a řídit rozsáhlé a sofistikované zdravotnické systémy.

Karta musí splňovat následující minimální parametry:

A.1	připojení k PC pomocí USB,
A.2	zařízení pro návrh reálných komplexních technických systémů založených na FPGA,
A.3	min. 4 analogové vstupy s rozsahem min. 0-10 V, rozlišení alespoň 12 bit,
A.4	min. 2 analogové výstupy s rozsahem min. 0-10 V, rozlišení alespoň 12 bit,
A.5	min. 12 digitálních portů pro vstupy/výstupy TTL,
A.6	uživatelský přístup k referenční hodnotě napětí 3,3 V a 5 V,
A.7	interní mikroprocesor s taktem min. 650 MHz, interní paměť min. typu DDR 3/ min 500MHz - min 256 MB,
A.8	celé zařízení zakrytované, s možností přístupu k portům. Součástí bude napájecí zdroj, základní sada příslušenství pro okamžitou možnost spuštění zařízení a demonstraci využití celého systému - min. obsah: kabel pro připojení periferií, mikrofon, relé, termistor, displej 7 segmentů.

B)	Univerzální karta pro měření/řízení (dále jen „Karta“)

Požadovaný počet ks: 20

Karta musí být univerzálně použitelná pro měření nebo řízení periferií, komunikující po sběrnici USB a umožnit získávat data ze studenty připravených přípravků, či přímo ze zdravotnických přístrojů.

Karta musí splňovat následující minimální parametry:

B.1	připojení k PC pomocí USB,
B.2	min. 8 analogových vstupů,
B.3	min. 12 bit A/D převodník,
B.4	vzorkovací frekvence min. 10 kS/s,
B.5	vstupní rozsah analogových kanálů min. +/- 10V,
B.6	vstupní impedance zařízení větší než 1M Ohm,
B.7	min. 4 digitální vstupy/výstupy.

C)	 Multifunkční zařízení pro měření a generaci signálů (dále jen „Zařízení“)

 Požadovaný počet ks: 5

Zařízení musí být jednoduše propojitelné s PC a spojovat osciloskop pro smíšené signály, funkční generátor, digitální multimetr, zdroj stejnosměrného napětí a digitální vstupy a výstupy.

Zařízení musí splňovat následující minimální parametry:

C.1	kombinace osciloskop pro smíšené signály, funkční generátor, digitální multimetr, zdroj stejnosměrného napětí a digitální vstupy a výstupy v jednom zařízení,
C.2	2kanálový osciloskop, s pásmem min. 100 MHz,
C.3	min. 34 digitálních kanálů,
C.4	funkční generátor, min. 5 MHz, funkce sinus, obdélník, ramp/triangle, DC, včetně arbitrážní funkce,
C.5	digitální multimetr s rozlišením min. 5½, možnosti měření napětí a proud DC a AC režimu, měření odporu, měření diod a měření vodivosti,
C.6	napájecí zdroj DC, 3 kanály, 3A,
C.7	zařízení připojitelné k PC.