

|  |
| --- |
| **Položkový rozpočet**  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba : |  ***Byterm - oprava chodníku*** |   |   |   |   |
| Objekt : |  ***oprava chodníku Bartákova 19*** |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **P.č.** | **Číslo položky** | **Název položky** | **MJ** | **množství** | **cena / MJ** | **celkem (Kč)** |
| **Díl:** | **1** | **Zemní práce** |   |   |   |   |
| 1 | 139 60-0012.RA0 | Ruční výkop v hornině 3  | m3 | 9,80 | 1 216,00 | 11 916,80 |
| 2 | 122 20-1109.R00 | Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3  | m3 | 9,80 | 37,30 | 365,54 |
| 3 | 167 10-1101.R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3  | m3 | 9,80 | 256,00 | 2 508,80 |
| 4 | 162 50-1102.R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m  | m3 | 9,80 | 142,00 | 1 391,60 |
| 5 | 162 20-9999.R00 | Poplatek za skládku MS Rýmařov  | t | 6,00 | 1 200,00 | 7 200,00 |
| 6 | 181 30-1101.R00 | Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2  | m2 | 49,00 | 46,50 | 2 278,50 |
|   | ***Celkem za*** | ***1 Zemní práce*** |   |   |   | **25 661,24** |
| **Díl:** | **4** | **Vodorovné konstrukce** |   |   |   |   |
| 7 | 451 97-1112.R00 | Položení vrstvy z geotextilie vč. dodávky  | m2 | 31,85 | 79,00 | 2 516,15 |
|   | ***Celkem za*** | ***4 Vodorovné konstrukce*** |   |   |   | **2 516,15** |
| **Díl:** | **5** | **Komunikace** |   |   |   |   |
| 8 | 564 75-1111.R00 | Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 10 cm  | m2 | 29,40 | 152,00 | 4 468,80 |
| 9 | 564 83-1111.R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm  | m2 | 29,40 | 103,00 | 3 028,20 |
| 10 | 596 21-5021.R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm  | m2 | 29,40 | 255,00 | 7 497,00 |
| 11 | 592-45020 | Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní prořez 3% | m2 | 30,30 | 285,00 | 8 635,50 |
| 12 | 564 84-1111.R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 12 cm  | m2 |   | 121,50 |   |
|   | ***Celkem za*** | ***5 Komunikace*** |   |   |   | **23 629,50** |
| **Díl:** | **91** | **Doplňující práce na komunikaci** |   |   |   |   |
| 13 | 917 76-2111.RR5 | Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z C12/15 včetně obrubníku ABO | m | 49,00 | 386,50 | 18 938,50 |
| 14 | 918 10-1111.R00 | Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5  | m3 | 0,98 | 2 825,00 | 2 768,50 |
|   | ***Celkem za*** | ***91 Doplňující práce na komunikaci*** |   |   |   | **21 707,00** |
| **Díl:** | **98** | **Demolice** |   |   |   |   |
| 15 | 981 01-1112.R00 | Demolice budov rozebráním, dřevěné ostatní včetně likvidace | m3 |   | 221,50 |   |
|   | ***Celkem za*** | ***98 Demolice*** |   |   |   |  |
| **Díl:** | **99** | **Staveništní přesun hmot** |   |   |   |   |
| 16 | 998 22-3011.R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný  | t | 31,54 | 163,00 | 5 141,02 |
|   | ***Celkem za*** | ***99 Staveništní přesun hmot*** |   |   |   | **5 141,02** |











