**Požadavky na vodoměry:**

- jednovtokový, suchoběžný

- s možností přidání radiového modulu pro elektronický odečet

- antimagnetický

- DN15mm, jmenovitý průtok Q3 = 1,6 m3/h, teplotní třída T50 (SV) a T90 (TV)

- mosazný připojovací závit G 3/4"

- mosazné tělo

- odolnost proti tlaku min. 10 bar

- stálá čitelnost naměřených hodnot

- přesnost vodoměru min. C+, min. průtok Q1 je menší než 15l/hod

- bez nutnosti uklidňujících délek na vstupu a výstupu

- montáž do svislé i vodorovné polohy

- bezpečnostní plomba k bytovým vodoměrům s kloubkem proti rozříznutí a s evidenčním číslem

- těsnění

- pružinová zpětná klapka

- stavební délka 110 mm

- vodoměry musí být v souladu s platnou legislativou ČR

- min. doba záruky záruka 2 roky

Technické parametry vodoměrů budou doloženy technickým listem.

Nabídková cena bude obsahovat:

* dodávku a montáž nových vodoměrů, včetně těsnění a plomb
* demontáž a likvidaci starých vodoměrů
* vyhotovení montážních protokolů dle domů s rozpisem na jednotlivé byty