Příloha č. 1

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Vážený(í) pane(pánové) | |
| Děkujeme za váš zájem, rádi bychom vám nabídli | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | Model: ML140E28 EVI\_D - S140 | | Obrázky v této nabídce jsou určeny pouze k ilustračním účelům | Model: | |

|  |
| --- |
| **ZÁKLADNÍ POPIS** |
| |  |  | | --- | --- | | USPORÁDÁNÍ PODVOZKU | 4X2 | | KABINA | MLL SPACÍ KABINA | | STRANA PROVOZU | VPRAVO, VOLANT VLEVO | | VÝKON MOTORU | TECTOR 7 (1000 NM) 6,7 LT - 6L | | PREVODOVKA | MANUAL / 9 SP. | | CELKOVÁ HMOTNOST VOZIDLA | 12 - 14 T | | POHÁNĚNÉ NÁPRAVY / REDUKCE | S.R. JEDNODUCHÁ REDUKCE | | ZAVĚŠENÍ NÁPRAV | MECHANICKÉ - MECHANICKÉ | | BRZDY | KOTOUČOVÉ - KOTOUČOVÉ | | POUŽITÍ | STANDARD | | DRUH KAROSÉRIE | PODVOZEK S KABINOU | | ROZVOR | 4815 MM | | BARVA | Červená - novello | | PNEUMATIKY | 20076 - PNEU 285/70R19.5 - ON/M+S | |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VOLITELNÁ VÝBAVA** | | |
| **1 - ELEKTRIKA** | |  |
| 07629 | Bez vnější signalizace zpáteč. | 0.00 EUR |
| 02463 | Cruise Control / Tempomat | 0.00 EUR |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **2 - KABINA** | |  |
| 06555 | Mlhovky | 0.00 EUR |
| 02650 | Integrovaná klimatizace | 0.00 EUR |
| 08092 | Centr.zamykání s dál.ovládáním | 0.00 EUR |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **3 - PODVOZEK** | |  |
| 76048 | Standardní protikoroz. ochrana | 0.00 EUR |
| 00430 | Pneum. a el. vývody pro přívěs | 0.00 EUR |
| 07805 | Výrobce Rockinger | 0.00 EUR |
| 03153 | Aut. tažný čep D 40 D 100kN | 0.00 EUR |
| 02085 | 15pin zásv.pro přívěs,plní ADR | 0.00 EUR |
| 03158 | Zadní tažná příčka D 100 kN | 0.00 EUR |
| 06319 | Kompresor 360cm3 | 0.00 EUR |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **4 - OSTATNÍ** | |  |
| 75498 | Plastová palivová nádrž 120 L | 0.00 EUR |
| 00907 | Dolní lůžko ve sníž.poloze,síť | 0.00 EUR |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

**Provedení kabiny pro autoškolu:**

Sedačka řidiče vzduchově odpružená

Sedačka spolujezdce vzduchově odpružená

Zdvojené ovladání pedálů pro instruktora (zapsáno ve VTP)

**Provedení nástavby:**

Vnitřní rozměry: délka 6500, šířka 2480, nakládací výška 2150mm

Valníková nástavba s roštem z ocelových profilů, vyztužený, žárově zinkovaný.

Podlaha valníku o síle 24 mm je z kvalitní vodovzdorné překližky s protismykovou vrstvou.

Přední čelo je hliníkové ELOX, vysoké **1200** mm.

Bočnice hliníkové ELOX, vysoké 500 mm, sklopné.

Středové sloupky – sklopné – 1pár**.**

**Zadní hliníkové ELOX 500mm vrátka otevíratelná do stran s aretací v otevřené poloze**.

Nástavba je doplněna vnějším diodovým osvětlením dle vyhlášky MD.

Plachtová konstrukce STANDARD s rovnou, pevnou střechou, s plachtou v provedení celní, z kvalitního materiálu v barvě dle výběru, strop bílý.

Jako plachtové zábrany jsou použity prkna ve 3 řadách nad sebou. Celní lano.

Předpokládaná hmotnost u hliníkové nástavby cca. 1200 kg.

|  |
| --- |
|  |
| Plastové blatníky zadních kol |
| Vnitřní LED světlo s vypínačem v kabině |
| Plastová schránka na nářadí o objemu cca.120 l 1 ks |
| Kotvící oka do lemovacího profilu (do podlahy) 2 x 6 ks |
| Konturové reflexní značení (povinné od 7,5t) |
| Střešní spoiler PONY vč,bočních límců a horního nástavce. |
|  |
| Plošina skládací a zasouvací pod rám vozu (pod ložnou plochu). |
| Dhollandia DH-SM.15 1500kg, Al plošina 1600mm, 352kg |
| + Montáž HZČ |

Záruka 4 roky Iveco nebo 200 000 km v režimu XTRA XTENDED LIFE (pohoný řetězec a mimo pohonný řetězec, tzn. záruka na kompletní automobil)

Harmonogram dodávky – automobil včetně nástavby a příslušných dokladů bude dodán nejpozději do 28.2.2020 na sídlo zadavatele: SŠAI, Wielova 4/1270, 102 00 Praha 10 – Hostivař.

.....................................................

Ing. Petr Cieslar

Generální ředitel