Příloha č. 1 KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název stavby | Chodníčky DSSKM - Kadaň | JKSO |  |
|  |  | EČO |  |
|  |  | Místo |  |
|  |  |  |  |  |  | IČ | DIČ |
| Objednatel |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektant |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel | JAMPL-PSV s.r.o. |  |  |  |  | 25014081 |  |
| Zpracoval |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozpočet číslo |  | Dne |  |  | CZ-CPV |  |
|  | **030\_2019** |  | 10. 10. 2019 |  |  | CZ-CPA |  |

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady/1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady/1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **Základní rozp. náklady** | **B** | **Doplňkové náklady** | **c** | **Náklady na umístěni stavby** |
| 1 | **HSV** | Dodávky | **23 847,14** | 8 | Práce přesčas | **0,00** | 13 | Zařízeni staveniště | **0,00** |
| 2 |  | Montáž | **33 865,84** | 9 | Bez pevné podl | **0,00** | 14 | Projektové práce | **0,00** |
| 34 | **PSV** | Dodávky | **0,00** | 10 | Kulturní památka | **0,00** | 15 | Územní vlivy | **0,00** |
| Montáž | **0,00** | 11 |  | **0,00** | 16 | Provozní vlivy | **0,00** |
| 5 | "M“ | Dodávky | **0,00** |  |  | 17 | Jiné VRN | **0,00** |
| 6 |  | Montáž | **0,00** |  |  | 18 | VRN z rozpočtu | **7 500,00** |
| 7 | **ZRN (ř. 1-6)** | **57 712,97** | 12 | **DN(ř. 8-11)** |  | 19 | **VRN (ř. 13-18)** | **7 500,00** |
| 20 | HZS | **0,00** | 21 | Kompl. činnost | **0,00** | 22 | Ostatni náklady | **0,00** |
| **Projektant, Zhotovitel, Objednatel** | **D** | **Celkem bez DPH 65 212,98** |
|  |  |  |  |  | **DPH % Základ daně DPH celkem** |
| snížená 15,0 0,00 0,00základní 21,0 65 212,98 13 694,73 |
|  |  |  |  |  | **Cena s DPH 78 907,71** |
| **E** | **Přípočty a odpočty** |
|  |  |  |  |  | Dodá zadavatelKlouzavá doložka | **0,00****0,00** |
|  |  |  |  |  | Zvýhodnění | **0,00** |

Strana 1 z 1

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Chodníčky DSSKM - Kadaň

Objednatel:

Zhotovitel: Zpracoval:

Místo: Datum:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód** | **Zakázka** | **Cena bez DPH** | **DPH základní** | **Cena s DPH** | **ZRN** | **VRN** |
|  |
| **030/2019** | **Chodníčky DSSKM - Kadaň** | **65 212,97** | **13 694,72** | **78 907,69** | **57 712,97** | **7 500,00** |
| **SO 01** | **Chodník u schodů** | **21 895,06** | **4 597,96** | **26 493,02** | **21 895,06** | **0,00** |
| **SO 02** | **Chodník u vstupu** | **14 638,52** | **3 074,09** | **17 712,60** | **14 638,52** | **0,00** |
| **SO 03** | **Snížení vstupu u branky** | **21 179,39** | **4 447,67** | **25 627,07** | **21 179,39** | **0,00** |

ROZPOČET

Stavba: Chodníčky DSSKM - Kadaň Objekt: Chodník u schodů

Objednatel:

Zpracoval:

Datum: 15.10.2019

Zhotovitel: JAMPL-PSV s.r.o. Místo:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c | Kód položky | Popis | MJ | Množstvícelkem | Cenajednotková | Cena celkem | Hmotnostcelkem |
|  | **HSV** | **Práce a dodávky HSV** |  |  |  | **21 895,06** | **6,539** |
|  | **1** | **Zemní práce** |  |  |  | **4 008,50** | **0,000** |
| 21 | 121112111 | Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s vodorovným přemistěnim do 50 m | m3 | 1,500 | 521,00 | 781,50 | 0,000 |
| 13 | 131203101 | Hloubeni jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 | m3 | 2,000 | 758,00 | 1 516,00 | 0,000 |
| 14 | 131203109 | Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 | m3 | 2,000 | 152,00 | 304,00 | 0,000 |
| 24 | 162701105 | Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 3,500 | 262,00 | 917,00 | 0,000 |
| 23 | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 3,500 | 140,00 | 490,00 | 0,000 |

2 Zakládání 1 503,20 1,601

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 214500411 | Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 štěrkopískem v do 1300 mm | m | 1,000 | 238,00 | 238,00 | 0,000 |
| *16* | 58343930 | *kamenivo drcená hrubě frakce 16-32* | *t* | *1,600* | *422,00* | *675,20* | *1,600* |
| *17* | *69311226* | *geotextilie netkaná separainf, ochranná, filtrační, drenážní 150g/m2* | *m2* | *4,000* | *26,50* | *106,00* | *0,001* |
| *18* | *28613214* | *trubka drenážní celoperforovaná PE-HD plně vsakovací se spojkou DN 200 SN8* | *m* | *2,000* | *242,00* | *484,00* | *0,001* |

5 Komunikace pozemní 9 196,46 2,692

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 564801112 | Podklad ze štěrkodrtě - jemné kamenivo 0-4 mm - ŠD tl 40 mm | m2 | 11,900 | 41,30 | 491,47 | 0,000 |
| 5 | 564831111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm | m2 | 11,900 | 79,80 | 949,62 | 0,000 |
| 7 | 567511111 | Reprofilace podkladu - rozpojeni, reprofilace a hutnění tl 150 mm plochy do 1000 m2 | m2 | 11,900 | 88,30 | 1 050,77 | 0,000 |
| 11 | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 | 11,900 | 313,00 | 3 724,70 | 1,003 |
| *12* | *BET K06C01* | *dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní* | *m2* | *12,900* | 237,00 | *2 979,90* | 7,690 |

9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 4 680,00 2,245

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 916231213 | Osazeni chodníkového obrubníku betonového stojatého do lože z betonu prostého | m | 11,500 | 198,00 | 2 277,00 | 1,489 |
| *10* | *59217024* | *obrubník betonový chodníkový 500x100x250mm* | *m* | 73,500 | 178,00 | *2 403,00* | 0,756 |

998 Přesun hmot 2 506,90 0,000

Celkem

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 998229112 | Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m | t | 6,983 | 359,00 | 2 506,90 | 0,000 |

21 895,06 6,539

Objednatel:

Zpracoval:

Datum: 15.10.2019

Zhotovitel: JAMPL-PSV s.r.o. Místo:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvícelkem | Cenajednotková | Cena celkem | Hmotnostcelkem |
|  | **HSV** | **Práce a dodávky HSV** |  |  |  | **14 638,52** | **4,164** |
|  | **1** | **Zemni práce** |  |  |  | **1 384,50** | **0,000** |
| 16 | 121112111 | Sejmuti omice tl vrstvy do 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m | m3 | 1.500 | 521,00 | 781,50 | 0,000 |
| 17 | 162701105 | Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopkuZsypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 1,500 | 262,00 | 393,00 | 0,000 |
| 18 | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 1,500 | 140,00 | 210,00 | 0,000 |

5 Komunikace pozemní 7 463,64 2,197

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 564801112 | Podklad *ze* štérkodrté - jemné kamenivo 0-4 mm - ŠD tl 40 mm | m2 | 9,600 | 41,30 | 396,48 | 0,000 |
| 9 | 564831111 | Podklad ze štérkodrté ŠD tl 100 mm | m2 | 9,600 | 79,80 | 766,08 | 0,000 |
| 10 | 567511111 | Reprofilace podkladu - rozpojení, reprofilace a hutnění tl 150 mm plochy do 1000 m2 | m2 | 9,600 | 88,30 | 847,68 | 0,000 |
| 11 | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 | 9,600 | 313,00 | 3 004,80 | 0,809 |
| *12* | *BET.K06C01* | *dlažba BEST-KLASIKO 20x10x6 cm přírodní* | *m2* | *10,600* | 231,00 | *2 448,60* | 1,389 |

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 116,00 1,967

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 916231213 | Osazeni chodníkového obrubníku betonového stojatého do lože z betonu prostého | m | 10,000 | 198,00 | 1 980,00 | 1,295 |
| *14* | *59217024* | *obrubník betonový chodníkový 500x100x250mm* | *m* | *12,000* | *178,00* | *2 136.00* | 0,672 |

998 Přesun hmot 1 674,38 0,000

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 998229112 | Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m | t | 4,664 | 359,00 | 1 674,38 | 0,000 |

Celkem 14 638,52 4,164

ROZPOČET

Stavba: Chodníčky DSSKM - Kadaň Objekt: Sníženi vstupu u branky

Objednatel:

Zpracoval:

Datum: 15.10.2019

Zhotovitel: JAMPL-PSV s.r.o. Místo:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c. | Kód položky | Popis | IVU | Množstvícelkem | Cenajednotková | Cena celkem | Hmotnostcelkem |

[**HSV Práce a dodávky HSV 21 179,39 3,518**](#bookmark15)

[**1 Zemní práce 4 655,00 0,000**](#bookmark16)

| 12 1113107130 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm ručně [m2 | 8,75p| 532,Qo| 4655,0p| O,QQo|

5 Komunikace pozemní 6 823,25 2,014

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 564801112 | Podklad ze štěrkodrtě - jemné kamenivo 0-4 mm - ŠD tl 40 mm | m2 | 8,750 | 41,30 | 361,38 | 0,000 |
| 5 | 564831111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm | m2 | 8,750 | 79,80 | 698,25 | 0,000 |
| 6 | 567511111 | Reprofilace podkladu - rozpojeni, reprofilace a hutnění tl 150 mm plochy do 1000 m2 | m2 | 8,750 | 88,30 | 772,63 | 0,000 |
| 7 | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 | 8,750 | 313,00 | 2 738,75 | 0,737 |
| 8 | *BET.K06C01* | *dlažba BEST-KLASIKO 20x10x6 cm přírodní* | *m2* | 9,750 | *231,00* | *2 252,25* | *1,277* |

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 426,00 1,503

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého do lože z betonu prostého | m | 7,500 | 198,00 | 1 485,00 | 0,971 |
| *10* | *59217024* | *obrubník betonový chodníkový 500x100x250mm* | *m* | 9,500 | 778,00 | 7 697,00 | *0,532* |
| 19 | 916777R | Úprava stávající branky | kpl | 1,000 | 3 250,00 | 3 250,00 | 0,000 |

997 Přesun sutě 1 868,58 0,000

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 997221131 | Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením do 50 m | t | 2,100 | 586,00 | 1 230,60 | 0,000 |
| 17 | 997221561 | Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km | t | 2,100 | 48,80 | 102,48 | 0,000 |
| 18 | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů | t | 21,000 | 13,00 | 273,00 | 0.000 |
| 14 | 997221815 | Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 | t | 2,100 | 125,00 | 262,50 | 0,000 |

998 Přesun hmot 1 406,56 0,000

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 998229112 | Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m | t | 3,918 | 359,00 | 1 406,56 | 0,000 |

**21 179,39 3,518**

Celkem