Author: ucetni01
Company: Hewlett-Packard Company
Keywords: CreatedByIRIS_DPE_12.03

j'l~!r JiJr.f/!~··9 
KUPNI SMLOUVA c. 6-1300-31/19 
uzavrena podle § 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb. Obcansky zakonlk 
(dale jen "NOZ) 

1. Smluvni strany: 
1.1 Kupujici: 
1.2 Prodavailcl: 
2. Predmet plnenl: 

Detske centrum Strancice, prispevkova organizace 
Hrdinu 175 
251 63 Strancice 
ICO: 43750672, Ole: CZ28006416 
Zastoupen: MUOr. Pavlem Biskupem, Feditelem 
MERON a.s. 
Mankovice 30 
742 35 Mankovice 
Zapsan v obchodnim rejstFiku Krajskeho 
soudu v Ostrave, oddil B, vlozka 247 
leo: 41032748, Ole: CZ41 032748 
Bankovni spojeni: KB Novy Jieln, 
Cislo uctu: •••••• 
Zastoupen: Ing. Janou Mrazovou, 
pFedsedkyni pFedstavenstva 

2.1.PFedmetem plnenl je dodavka: 
2 ks prurnyslove pracky IMESA LM11, elektricky ohrev 9 kW. 
2 ks profesionalnl susice UNIMAC FOEE7, elektricky ohrev 5 kW, odsavanl 
vlhkosti vne prostor pradelny, ovladanl: na zadnim panelu. 
Pfedrnetem plnenl je dale preprava zajlzenl die bodu 2.1. na adresu: Chocerady 
c.p.124, 257 24 Chocerady. 
	2.2 	PFedmetem plnenl je rovnez i instalace zarlzenl na pfipravena media, zkusebnl 
provoz a zaskolenl obsluhy. Presny rozsah dodavky je stanoven v technickych 
dodacich podrnlnkach, ktere jsou soucastl smlouvy. 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21489,0);(0,0);(0,21479);(21489,21479)posrelh0posrelv0pib

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21489,0);(0,0);(0,21492);(21489,21492)posrelh0posrelv0pib
3. Cena plnenl: 
	3.1 	Kupni cena za pfedmet plnenl die teto smlouvy cini 278.000,00 Kc (slovy: 
dvestesedmdesatosmttsto Kc) bez dane z pfidane hodnoty. Dan z pridane 
hodnoty ve vysi 21% cini 58.380,00 Kc. Celkova kupni cena za dodanl vcetne 
DPH cini 336.380,00 Kc. 
3.2 Cena je stanovena dohodou podle zakona C. 526/90 Sb., 0 cenach. 
3.3 Kupujici se zavazuje uhradit prodavajlclrnu castku die bodu 3.1. do 14 dnl ode 
dne uvedenf zai'izeni do provozu, a to na zaklade faktury prodavajlclho. 
3.5. Prodavailcl je povinen vystavit kupujicimu po dodanl zarlzenl fakturu, ktera rna 
nalezitosf radneho darioveho dokladu. 
4. Doba plnenl: 
4.1 Prodavajlcl se zavazuje dodat zbozl die bodu 2.1 v terminu do 20. (mora 2020. 
Drivejsi plnenl je po dohode stran rnozne. 
5. Ostatni ujednanl: 
5.1 Na dodane zaltzenl poskytuje prodavailcl zaruku po dobu 24 mesicu ode dne 
uvedeni do provozu. Zaruka se nevztahuje na opravy, ktere majf charakter 
bezne udrzby a na zavady, ktere vzniknou v dusledku nespravneho uzlvan! 
stroju. Na dily, ktere maji charakter bezneho spottebnlho materialu (pryzove 
casti, kllnove rerneny, filtry susice) se poskytuje zaruka 6 meslcu. 
5.2 Prodavejlcl je povinen pri dodanl a rnontazi predmetu teto kupni smlouvy zaskolit 
kupujiciho v jeho obsluze a pfedat kupujicimu navod k pouzitl v ceskern jazyce. 
5.3.Strany se zbavuji odpovednosti za neplnenl nekterych casU teto smlouvy nebo 
cele smlouvy, jestlize by to bylo zapflcineno zasahem vyssi moci, napi'. zivelnou 
pohromou, havarii, pozarem nebo nepredvldatelnymi pfekazkarni na strane 
vyrobce nebo pi'epravce mimo uzernl Ceske republiky. 
5.4 Pokud neni v teto srnlouve uvedeno jinak, platl v plnem rozsahu ustanoveni 
Obcanskeho zakonlku c. 89/2012, ve znenl pozdejsich zrnen a doplnku . 
. 5.5 Veskere zrneny teto smlouvy je nutno ucinit v plsernne forme, jinak jsou 
neplatne, 
5.6 Kupujici prohtasu]e, ze mel moznost seznarnit se s technickyrni parametry 
pfedmetu teto kupni smlouvy a s jeho provedenim. Prodavajlcl prohlasuie, ze 
dodany stroj odpovlda svymi parametry platnyrn norrnarn a bezpecnostnlrn 
predplsurn, coz bude dokladovano vydanlm prohlasenl 0 shode. 

5.7 Ucastnici teto smlouvy po jejim prectenl prohlasuji, ze souhtasl s jejlm obsahem, 
ze tate byla sepsana na zaklade pravdivych udaju, jejich prave a svooodne vule 
a nebyla uiednana v tlsni, ani za jinak jednostranne nevyhodnych podmlnek. 

Tato smlouva je sepsana ve dvou vyhotovenich, z nlchz obdrzl prodavsjlcl a 
kupujlcl po jed nom pare. 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21492,0);(0,0);(0,21492);(21492,21492)posrelh0posrelv0pib
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21496,0);(7272,0);(7272,7423);(0,7423);(0,21497);(21496,21497)posrelh0posrelv0pib
6. Datum a podpisy smluvnich stran: 

V Mankovicich dne 19. listopadu 2019 

Za prodavajlclho: 

Ing. Jana Mrazova 
MerOr\®

AKClovA SPOLECNOST 
74235 Mankovlcs c.p. 30 ~ 
Tel.:. P'If\fax: 9
ItO: 4103?'i'Mj iJ;t;: C_.:.110:~:n48 

v Stranciclch dne J Z. ! {. 20 f r 
Za kupujiciho: 
MUDr. Pavel Biskup, reditel p.o. 

De" k' 
ts e_ c~ntr~m 5tmi1ci,'e, 
prfspevkova organizoce 
Hrdinu 175, 251 63 Stmncice 
ICZ 28 006 416, ItO: 437 so 672 
t~l.:aI!I!._ 
MUDr. Pavel BIskup, redltel 

o· 

TECHNICKE DODACi PODMiNKY 
LM11- elektrlcky ohrev 
Pro instalaci praciho stroje IMESA LM11 kupuHci zajisti : 
1.	Jistic v rozvadecl pro instalovany pfikon 10,S kW , 3+PE+N/400V/SOHzl20A 
s charakteristikou C nebo D. 
2.	Pfivodni kabel S-ti zilovy od rozvadece k mfstu instalace pracky pro instalovany 
pFfkon 10,S kW , 3+PE+N/400V/SOHz /20A. 
3.	V mlste instalace hlavni 3-fazovy vyplnac na stenu uzarnykatelny pro pozadovany 
instalovany pFikon 1 O,S kW /20A snadno prlstupny, Vypinac rnusl byt snadno 
pflstupny i po nainstalovanl pracky . 
4.	2 x pfivod vody zakonceny vodnim ventilem se sroubenlrn %". Soucastl codavky 
jsou napoustecl hadice 0 deice cca 1S0 cm . Delsl hadice nenf soucastl dodavky. 
Vodni ventily musi bYt instalovany na snadno pflstupnern rnlste. Tlak vody v rozsahu 
0,2-0,6 MPa. Ventily musi byt snadno pristupne i po nainstalovanl stroje. 
S.	Odpadove potrubf pro vypoustecl ventil 2" ( S1 mm). Odpadove potrubi ulofit pevne 
do podlahy s odvetranlrn, min. prumer odpadoveho potrubi DNSO. Odpadove potrubi 
musi bYt dostatecne dlmenzovano - minimalnl prutok 120 IImin. 
6. Zemnici pFivod pro ochranne pospojovanl, 
Prodavajici zajisti : 
1. Dopravu praciho stroje na mlsto instalace 
2. Instalaci na pfipravene media die bodu 1-S 
3. Uvedeni do provozu 
4. Zaskolenl obsluhy a udrzby 
Rozrnery pracfho stroje jsou uvedeny v prospektu, ktery je pFilohou tohoto dokumentu. 

MERON a.s., Mankovice 30, 742 35 Mankovice 

tel.: •••• e-mail: 

- --- 

· . 

TECHNICKE DODACI PODMINKY - Susie NDEE, FDEE 
Pro instalaci susice kupuiici zajisti: 
1.	Jistie v rozvadeci pro instalovany pflkon 5 kW, 3+PE+N/400V/50Hz/16A, 
s charakteristikou C. 
2.	Prfvodnl kabel petizilovy od rozvadece k mistu instalace susice pro 
instalovany pflkon 5 kW, 3+PE+N/400V/50Hz/16A. 
3.	V mlste instalace hlavni trifazovy vyplnac na stenu pro pozadovany 
instalovany pflkon 5 kW. 
4. Otvor ve zdi pro odsavacl potrubi 0 prurneru min. 200 mm. 
5.	Odsavacl potrubi pro odvod susiclho vzduchu s vyustenlm odsavanl mimo 
mistnost (objekt). Odsavacl potrubl neni soucastl dodavky. Umlstenl 
odsavaclho otvoru 0 prurneru 0 102 mm na telese susice je dana zakladnl 
technickou dokumentaci susice. Odsavanl musi bYt vedeno co nejkratsl 
cestou vne prostoru mistnosti (objektu). Potrubi musi byt odolne teplote 
odsavaneho vzduchu a musi mit hladky vnitinl povrch, provedeni 
z pohyblivych .vrapovych" hadic neni pfipustne. Max. delka odsavaclho 
potrubi je uvedena v navodu, 
6.	Pro spravnou funkci susice je nutno zajistit pflvod vzduchu do pradelny, 
Doporuceny rozmer otvoru pro pflvod vzduchu do pradelny pro jeden susie je 
1.016 rnrn". 
7.	Kolem stroje je nutno ponechat dostateeny prostor pro servis a cirkulaci 
vzduchu. Doporucena vzdalenost za strojem je 600 mm. 
8.	V pfipade, ze je v pradelne instalovano vice spotrebleu, ovlivriujlclch cirkulaci 
vzduchu, pflpadne nelze vest odsavacl potrubi pffrnou cestou z prostoru 
pradelny a je nutno realizovat ruzne ohyby potrubl, doporucuieme, aby si 
pradelna nechala zpracovat sarnostatny projekt vzduchotechniky odbornou 
firmou. Jedna se 0 spotrebic, odebfrajici vzduch z mistnosti s nucenych 
odtahem vzduchu do kominu. 
9. Zemnici pflvod pro ochranne pospojovanl. 
Prodavajici zajisti: 
1. Dopravu susiee na rnlsto instalace 
2. Instalaci na pfipravena media a vyvody die bodu 1 - 5. 
3. Uvedeni do provozu 
4. Zaskolenl obsluhy a udrzby 
Rozmery susice jsou uvedeny v dokumentaci, ktera byla predana kupujicimu. 
MERON a.s., Mankovice 30, 742 35 Odry