*Jan Glogovský, Petr Sukeník 774 880 587, 720 986 945*

[*obchod@tridosilesia.cz*](mailto:obchod@tridosilesia.cz)

*vyřizuje: tel:*

*e-mail:*

***TRIDO Silesia s.r.o.*** *Přemyslovců 694/37B 747 07 Opava - Jaktař*

V Opavě 1.3.2019

# Cenová nabídka č. 190134b

*e-mail:* [*baran@htsas.cz*](mailto:baran@htsas.cz)

*602 715 836*

*tel:*

***HAVÍŘOVSKÁ TEPLÁRENSKÁ SPOLEČNOST, a.s.***

***Havířov***

Vážený pane,

na základě Vaší poptávky Vám zasíláme cenovou nabídku na dodávku sekčních průmyslových vrat na místě realizace:

# HTS Havířov

## Vrata do dílny

### Sekční průmyslová vrata TRIDO T6:

Sendvičová plná sekční vrata TRIDO T6 lamelová, sekce sendvičové konstrukce složené ze dvou pozinkovaných plechů tl. 0,5-0,7mm a lakovaných polyester-siliconovou barvou dle RAL, sekce vypěněné PUR, síla sekce 40mm vysoké tepelně izolační vlastnosti, standardní nadpraží 420-600mm, za příplatek možné atypické systémy kování (snížený, zvýšený, vertikální, případně s pružinami na jeklu), integrované těsnění v kování vrat (těsnost po celém obvodu), vrata vyrobená přesně na míru – nezáleží na rozměru otvoru, kladky uloženy v kuličkových ložiskách.

Ostatní technické parametry:

pohon: el. pohon GfA vč. řj. TS 970, ovládání **impuls** (plně automatický režim) povrchová úprava: RAL 9002, 9016, 3000, 5010, 9006, 9007, 7016 standard

těsnění: pomocí gumových profilů po stranách sekcí, gumových těsnění sekcí na podlaze a překladu a vrchní sekce

ovládání. troj-tlačítkem zevnitř

|  |  |
| --- | --- |
| **Kalkulace pro vrata šxv 2700x2360 mm** | |
| Sekční průmyslová vrata TRIDO | 19 130,00 |
| Průmyslový pohon GfA + ř.j. TS 970 IMPULS | 19 300,00 |
| Bezpečnostní optická lišta | 2 900,00 |
| Vertikální systém kování | 3 300,00 |
| Personální dvířka - práh 160 mm | 18 900,00 |
| Provedení - panel T6 | 0,00 |
| Povrchová úprava - ext. RAL 5010, int. Bílá | 0,00 |
| Pojistka přetržení lanek + mikrospínač | 1 600,00 |
| Součet | 65 130,00 |
| Sleva pro Vás | -13 026,00 |
| Montáž | 5 000,00 |
| **Cena bez DPH za 1ks** | **57 104,00** |

### Nelze splnit součinitel prostupu tepla U=0,8W/m2K.

1. **Vrata do skladu**

**Průmyslová rolovací vrata BP95FE:**

* + **Ocelová pozinkovaná lamela 95x23mm, vyplněná PU pěnou**, chráněna transparentním lakem který zabraňuje oxidaci lamel
  + ocelová vodící lišta s PVC kluzáky
  + Alu koncová lamela s těsnící gumou
  + boční **pohon GFA typ SI – DES**, trojfázový motor IP54 s přepínatelným napětím 3x230/400V, 50 Hz, provozní účinností E3-60%, integrovaná padací brzda, krátká klika NHK
  + pojezdové konzoly, ložisko, plovoucí ocelová hřídel
  + řídící jednotka **TS 970** (IMPULS), ovládání IMPULS trojtlačítkem na rozvaděči
  + standardní **povrchová úprava pancíře RAL 5010**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kalkulace pro vrata šxv 2680x3440 mm** | |
| Průmyslová rolovací vrata BP95FE vč. pohonu  Příplatek za řídící jednotku TS 970 Bezpečnostní optická lišta OSE1 | 76 560,00  1 230,00  3 915,00 |
| Součet | 81 705,00 |
| Sleva pro Vás | -16 341,00 |
| Stříška pro krytí nábalu - pozink | 7 500,00 |
| Lakování stříšky - RAL 5010 | 4 000,00 |
| Montáž vč. dopravy (MSK) | 8 000,00 |
| **Cena bez DPH** | **84 864,00** |

### Křídlové zateplené garážové dveře v provedení:

**Zárubeň a rám křídel:**

* **Al. profily MB-45 bez Přerušeného Tepelného Mostu (bez PTM)**
* Lemovací profily standardně v barvách RAL 9016, 9006, 7016 oboustranně, za příplatek možné jednostranné, nebo oboustranné lakování dle RAL, nebo laminování.
* Provedení s prahem (těsnění gumou), nebo bez prahu (těsnění kartáčem).
* Obvodové těsnění.
* Montáž DO OTVORU.

### Výplň křídel:

* Barva standardně bílá (jiná dle RAL, či imitace dřeva za příplatek 600Kč/m2, rozšířené imitace dřeva za příplatek 1180 Kč/m2, nebo 880Kč/m2, dle typu panelu), sekce sendvičové konstrukce složené ze dvou ocelových žárově pozinkovaných plechů tloušťky 0,5-0,7mm vyplněné PUR, síla sekce 40mm.
* Za příplatek možnost osazení různých typů individuálního prosklení, případně větrací mřížky.

### Kování vrat:

* Možnost otevírání dovnitř, nebo ven.
* Kování klika-klika, nebo klika-madlo a panty standardně v barvách RAL 9016, 9006, 7016, „bronz“, za příplatek elox, nebo libovolná dle RAL. Zámek s vložkou FAB (bezp. tř. 0), za příplatek možná bezp. tř. III, případně tříbodové zamykání, případně panikové kování.
* Pasivní křídlo jištěno sadou rozvor, za příplatek centrální rozvorou
* Za příplatek možnost dodání aretace otevřených křídel horními závěsy, nebo sklopnými nohami.

*V případě výběru nestandardní barvy RAL, je nutné aktualizovat cenovou nabídku. Uvedená informace platí i pro lemovací profily.*

*V případě výběru standardní barvy RAL na lemovacích profilech i výplni nelze z důvodu rozdílných dodavatelů komponent a rozdílných technologií lakování zaručit naprostou shodnost odstínů. Toto lze eliminovat příplatkovým lakováním.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Kalkulace pro dveře šxv 900x2050mm** | |
| Křídlové dveře TRIDO | 16 070,00 |
| Provedení - panel T6 | 0,00 |
| Povrchová úprava - ext. RAL 5010, int. Bílá | 0,00 |
| Lemovací profily - ext. RAL 5010, int. Bílá | 1 710,00 |
| Součet | 17 780,00 |
| Sleva pro Vás | -2 667,00 |
| Montáž vč. dopravy (MSK) | 1 500,00 |
| **Cena bez DPH** | **16 613,00** |

### Boční díl vč. příslušenství:

|  |  |
| --- | --- |
| **Kalkulace pro boční díl** | |
| Ocelový vratový rám, + příprava na dílně, napojení na stávající |  |
| fasádu - připojovací spára pouze tmelená PU pěnou bez lišt | 17 900,00 |
| Kotevní desky pro montáž BP95FE | 2 400,00 |
| Výplň - panel T6, | 3 600,00 |
| Povrchová úprava - ext. RAL 5010, int. Bílá | 0,00 |
| Lemovací Al profily pevné výplně - RAL 5010 | 6 400,00 |
| Montáž | 4 000,00 |
| **Cena bez DPH** | **34 300,00** |

**Doprava a pronájem zdvihací techniky 8.500Kč.**

**Cenová nabídka neobsahuje** přívod el. instalace (400V), případné další stavební úpravy.

### Termín dodání: až 8 týdnů

Záruka 24 měsíců. Možnost prodloužené záruky.

Platební podmínky 50% záloha předem, 50% po provedení díla. Platnost nabídky je 2 měsíce od odeslání.

S pozdravem, Petr Sukeník