Vl 
r-t- 
-, 
OJ 
::l 
OJ 
f--> 

	výkaz výměr 	HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM V čESKÝCH 8UDEJOViCíCH e ÚPRAVY !NTERiÉRU 		I 	
	DATUM: 07 2018 															
		Nabídka, dodávka a montáž všech uvedených položek se rozumí, není-Ii uvedeno jinak, včetně všech standardních a pro provoz těchto součástí potřebných dílů (mimo 		
	STANDARDY 	energie), včetně zajištění zabezpečení okolí před znečištěním v důsledku zanášky, manipulace s předměty a montáže předmětů dodávky. Po ukončení praci odstraněni 		
	PROVEDENi 	veškerých obalů a uvedení okolních částí zařízení a prostor stavby do původnlho stavu. 											
		Přesné zaměření skutečných rozměrů a zhodnocení rámcových podmínek pro provedení dodávky a montáže na místě je v objemu výkonu a v zodpovědnosti dodavatele. 		
		Všechny prvky 'dodávky musí odpovídat parametrům daným investorem pro tento provoz. 										
		euoe-u vyzaaano Investorem CI arcrntextem, ouoou prea reanzaci preoiozeny VZOrKy ve venxosu vypovloaJlcl oostatecne O povrcnove uprave, narve, popr, tvaru ootycneno 		
		předmětu. 														
		Pro všechny nově vyráběné prvk.y platí, že musí být vyrobeny z rnateráíů, které neobsahuji formaldehyd a fenol (např. Kronospan). nátěrové hmoty musí být ředitelné vodou 		
		bez škodlivých Chemických přísad (např.Hetline LF), pro veškerá zasKlení bude použito bezpečnosml sklo VSG. 								
		Požárnlodolnost: nabídnuté materiály musí splňovat třídu reakce na oheň v rozmezí A 1 až D (dřevo, papír, kartón, lepenka a pod.), Materiály trídy E a F jsou nepřípustné. 		
		Materiály o tloušťce do 1 mm s plošnou velikostí do 2 m2 se požárně nehodnotí. 												
I 		Osvětlení: veškeré zdroje osvětlení jsou v LED provedení, barevný tón světla 4000K - studená bílá LED pásky pokud není uvedeno jinak, v AI profitu. Transformátory, 		
		spínače a drobný materiál jsou součástí dodávky. Světelné zdroje musí být stmívatelné. Pro bezchybnou funkčnost osvětlení dodavatel prověří rámcové podmínky 		
		stávajícího systému osvětlení v dotčených prostorách v součinností s technickým úsekem investora. 									
		Množství: údaje uvedeny bez rezervy nebo prořezu. 														
									Pl'Imé 							
	NAzEV 	Popis 	Rozměry !mml 		Množství 	Planetárium 	-schO'diště 	MJ 	Množstvi 	Cei1abez 	~ena bw:nPH 		
				d.Hs.lv. 					, střední 		celkem 	DPH1MJ 	celkem 		
									podesta 							
	STAVEBNí 												O 		
	ÚPRAVY 															
	Uprava stěn 	Odstranění stávající tapety z povrchu stěn včetně nik, úprava 	24,5 	O 2,2m 	53 ,9m2 	53,9m2 		m2 	61,7 	211 	13018,7 		
		povrchu pro nové vytapetovánI. 	m 													
		Ostění nik 	1,85m 	1,5m 	0,25 	6x 	7,8m2 		m2 	7,8 	278 	2165,4 		
					m 										
		Demontáž mřížek vz:r a jejich příprava na přelakováni. 					7ks 			ks 	7 	215 	1505 		
	Úprava místa 	Po sejmutí vlastního projektoru včetně konstrukce (provedeno 					1kpl 	1kpl 		kpl 	1 	122090 	122090 		
	projektoru Zeiss 	odbornými pracovnlky investora) sejrnutí šestiúhelníkové základny 														
		z prořítů 1120/55, vyčištěni jámy (součinnost s pracovníky elektro), 														
		zkrácen! vertikálních I -prořllů, doplnění ocelové konstrukce tak, 														
		aby vznikl rošt pro položeni pocnozích vyjfmatelných šesti dnů 														
		podlahy (nosnost 300kg/m2) kryjící jámu zdvihacího zařízení. 														
		Nášlapná vrstva vinyl tl. 2mm. Do vyústěn! VlT bude vsunuto a 											I 	I 	
		zapěnováno něl<.olik elastických rour. jejichž volné konce budou 													
		uchyceny mimo prostor zdvihacího zařízeni tak, aby mohly nasávat 														
		-vz4uchz místnosti, aniž.by tento proudil pod projektor. 														
	Uprava podlahy 	Odstranění stávající nášlapné vrstvy podlahy, vyspravení a 						52,8m2 	23,Om2 	m2 	75,8 	725 	54955 		
		vyrovnání povrchu a příprava pro položeni nové podlahové krytiny. 														
		Odstranění stávající nášlapné vrstvy schodů, vyspravení a 	1,8 až 	290m 	170m 			9 schodů 	bm 	16,0 	1511 	24176 		
		vyrovnání hran a podstupnice, příprava ploch i hran pro položeni 	2,2m 	m 	m 										
											-- 	~------- 	~--- 	----- 	

'lJ 
::::i~
O 
:::; 
OJ 
n< 
f--> 
o 
n 
f1) 
::l 
f1)< 
::l 
-<- 
Vl 
O 
c 
-o 
Vl 
-o 
-, 
OJ 
n 
< 
0< 
< 
-<- 
7\ 
OJ 
N 
C 
< 
-<- 
:3 
f1)< 
-, 

Mgr. arch. Milena Benes 

Kopie - Planetárium Výkaz výměr 07 2018 

	
	
(f) 
r-t- 
....., 
Q) 
::J 
Q) 
N 

I 	! 				I 		I Pfimé 				I 		I . 		
		Rozměry imwj 		PI tá . schodiště 					Množstvf 	Cena bez _I Cena bez DI'!-l 		
NAzE\! 	Popis 		d.lš.lv. 			Množstvi 	ane num , středni 	MJ 			celkem 	DPHf MJ celkem 		
									. podasta 									
POdlahová krytina 	Podlaha planetáríum - heterogenní vinyl, v roli, pro pokládku 	D. 				52,8m2 		52,8m2 				m2 		52,8 	1245 	65736 		
	lepením, tI. 2mm. Barva - vzor modré čtverečky. 	místn. 																
	Polep včetně podlážky přístroje Zeíss - kruh 1 ,20m průměr, 	s.zm 																
	Sokl planetárium - lišta ze stejného materiálu, jednobarevná 	27,5m 		100m 			27,5m 				bm 		27,5 	198 	5445 		
	modrá, ukončena zečíštovacím proňlem, Barevný tón bude vybrán 				m 													
	Podlaha podesty - heterogenní akustický vinyl, v roli, pro pokládku I 			I 		22,Om2 			22,Om2 			m2 		22,0 	1123 	24706 		
	lepením. Barva šedá 																		
. 																			
	Schody - stupnice í podstupnice, s vloženým neonovým páskem, 	1,8 až 	290m 	170m 				9 schodů 			bm 		16,0 	1211 	19376 		
	neteroqennl akustický vinyl, pro pokládku lepením. Barva šedá a 	2,2m 	m 		m 													
	oranžová' (první a poslední schod obou ramen), 																	
	Sokl hala - lišta ze stejného materiálu ukončená začišťovacím 	19,2m 		100m 				19,2m 			bm 		19,2 	298 	5721,6 		
	profílern. 					m 													
	Sokl v místě schooů schodů - materiál dtto, nekopíruje tvar schodů, 								2,5m2 			m2 		2,5 	1452 	3630 		
	pouze sklon, počítáno v mz, Výměra uvedena odhadem, 																	
I 	Dodávka a montáž. 						I 				KPLI 	1 	50000 	50000 		
JNátěry	I 							i 								
	Mřížky VZT v barvě tmavě modré mat, bude určena podle RAL 	705m 	390m 					7ks 				ks 		7 	1450 	10150 		
	vzorníku. 		m 	m 															
	Zárubně ocelové pro dveře 19701700 až 900, barva dtto křídla 								5 ks 		ks 		5 	2511 	12555 		
	(dekor hliník), 																		
Akustická tapeta 	Stěny včetně nik, barva tmavě modrá 		role 					61 ,7m2 				m2 		61,7 	2188 	134999,6 		
				1370 															
	Dodávka a montáž. 																O 		
																	{j 		
																	O 		
VYTÁpĚNI 																			
Výměna radiátorů 	Demontáž stávajících 12 radíátorů, přesazení trubek ze středu do 							12 ks 				ks 	12 	1500 	18000 		
	rohu níky. Výměna za 6 radiátorů (v každé nice jeden) s bočním 																	
	připojením, tři s levým tři s pravým, celkový výkon dle výpočtu pro 																	
	prostor s novou hliníkovou kopulf. Radiátory provedeny v barvě 																	
	(tmavě modrá mat, bude určena podle RAL vzorníku), všechny 																	
	viditelné součásti - trubky, ventily, apod. budou natřeny stejnou 									I 			- 				
	Dodávka a montáž. 						t kpl 	Hpl 			kpi 	1 	156825 	156825 	1 	
																	O 		
																	O 		
ElEKTROINSTAl 																			
ACE 																			
	- ----- --- -------------------- 	----- - ----_. __ .~--~~---~ 	~-~ 	----- 	------- 		._-_. 		1._ ....... - 								

\J 
,< 
o 
::J" 
Q) 
n< 
i--> 
o 
n 
ro 
::J 
(j)< 
::J 
"<, 
(f) 
O 
C 
"O 
(f) 
"O 
....., 
Q) 
n 
< 
n< 
< 
"<, 
A 
Q) 
N 
C 
< 
"<, 
:3 
(j)< 
....., 

Mgr. arch. Milena Senes 

Kopie - Planetárium Výkaz výměr 07 2018 

	

Milena Sene 

					I 	I 		Pflmé 							
NÁZEV 	Popis 	Rozměri Imn-J 		Množství 	Planetálium 	schodiště 	MJ 		Množstv! 	Cena bez 	Cena bezOPH 	
			dJŠJv. 					,stiednf 			celkem 	OPH/MJ 	celkem 	
								130desta 							
Silnoproud 	Odstrojení stávající instalace - planetárium: střední prostor, 								KPL 			1 	25000 	25000 	
	obrazovky v nikách, svítidlo u vstupu, apod., hala: osvětlovací 														
	tělesa v oblasti schodiště, zalištované kabely bránící montáži 														
	_I..I.I_..J •• 														
	Provedení nové instalace - planetárium: síťové napájení pro nové 													O 	
	zařízení dle pokynů jeho dodavatele, připojení a montáž LED 														
	osvětlení po obvodu místnosti, osazení a připojení dvou reflektorů 														
	na spodní stranu křesel u vstupu.osazení a znovupřipojení 														
	nouzového osvětlení nad vstupem. Hala: připojení truhlářsky 				, 					I 					
. 	osázeného LED osvětleni v obkladu stěn a stropu. 									I 					
										I 					
	Dodávka a montáž. 								kpl 			1 	213000 	213000 	
														O 	
Osvětleni 														O 	
	Přisazený malý otočný bodový LED reflektor s modrým difuzorem 					2ks 	2 ks 		ks 			2 	5841 	11682 	
	LED pásek 14,4W, v AI profilu 45· 					25,8 bm 	25,8bm 		bm 			25,8 	951 	24535,8 	
	Stropní panel s LED osvětlením uchycený do podhledu, rámeček 	450m 	450m 	max 	7ks 		7ks 	ks 			7 	12840 	89880 	
	nerez mat nebo AI, plocha opat. 	m 	m 40m 										
				m 										
	Dodávka a montáž. 								kpl 			1 	25400 	25400 	
														O 	
Slaboproud 														O 	
														O 	
ZAŘlzENIA 														O 	
VYBAVENí 															
	Zdvihací zařízení pro projektor 						1 ks 		ks 		1 		O 	
	Dodávka a montáž. 						1 kpl 		kpl 	. 	1 		O 	
											. 				
Křesla 	Křeslo se sklopným sedákem, záda - poloha opěráku zafixována v 		600m 			54 ks 	54 ks 		ks 		54 	7789 	420606 	
	úhlu cca 30·. Pevně spojená do řad dle plánu a upevněná v 		m 												
	podlaze. Textilní potah, barva bude vybrána dle vzorníku. 														
														- 	

					I ! 		Přiměl 	I 				cene ,~"" i 	
NÁZEV 	Popis 	Rozměry /mml 		Množství I Planetárium 	schodiště I 	MJ 	. Množství 		Cena bez. 		
			d./š./v. 				• stfednf 			celkem 		OPH/MJ 	celkem 		
							po"dasta 								
	Dodávka a montáž. 														O 	• 	
															O 	• 	
TRUHLÁŘSKÉ 															O 		
PRÁCE 											, 						
Obklad stěn a 	Laťová konstrukce opláštěná dřevovláknitou deskou tJ. min 20mm, 														O 		
stropu 	povrch kovolaminát hliník mat, 																
	Stěna vlevo - v místě rozvaděče otevíravý dvoukřídlý díl s 	7,07m 		3,27 	18,6m2 			18,6m2 	m2 		51,1 	3560 	181916 		
	minimálni spárou, otevírání dotykové, v mistě hydrantu dvířka z 				až 												
	bezpečnostního matného skla, kováni nerez mat. Zabudované 			2,35 												
	I I=n f'I~\lp.tl~ní \J rlnlnrm nk'r:.ii 				m 												
	Stěna vpravo - s madly nerez mat d. 1700mm a 1350mm, D. 	7,Oem 		3,27 	18,7m2 			1S,7m2 	m2 					O 		
	40mm kotvenými skrz obklad do stěny. Zabudované LED osvětleni 				až 												
	Strop - zavěšený, s dvojím zešikmenim, v šikmině rám nerez mat s 	7,2m 		I 	2,2 	13,Sm2 			13,Sm2 	m2 					O 		
	poli z opátového akrylátu zezadu osvětleného. Zabudované LED 				až 												
	pásky - linie v rovných částech stropu a v horních rozích u stěn. 			1,7m 												
Dveřnl křldla 	Výměna dveřních křídel za nová do stávajících zárubní, na straně 	1970 	35mm 	SOOm 	5 ks 			5 ks 	ks 		5 	11500 	57500 		
	haly v povrchu obkladu stěny, druhá strana lamino bílé, výměna 	mm 			m 												
	setů klika/zámek a závěsů dle potřeby. 																
															O 		
ZÁMEČNICKÉ 															O 		
PRÁCE 																	
Kapotáž střed ni 	Dvojité opláštěni ústředni zasunovací konstrukce (nesoucí 	1200 	1200m 	710m 		1 ks 					1 	75420 	75420 		
konstrukce - 	projektor Zeiss - není dodávkou tohoto výkazu), vnitřní váleC, horní 	mm 	m 		m 												
okružl. 	manžeta a vnější sokl z plného plechu nerez, vnější válec z 																
	děrovanéhO nerez plechu se čtvercovým řadovým dětovánim 																
	(velikost otvorů dle požadavků VZT). TI. materiálů a potfebnou 																
	nosnou konstrukci určí výrobní dokumentace. Celá konstrukce 																
	dvou či třídilná, rozebíratelná pro potřeby údržby zařízení uvnitř. 																
Kruhová římsa 	Vícedi1ný pás (počet segmentů bude upřesněn ve spolupráci s 	25,8m 		260m 		1 ks 					1 	88411 	88411 		
	architektem před výrobou) upevněný viditelnými nýty na betonovém 				m 												
	věnci, nahoře probíhající L-profi1 plný (s několika prostupy pro 																
	elektrokabely pro osvětleni, po montáži utěsněny kvůli zabránění 																
	prosvícení), na pásu ve spodní části distančnf profi1y Š. 20mm 																
	zpředu nýt. Po celém obvodu vrtané motivy (šablonu dodá 																
Závěsná sktlnka 	Plechová, levá dvířka poloválec z děrovaného nerez plechu se 	240m 	240m 	500m 	2 ks 	2 ks 		ks 	. 	2 	7510 	15020 		
	čtvercovým fadovým děrovánlm, pianový závěs, zavíráni na obrtlík, 	m 	m 		m 												

	

li 
III 

Mgr. arch. Milena Benes 

4z4