**Příloha č. 1B Výzvy:**

**Technická specifikace část B**

|  |  |
| --- | --- |
| **nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:** | **„Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji - materiál, pomůcky a nářadí pro SŠ a ZŠ Oselce“** |
| Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). | |
| **Dodavatel podává nabídku na tyto ČÁSTI veřejné zakázky: Část B - Materiál pro mechaniky** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **DODAVATEL:** | APEKO GROUP s.r.o. |
| **IČO/DIČ:** | 27999611/CZ27999611 |
| **SÍDLO:** | Vojenská 489, 330 21 Líně |
| **OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT ZA DODAVATELE:** | Petr Koutník |

Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku spotřebního materiálu, pomůcek a vybavení pro kroužky a projektové dny, která je předmětem plnění veřejné zakázky s názvem **„Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji - materiál, pomůcky a nářadí pro SŠ a ZŠ Oselce“**. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové, originální, nesmí být repasované ani jinak sestavované a upravované.

Dodavatel **nesmí** v tabulce **měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých parametrů**, které obsahuje Příloha č. 1B Výzvy. V relevantním pravém sloupci tabulky dodavatel doplní, jaké zboží konkrétně nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v pravém sloupci, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami.

**V případě dodávek dodavatel napíše také název výrobce, typ a technické označení výrobku**.

Nepřípustná změna stanoveného Krycího listu, tabulky Technická specifikace nebo porušení dalších požadavků znamená nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s důsledkem vyřazení nabídky a následného vyloučení dodavatele z účasti ve výběrovém řízení na danou VZ.

**Tabulka bude doplněna technickými listy nabízeného zboží (v českém jazyce) popř. obrazovou dokumentací (fotodokumentací) nabízeného zboží.**

Předmětem veřejné zakázky je dodávka ocelového materiálu profilového, válcované oceli, ploché oceli, 15 ks kovářské zástěry, 20 ks ochranných brýlí a 25 ks drátěných kartáčů. Vše v kvalitě odpovídající použití v profesionálním provozu a využití do odborných dílen a do kovářské dílny zadavatele v rámci modernizace dílen. Cílem modernizace je motivace a zvýšení zájmu žáků a studentů o technické obory, podpora jejich zájmu o vzdělání v technických oborech, zvýšení praktických znalostí a dovedností a dále jejich uplatnění na trhu práce.

Celá výuka je vedena s důrazem na praktické znalosti, které žáci a studenti získají při práci na reálném zařízení.

**Předmětem zakázky je dodávka zboží v níže uvedeném množství a kvalitě odpovídající využití zboží v profesionálním provozu**:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo položky** | **název položky** | **počet kusů**  **(m, kg)** | **ZADAVATELEM POŽADOVANÉ PARAMETRY (minimální)** | **PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ, včetně názvu výrobce a technického označení výrobku** |
| **1** | **Ocelový materiál - 11375** | **1** | **Minimální základní technické požadavky:**   * délka tyčí 3 - 6,1 m (neplatí pro zbytkovou tyč) * **Čtyřhran:**   název jakost požadované délka v m   * 6 x 6 mm, 11375 **120 m** * 10 x 10 mm, 11375 **120m** * 14 x 14 mm, 11375 **120m** * 16 x 16 mm, 11373 **60m** * 18 x 18 mm, 11373 **60m** * 20 x 20 mm, 11373 **120m** * 25 x 25 mm, 11373 **24m** * **Válcovaná ocel**:   průměr jakost požadované délka v m   * 12 mm, 11375 **240 m** * 14 mm, 11375 **60 m** * 16 mm, 11375 **60 m** * **Plochá ocel**   velikost jakost požadovaná délka v m   * 20 x 5 mm, 11375 **180m** * 20 x 8 mm, 11375 **60m** * 25 x 25 mm, 11373 **60m** * 30 x 5 mm, 11523 **60m** * 30 x 8 mm, 11373 **60m** * 40 x 5 mm, 11373 **60m** * 50 x 5 mm, 11523 **36m** * 70 x 15 mm, 11373 **12m** * 200 x 10 mm 11373 **36m** * **Plech ocelový**   velikost jakost požadovaný počet v ks   * 1000 x 2000 x 1 mm, 11375 6 ks * 1000 x 2000 x 1,25 mm, 11375 6 ks * **Plech ocelový pozinkovaný**   velikost jakost požadovaný počet v ks   * 1000 x 2000 x 0,55 mm, 11375 6 ks * **Ocelový materiál**   **Čtyřhran**  velikost jakost požadované délka v m   * 20 x 5 mm, 12 050 **12m**   *Maximální možná nabídková cena za všechny výše uvedené položky nesmí přesáhnout 111 000,00 Kč vč. DPH* | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ NABÍZENÉ PARAMETRY   * **Taž.ocel čtverec 6x6**   **11375.0(S235) ČSN 426520.12, 40ks dl.3m**   * **Čtvercová ocel 10x10**   **11375.0(S235) ČSN 425520.11, 20ks dl.6m**     * **Čtvercová ocel 14x14**   **11375.0(S235) ČSN 425520.11, 20ks dl.6m**   * **Čtvercová ocel 16x16**   **11375.0(S235) ČSN 425520.11, 10ks dl.6m**  **Čtvercová ocel 18x18**  **11375.0(S235) ČSN 425520.11, 10ks dl.6m**   * **Čtvercová ocel 20x20**   **11375.0(S235) ČSN 425520.11, 20ks dl.6m**     * **Čtvercová ocel 25x25**   **11375.0(S235) ČSN 425520.11, 4ks dl.6m**  **Kruh.ocel vál. 12**  **11375.0(S235) ČSN 425520.11, 40ks dl.6m**  **Kruh.ocel vál. 14**  **11375.0(S235) ČSN 425520.11, 10ks dl.6m**  **Kruh.ocel vál. 16**  **11375.0(S235) ČSN 425520.11, 10ks dl.6m**    **Ocel plochá 20x 5**  **11375.0(S235) ČSN 425522.11, 30ks dl.6m**  **Ocel plochá 20x 8**  **11375.0(S235) ČSN 425522.11, 10ks dl.6m**  **Ocel plochá 25x 5**  **11375.0(S235) ČSN 425522.11, 10ks dl.6m**  **Ocel plochá 30x 5**  **11375.0(S235) ČSN 425522.11, 10ks dl.6m**  **Ocel plochá 30x 8**  **11375.0(S235) ČSN 425522.11, 10ks dl.6m**  **Ocel plochá 40x 5**  **11375.0(S235) ČSN 425522.11, 10ks dl.6m**  **Ocel plochá 50x 5**  **11375.0(S235) ČSN 425522.11, 6ks dl.6m**  **Ocel plochá 70x15**  **11375.0(S235) ČSN 425522.11, 2ks dl.6m**  **Ocel plochá 200x10**  **11375.0(S235) ČSN 425524.01, 6ks dl.6m**  **Plech 1 x1000x2000**  **11321.021 ČSN 426312.32, 6 tab**  **Plech 1.25 x1000x2000**  **11321.021 ČSN 426312.32, 6 tab**  **Plech pozink 0.55x1000x2000**  **DX51D+Z200 NB EN 10143, 6 tab**  **Ocel plochá 20x 5**  **12050.0 , 2ks dl.6m** |
| **2** | **Kovářská zástěra** | **15** | **Minimální základní technické požadavky:**   * Min. materiálové složení: hovězinová štípenka * Normy: EN ISO 11611 třída 2/A1, A2 * Velikost: UNI * Kovářská zástěra, * min. délka - pod kolena * Vhodná i pro broušení   *Maximální možná nabídková cena za 1 ks nesmí přesáhnout 300,00 Kč vč. DPH* | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ NABÍZENÉ PARAMETRY  **CXS KOVÁŘ Kovářská zástěra kožená**  Kovářská zástěra, délka pod kolena. **Popis:** chrání pracovní oděv před teplem a ohněm při kovářských pracích. Materiál je hovězí štípaná kůže. **Materiál:** hovězinová štípenka, **Velikost:** uni, **Normy:** EN ISO 11611 třída 2/A1, A2, **Záruka:** 24 měsíců |
| **3** | **Ochranné brýle - čiré** | **20** | **Minimální základní technické požadavky:**   * používání v dílenských podmínkách * ochrana zraku při broušení, kování   *Maximální možná nabídková cena za 1 ks nesmí přesáhnout 100,00 Kč vč. DPH* | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ NABÍZENÉ PARAMETRY Luneto ochranné brýle čiré, Polykarbonátový zorník s prodloužením na stranách brýlí, pro větší bezpečnost uživatele. Efektivní ochrana a pohodlí. Jejich výhodou je nízká váha. Stylový a moderní design. Skvěle sedí na každém obličeji. Tenký nosní můstek a ploché postranice vylepšují kompatibilitu s ostatními ochrannými pracovními pomůckami, jako jsou např. respirátory. Ideální využití mají např. při montážních prací, využijí je domácí kutilové, ale i automobilové a karosářské dílny, stavební průmysl, laboratoře, lehké strojírenství, soustružení, zpracování dřeva aj. **Ochranné brýle Luneto** mají výbornou odolnost proti nárazům, optická třída 1 pro vysokou činnost, mechanická ochrana FT, polykarbonátový zorník poskytuje spolehlivou ochranu proti stanoveným hladinám nebezpečného ultrafialového záření. Vrstva proti poškrábání zvyšuje odolnost a lepší vidění uživatele. Vrstva proti zamlžování pomáhá snížit zamlžování zorníku a to zejména během fyzické práce. Ohebné stranice brýlí jsou samozřejmostí.  Ochrana proti částicím s vysokou rychlostí nárazu s nízkou energií. Technologie Korus Clear zajišťuje maximální průhlednost zorníku.Zorník: čirý EN 166 EN 170 |
| **3** | **Drátěný kartáč** | **25** | **Minimální základní technické požadavky:**   * používání v dílenských podmínkách * kartáč celkové délky min. 260 mm * čtyři řady drátů * kartáč pro použití v průmyslových a provozních podmínkách   *Maximální možná nabídková cena za 1 ks nesmí přesáhnout 100,00 Kč vč. DPH* | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ NABÍZENÉ PARAMETRY  Kart ruční drátěný kartáč mosazný 4-řadý s dřevěnou rukojetí,  Ruční dřevěný drátěný mosazný kartáč 4-řadý KART  Průměr vlasu: 0.25mm Délka vlasu: 22mm Šířka kartáče: 35mm Celková délka: 280cm Délka pracovní části: 140mm Tělo kartáče z tvrdého dřeva |

**Součástí dodávky předmětu plnění jsou následující činnosti:**

* Dodání předmětu plnění (potřebného zařízení včetně příslušenství)
* Doprava a vyložení na místo plnění určené zadavatelem
* Předání veškeré potřebné dokumentace k předmětu plnění (veškeré technické dokumenty, montážní postupy, manuály, návody k obsluze a doporučení pro provoz zboží)
* Případná likvidace vzniklého odpadu

**Požadavky na záruční servis:**

* Záruka minimálně 24 měsíců.
* Údaj o délce záruční doby doplní dodavatel do Krycího listu nabídky a do příslušných bodů Kupní smlouvy. Údaj o délce záruční doby musí být uveden v celých měsících.
* Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí zboží. Doba záruky se automaticky prodlužuje o počet dnů uplynulých od ohlášení závad do jejich odstranění.
* Předání a převzetí případného vadného zboží bude probíhat v sídle zadavatele.
* Jednotlivé vady v záruční době musí být odstraněny nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne zahájení odstraňování vad, nedohodnou-li se osoby oprávněné ve věcech technických za smluvní strany písemně jinak.
* Za záruční opravy není účtován materiál, práce servisního technika, cestovní či jiné náhrady.

**Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.**

V Líních dne 21.10.2019

PODPIS DODAVATELE

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

podpis a razítko oprávněné osoby

*jméno, příjmení, funkce, označení dodavatele*

Petr Koutník, Jednatel, APEKO GROUP s.r.o.