**Montovaný venkovní fitpark**

**POPIS FITNESS PRVKŮ**

**1. Ručkovací žebřík 1ks**

Rozměr: 1,5x2,5m

Materiál: nerezová ocel, jakost 1.4301

Stojné profily: rozměry 80x80mm, tloušťka stěny 3mm, ukončení zavařeným víčkem

Nosný profily: rozměr 60x40mm, tloušťka stěny 3mm

Trubky: průměr 33,7x3mm – bezpečnostní protiskluzová úprava

**2. Hrazdy vysoké 4ks**

Rozměr: 1,5m

Materiál: nerezová ocel, jakost 1.4301

Trubky: průměr 30x3mm – bezpečnostní protiskluzová úprava

**3. Sestava bradel 2ks**

Rozměr: 2x1,3m

Materiál: nerezová ocel, jakost 1.4301

Trubky: průměr 42,4x3mm – bezpečnostní protiskluzová úprava

**4. Šikmé žebřiny 1ks**

Rozměr: 1,5x2m

Materiál: nerezová ocel, jakost 1.4301

Stojné profily: rozměry 80x80mm, tloušťka stěny 3mm, ukončení zavařeným víčkem

Nosný profily: rozměr 60x40mm, tloušťka stěny 3mm

Trubky: průměr 30x3mm – bezpečnostní protiskluzová úprava

**5. Prvek Human flag 1ks**

Rozměr: 0,3x2m

Materiál: nerezová ocel, jakost 1.4301

Trubky: průměr 33,7x3mm – bezpečnostní protiskluzová úprava

**6. Lavice rovná 1ks**

Rozměr: 1,5x0,4m

Materiál: nerezová ocel, jakost 1.4301

Nosný profily: rozměr 40x30mm, tloušťka stěny 2mm

Trubky: průměr 30x3mm – bezpečnostní protiskluzová úprava

Funkční plocha: WPC terasové prkna

**6. Lavice šikmá 1ks**

Rozměr: 1,5x0,4m

Materiál: nerezová ocel, jakost 1.4301

Nosný profily: rozměr 40x30mm, tloušťka stěny 2mm

Trubky: průměr 30x3mm – bezpečnostní protiskluzová úprava

Funkční plocha: WPC terasové prkna

**8. Svislé žebřiny 1ks**

Rozměr: 1,5x2,3m

Materiál: nerezová ocel, jakost 1.4301

Stojné profily: rozměry 80x80mm, tloušťka stěny 3mm, ukončení zavařeným víčkem

Trubky: průměr 33,7x3mm – bezpečnostní protiskluzová úprava

**9. Hrazdy střední a nízké 4ks**

Rozměr: 1,5m

Materiál: nerezová ocel, jakost 1.4301

Trubky: průměr 30x3mm – bezpečnostní protiskluzová úprava

**10. Hrazda multi 1ks**

Rozměr: 1,3m

Materiál: nerezová ocel, jakost 1.4301

Trubky: průměr 30x3mm – bezpečnostní protiskluzová úprava

**11. Gymnastické kruhy 1pár**

Rozměr: průměr 0,25m

Materiál: nerezová ocel, jakost 1.4301

Trubky: průměr 30x3mm – bezpečnostní protiskluzová úprava

Řetěz: průměr materiálu 6mm, nosnost 260kg

**13. Nízká bradla 1ks**

Rozměr: 0,55x1m

Materiál: nerezová ocel, jakost 1.4301

Trubky: průměr 38x3mm – bezpečnostní protiskluzová úprava

**14. Jump box ve třech výškách 5ks**

Rozměr: 0,8x0,4m

Materiál: nerezová ocel, jakost 1.4301

Nosný profily: rozměr 40x40mm, tloušťka stěny 2mm

Funkční plocha: WPC terasové prkna

**15. Hrazdy gymnastická 1ks**

Rozměr: 1,6m

Materiál: nerezová ocel, jakost 1.4301

Trubky: průměr 30x3mm – bezpečnostní protiskluzová úprava

**16. Lavice multifunkční 1ks**

Rozměr: 1,4m

Materiál: nerezová ocel, jakost 1.4301

**17. Multigrip s žebřinami 1ks**

Rozměr: 0,7x2,4m

Materiál: nerezová ocel, jakost 1.4301

Trubky: průměr 30x3mm – bezpečnostní protiskluzová úprava

**18. Vzpěra s oky 1ks**

Rozměr: 1,8x0,6m

Materiál: nerezová ocel, jakost 1.4301

**Záruční lhůty:**

Fitness prvky: 120 měsíců

**Údržba fitness prvků:**

Bezúdržbové

**Odolnosti proti vandalství:**

Fitness prvky mají mimořádnou odolnosti proti vandalství díky použití nerezové oceli.

Jednoduché a nenákladné odstranění grafitti acetonovým rozpouštědlem bez rizika poškození materiálu.

**Kotvení:** Je provedeno chemickými kotvami a závitovými svorníky M10 z nerezové oceli A4.