Příloha č. 1 Smlouvy – Technická specifikace

Technická specifikace požadovaného zařízení

Zařízení bude primárně používáno pro prostorovou dokumentaci vnitřních prostor (stavebních) objektů, jeskyní, historických důlních prostor a při dokumentaci zalesněných areálů. Předpoklad je využití pro BIM a VR (virtuální realitu). Zařízení musí být transportovatelné v příručním zavazadle.

Zařazení produktu

a)	3D skener s integrovaným INS pro BIM; předpoklad práce ve vnitřních prostorách budov a podzemí, možnost práce v lesních porostech
b)	software pro zpracování dat ze skenující jednotky a INS

Klíčové specifikace, minimální parametry

a)	Dosah: min 25 m 
Třída ochrany: IP 64
Hmotnost jednotky: do 1kg
Počet bodů za sekundu: min 30tis.
Relativní přesnost: do 3 cm obecně, 2cm vnitřní prostory budov do vzdálenosti 10m 
Velikost výstupních surových dat: do 300 MB za minutu, záznam v přístroji         
Udržení vnitřní přesnosti mračna (2-3 cm) i ve větších projektech (lesní vzorek 50x50m) a vícepodlažních budovách (udržení požadované přesnosti alespoň ve dvou podlažích)
 
b)	Software pro zpracování dat z indoor jednotky
Výstup do BIM a export do výměnných formátů
Rozpoznávání dílčích primitiv (možnost rozpoznání definovaných prvků do 10 m)
Způsob výpočtu: post processing