Aktivní ochrana evropsky významných teplomilných stanovišť a druhů v Českém středohoří

Příloha č. 1 – Soupis dřevin

Práce budou provedeny v EVL Porta Bohemica - Kalvárie – na pozemcích p. č. 1267, 1269, 1270, 1271, 1272, 1275/1, 1275/2 k. ú. Libochovany, které jsou evidovány jako trvalý travní porost.

Stromy určené ke kácení:

Záměr se vztahuje na kácení trnovníku akátu (*Robinia pseudacacia)* v celkovém počtu 154 ks. Měření tloušťky kmene probíhalo, dle Standardu péče o přírodu a krajinu AOPK ČR SPPK A02 005 Kácení stromů, ve výčetní výšce 1,3 m a bylo přepočteno na řeznou plochu pařezu.

Průměr kmene na řezné ploše pařezu:

**1 skupina**

11-20 cm 69 ks

**2 skupina**

21-30 cm 61 ks

**3 skupina**

31-40 cm 24 ks

Celkový objem pokácené dřevní hmoty je 21.59 m3.