 **POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY č.: 220-910713**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Dodavatel :* VERKON s.r.o.**Pod Harfou 933/70 190 00 Praha 9IČ : 62968041 DIČ:CZ62968041Společnost je vedena u Městského soudu v Praze od 3. 4. 1996, oddíl C, vložka 44424. | Datum : 13.12.2019Objednávka: OD1904496Vyřizuje : Marian Javoreke-mail: ……………… mob.: …………….., tel.: ……………Zp. úhrady : PřevodemZp. dopravy: Dodavatel |
| ***Odběratel :* ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V ÚSTÍ****NAD LABEM**Moskevská 15 400 01 Ústí nad LabemIČ : 71009361 DIČ : CZ71009361 | ***Místo určení :* ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V ÚSTÍ****NAD LABEM pracoviště České**L. B. Schneidera 32 37001 České Budějovice |

Ivana Tichová

e-mail: ……………..

mob.: ………….. tel.: …………..

Určeno pro:

Ing. Radka Bednářová

e-mail: ………….. mob………………………..

Předpokládaný termín dodání: 6. kalendářní týden.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pol. č. | **Obj. číslo** | **Název / popis sortimentu** | **Množství** | MJ | Cena/MJ bez DPH | Cena/pol. bez DPH | +/-% | Celkem bez DPH | DPH % |

1. **406700700032 Chladnička laboratorní CHL 700 Basic, 0°C 2,00** ks . 21

**... 15°C, 615 l, Pollab**

Laboratorní jednodvéřová chladnička s nucenou cirkulací vzduchu

* + - užitný objem 615 l,
		- rozsah teplot 0°C až +15°C
		- digitální ukazatel a nastavení teploty
		- krok nastavení teploty nastavení po 0,1°C
		- nucená cirkulace vzduchu
		- interiér z leštěného hliníku
		- plné dveře (možnost uzamykatelné)
		- 3 police
		- ventilátor
		- teplotní jednotnost a stabilita +/-0,7°C
		- btto objem: 630 l
		- maximální spotřeba energie: 400W
		- vnější rozměry (š/h/v): 720/860/2020 mm
		- vnitřní rozměry (š/h/v): 600/695/1505 mm- hmotnost: cca 125 kg

Popis:

* + - Regulace teploty po 0,1°C, dosaženo pomocí moderního mikroprocesorového regulátoru, vybaven grafickým LCD displejem
		- Interaktivní uživatelské rozhraní s komponenty kontrolujícími upozornění – chybové čidlo, teplotní pojistka
		- Vestavěné hodiny s reálným časem, umožňující nastavení odloženého startu
		- Časovač se signalizací a funkcí přerušení provozu, možnost nastavení v rozsahu

0-31 dnů s přesností na 1 minutu

* + - Program pokračování nebo přerušení operace po výpadku proudu – závisí na nastavitelné maximální délce výpadku proudu a teplotní odchylce
		- Manualní nebo ruční regulace otáček ventilátoru (v rozsahu 40...100%)
		- Manualní korekce teplotního měření nastavitelná uživatelem
		- Alarm otevřených dveří
		- Alarm ztráty napětí
		- Alarm selhání teplotního čidla
		- Teplotně bezpečné zařízení – zajištění odpojení přívodu proudu v případě překroční maximální povolené teploty
		- Komunikační port RS-232
		- Náhled přehledu teplot z operací posledních 24 hodin na LCD obrazovce

Integrovaný systém řízení dle:

ISO 9001 | ISO 14000 | OHSAS 18000 | SA 8000 [**www.verkon.cz**](http://www.verkon.cz/)Strana: 1 / 2

 **POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY č.: 220-910713**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pol. č. | **Obj. číslo** | **Název / popis sortimentu** |  | **Množství** | MJ | Cena/MJ bez DPH | Cena/pol. bez DPH | +/-% | Celkem bez DPH | DPH % |

1. **396693900208 Průchodka pro externí teplotní čidlo pro 2,00** ks .
2. **INSTALACE Doprava, instalace, zapojení, zprovoznění 1,00** ks 0,00 0,00 0,00 21 **přístroje a zaškolení obsluhy**

#  Celkem bez DPH 110 138,50 Kč

 *DPH 23 129,09 Kč*

 *Celkem vč. DPH po zaokr. 133 268,00 Kč*

***Důležité upozornění:***

Prosíme o pečlivou kontrolu všech údajů v potvrzení. V případě nesouhlasu nebo nejasností nás neprodleně kontaktujte, abychom předem vyloučili pozdější případné nepříjemnosti. Dovolujeme si Vás upozornit, že pokud nevznikne z Vaší strany žádná připomínka, považujeme potvrzení objednávky za Vámi odsouhlasené. Obchodní a dodací podmínky, kterými se řídí

tento obchodní případ naleznete na stránkách: https://www.verkon.cz/o-nakupovani/obchodni-podminky/ Děkujeme za Vaši objednávku a těšíme se na další spolupráci.

Integrovaný systém řízení dle:

ISO 9001 | ISO 14000 | OHSAS 18000 | SA 8000 [**www.verkon.cz**](http://www.verkon.cz/)Strana: 2 / 2