 **POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY č.: 220-910713**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Dodavatel :* VERKON s.r.o.**  Pod Harfou 933/70  190 00 Praha 9  IČ : 62968041 DIČ:CZ62968041  Společnost je vedena u Městského soudu v Praze od 3. 4. 1996, oddíl C, vložka 44424. | Datum : 13.12.2019  Objednávka: OD1904496  Vyřizuje : Marian Javorek  e-mail: ……………… mob.: …………….., tel.: ……………  Zp. úhrady : Převodem  Zp. dopravy: Dodavatel |
| ***Odběratel :* ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V ÚSTÍ**  **NAD LABEM**  Moskevská 15  400 01 Ústí nad Labem  IČ : 71009361 DIČ : CZ71009361 | ***Místo určení :* ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V ÚSTÍ**  **NAD LABEM pracoviště České**  L. B. Schneidera 32  37001 České Budějovice |

Ivana Tichová

e-mail: ……………..

mob.: ………….. tel.: …………..

Určeno pro:

Ing. Radka Bednářová

e-mail: ………….. mob………………………..

Předpokládaný termín dodání: 6. kalendářní týden.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pol. č. | **Obj. číslo** | **Název / popis sortimentu** | **Množství** | MJ | Cena/MJ bez DPH | Cena/pol. bez DPH | +/-  % | Celkem bez DPH | DPH % |

1. **406700700032 Chladnička laboratorní CHL 700 Basic, 0°C 2,00** ks . 21

**... 15°C, 615 l, Pollab**

Laboratorní jednodvéřová chladnička s nucenou cirkulací vzduchu

* + - užitný objem 615 l,
    - rozsah teplot 0°C až +15°C
    - digitální ukazatel a nastavení teploty
    - krok nastavení teploty nastavení po 0,1°C
    - nucená cirkulace vzduchu
    - interiér z leštěného hliníku
    - plné dveře (možnost uzamykatelné)
    - 3 police
    - ventilátor
    - teplotní jednotnost a stabilita +/-0,7°C
    - btto objem: 630 l
    - maximální spotřeba energie: 400W
    - vnější rozměry (š/h/v): 720/860/2020 mm
    - vnitřní rozměry (š/h/v): 600/695/1505 mm- hmotnost: cca 125 kg

Popis:


* + - Regulace teploty po 0,1°C, dosaženo pomocí moderního mikroprocesorového regulátoru, vybaven grafickým LCD displejem
    - Interaktivní uživatelské rozhraní s komponenty kontrolujícími upozornění – chybové čidlo, teplotní pojistka
    - Vestavěné hodiny s reálným časem, umožňující nastavení odloženého startu
    - Časovač se signalizací a funkcí přerušení provozu, možnost nastavení v rozsahu

0-31 dnů s přesností na 1 minutu

* + - Program pokračování nebo přerušení operace po výpadku proudu – závisí na nastavitelné maximální délce výpadku proudu a teplotní odchylce
    - Manualní nebo ruční regulace otáček ventilátoru (v rozsahu 40...100%)
    - Manualní korekce teplotního měření nastavitelná uživatelem
    - Alarm otevřených dveří
    - Alarm ztráty napětí
    - Alarm selhání teplotního čidla
    - Teplotně bezpečné zařízení – zajištění odpojení přívodu proudu v případě překroční maximální povolené teploty
    - Komunikační port RS-232
    - Náhled přehledu teplot z operací posledních 24 hodin na LCD obrazovce

Integrovaný systém řízení dle:

ISO 9001 | ISO 14000 | OHSAS 18000 | SA 8000 [**www.verkon.cz**](http://www.verkon.cz/)Strana: 1 / 2

 **POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY č.: 220-910713**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pol. č. | **Obj. číslo** | **Název / popis sortimentu** |  | **Množství** | MJ | Cena/MJ bez DPH | Cena/pol. bez DPH | +/-  % | Celkem bez DPH | DPH % |

1. **396693900208 Průchodka pro externí teplotní čidlo pro 2,00** ks .
2. **INSTALACE Doprava, instalace, zapojení, zprovoznění 1,00** ks 0,00 0,00 0,00 21 **přístroje a zaškolení obsluhy**

# Celkem bez DPH 110 138,50 Kč

*DPH 23 129,09 Kč*

*Celkem vč. DPH po zaokr. 133 268,00 Kč*

***Důležité upozornění:***

Prosíme o pečlivou kontrolu všech údajů v potvrzení. V případě nesouhlasu nebo nejasností nás neprodleně kontaktujte, abychom předem vyloučili pozdější případné nepříjemnosti. Dovolujeme si Vás upozornit, že pokud nevznikne z Vaší strany žádná připomínka, považujeme potvrzení objednávky za Vámi odsouhlasené. Obchodní a dodací podmínky, kterými se řídí

tento obchodní případ naleznete na stránkách: https://www.verkon.cz/o-nakupovani/obchodni-podminky/ Děkujeme za Vaši objednávku a těšíme se na další spolupráci.

Integrovaný systém řízení dle:

ISO 9001 | ISO 14000 | OHSAS 18000 | SA 8000 [**www.verkon.cz**](http://www.verkon.cz/)Strana: 2 / 2