Oprava toalet, sprchového koutu a výlevkových místnosti Příloha č.3

**Seznam vad a nedodělku 3NP**

* Předělání spárořezu dle přiložených výkresů 3NP a výměna nevyhovujících, označených obkladu a to při zachování funkční hydroizolaci
* Montáž zařizovacích předmětů:

1ks dávkovač na mýdlo

1ks zásobník na papírové ručníky

1ks držák toaletního papíru

1 ks věšáky

1ks skleněné zádveří

1ks závěsná konstrukce na ručníky

1ks sprchovací systém

**2ks odpadkový koš**

**1ks větrák – koupelna**

**2ks zrcadel**

* Srovnání omítek (přechody z původního obkladu na stěnu vč. detailu kolem výpinaču, zásuvek a zárubní) a následná výmalba
* čidlo k pisoáru – opravit omítnutou stříšku – kryt musí byt snadno demontovatelný
* Výměna zrcadel
* Výměna a dodávka poškozených a chybějících termatexu
* Zprovoznit dveře v toaletě u mužů
* Konečné začištění a vyčištění prostorů (detaily kolem oken, zárubní, vyčištění obkladu po spárování a malování)

Termín odstranění ………………….