
Rámcová smlouva o dodávkách palet a vík Standard
Číslo: 2016/15362
	Česká pošta, s.p.
	

	se sídlem:
	Politických vězňů 909/4, 225 99, Praha 1

	IČO:
	47114983

	DIČ:
	CZ47114983

	zastoupen:   	
	Ing. Vítem Bukvicem, ředitelem divize poštovní provoz a logistika

	zapsán v obchodním rejstříku
	Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565

	bankovní spojení:
	Československá obchodní banka, a.s., 
č. ú.: 102639446/0300

	
dále jako „Kupující“  
	




a
	JACER – CZ, a.s.

	se sídlem:
	nám. J. Koziny 28, Světice, 417 61 Bystřany

	IČO:
	25410105

	DIČ:
	CZ25410105

	zastoupen:   	
	Jindřiška Jarkovská – člen představenstva

	zapsán/a v obchodním rejstříku
	Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1235

	bankovní spojení:
	Československá obchodní banka, a.s.
č.ú.: 212461888/0300

	
dále jako „Prodávající“  
	





(Kupující a Prodávající budou v této smlouvě označováni jednotlivě jako „Smluvní strana“, a společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tuto rámcovou smlouvu o dodávkách zboží (dále jen „Smlouva“).

Preambule
Kupující provedl zadávací řízení k veřejné zakázce „Palety a víka Standard, Europalety“ (dále jen „Zadávací řízení“) na uzavření této Smlouvy. Smlouva je uzavírána s Prodávajícím na základě výsledku Zadávacího řízení.
1. Účel a předmět Smlouvy
1.1. Účelem této Smlouvy je stanovení podmínek a právního rámce pro uzavírání kupních smluv mezi Prodávajícím a Kupujícím na dodávku Zboží, a to na základě Objednávek Kupujícího.
1.2. Předmětem Smlouvy je stanovení práv a povinností Smluvních stran pro postup při uzavírání Dílčích smluv na prodej a koupi tohoto zboží:
a) KZM 1900010003 dřevěné palety Standard 800 x 1200 mm, 
b) KZM 1900010002 víka na palety dřevěné Standard 800 x 1200 mm, 

jehož specifikace, vč. druhu a jakosti je uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy (dále jen „Zboží“). Čísla KZM Zboží budou specifikována v rámci příslušné Objednávky.
1.3. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu specifikovaný počet kusů Zboží na základě Objednávky doručené Kupujícím Prodávajícímu a následně uzavřené Dílčí smlouvy. Objednávka musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:
a) identifikační údaje Prodávajícího a Kupujícího;
b) číslo a datum vystavení Objednávky;
c) číslo Smlouvy;
d) název Zboží (včetně KZM), jeho množství a popis (dále jen „Předmět plnění“);
e) Cenu;
f) dobu a místo dodání Předmětu plnění; a
g) podpis oprávněné osoby Kupujícího.
1.4. Kupující je oprávněn, avšak nikoli povinen, vystavovat dle svého uvážení Objednávky ode dne účinnosti této Smlouvy. Každá takto vystavená Objednávka se považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy za podmínek stanovených touto Smlouvou. Prodávající je povinen písemně potvrdit Objednávku ve lhůtě dvou (2) Pracovních dnů od jejího doručení Kupujícím. 
1.5. Potvrzení Objednávky musí obsahovat minimálně tyto náležitosti: 
a) identifikační údaje Kupujícího a Prodávajícího;
b) číslo Objednávky, která je potvrzována; a 
c) podpis oprávněné osoby Prodávajícího.
1.6. V případě, že Objednávka nebude splňovat uvedené minimální náležitosti, má Prodávající povinnost na tuto skutečnost neprodleně upozornit Kupujícího. Kupující je poté povinen vystavit novou Objednávku a Prodávající je povinen ji ve lhůtě dvou (2) Pracovních dnů od jejího doručení písemně potvrdit. Není-li v odstavci 3.1 stanoveno jinak, běží dodací lhůta od okamžiku doručení této nové Objednávky.
1.7. Prodávající se zavazuje Kupujícímu Objednávku písemně potvrdit ve lhůtě dvou (2) Pracovních dnů od jejího doručení Prodávajícímu. Potvrzení Objednávky, které obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny se považuje za odmítnutí Objednávky a tvoří nový návrh Prodávajícího na uzavření kupní smlouvy, a to i v případě takového dodatku, výhrady, omezení nebo jiné změny, které podstatně nemění podmínky Objednávky. Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena pouze tehdy, pokud tento nový návrh Kupující písemně potvrdí a doručí zpět Prodávajícímu. Doručením potvrzení Objednávky Kupujícímu dojde k uzavření kupní smlouvy (dále jen „Dílčí smlouva“), přičemž, není-li v Dílčí smlouvě stanoveno jinak, aplikují se na práva a povinnosti Smluvních stran dle této Dílčí smlouvy v celém rozsahu práva a povinnosti Kupujícího a Prodávajícího stanovená touto Smlouvou. 
1.8. Počet Objednávek vystavených Kupujícím není omezený. Současně platí, že Kupující není povinen Objednávku vystavit. 
1.9. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu Předmět plnění za podmínek uvedených v této Smlouvě a v Dílčí smlouvě ve sjednaném sortimentu, množství, jakosti a čase a převést na Kupujícího vlastnické právo k Předmětu plnění. 
1.10. Kupující se zavazuje zaplatit za Předmět plnění dodaný v souladu s touto Smlouvou a Dílčí smlouvou Cenu dle článku 2 této Smlouvy.
2. Cena
2.1. Cena za dodávku Předmětu plnění odpovídá součinu jednotkových cen jednotlivých kusů Předmětu plnění a počtu kusů Předmětu plnění dodaných Kupujícímu na základě Dílčí smlouvy (dále jen „Cena“). Cena každého jednotlivého kusu Předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 1 Smlouvy.
2.2. [bookmark: _Ref331159852]Celková cena Předmětu plnění dodaného na základě této Smlouvy nesmí převýšit 5 000 000,- Kč (slovy pět milionů korun českých) bez DPH.
2.3. Kupující neposkytuje Prodávajícímu jakékoliv zálohy na Cenu.
2.4. Cena každého jednotlivého kusu Předmětu plnění zahrnuje veškeré náklady Prodávajícího spojené s plněním Smlouvy, Dílčí smlouvy a dodáním Předmětu plnění Kupujícímu. Tato cena je cenou konečnou, nejvýše přípustnou a nemůže být zvýšena bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího. V ceně každého jednotlivého kusu Předmětu plnění jsou zahrnuty zejména:
a) doprava Předmětu plnění do místa určeného Kupujícím;
b) náklady na balení a označení Předmětu plnění dle požadavků Kupujícího;
c) clo, celní poplatky, daně (vyjma DPH, která bude připočítána v souladu s čl. 2.4. VOP) a zálohy;
d) recyklační poplatky a ekologická likvidace Předmětu plnění a činnosti s ní spojené;
e) Záruka za jakost stanovená Smlouvou; a
f) veškeré jiné náklady a poplatky nezbytné pro řádné plnění Smlouvy.
3. Doba, místo a podmínky dodávání Předmětu plnění
3.1. [bookmark: _Ref331407921]Předmět plnění je Prodávající povinen dodat Kupujícímu nejdéle do 30 kalendářních dnů ode dne doručení Objednávky Prodávajícímu, a to vždy v Pracovní dny v čase od 8:00 hodin do 16:00 hodin. Místem dodání Předmětu plnění je pracoviště České pošty, s.p., Sazečská 598/7, 222 00 Praha 10 - Malešice. 
3.2. Zboží dle odstavce 1.2. písm. a) a b) této Smlouvy musí vykazovat stejné technické parametry a užitné vlastnosti jako vzorky Zboží předložené v rámci prokázání kvalifikačních předpokladů Prodávajícím v Zadávacím řízení. V případě, že Prodávající poruší toto ustanovení, jedná se o podstatné porušení Smlouvy, které opravňuje Kupujícího k okamžitému odstoupení od Smlouvy.
4. Platební podmínky
4.1. Daňové doklady za dodávky Zboží budou vystavovány Prodávajícím vždy do pěti (5) Pracovních dnů po převzetí celé dodávky Předmětu plnění dle příslušné Dílčí smlouvy a bude v nich vyúčtován Předmět plnění převzatý Kupujícím bez jakýchkoliv vad, což bude potvrzeno podpisem dodacího listu Kupujícím. 
4.2. Splatnost daňového dokladu je šedesát (60) kalendářních dnů ode dne jeho vystavení Prodávajícím. Nedílnou součástí daňového dokladu je oboustranně podepsaný dodací list.
4.3. V případě, že Prodávající splňuje podmínku dle § 81 odst. 2 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném a účinném znění, je povinen tuto skutečnost oznámit Kupujícímu v rámci každého vystaveného daňového dokladu.
5. Záruka za jakost
5.1. Prodávající poskytuje Kupujícímu Záruku za jakost v délce 6 měsíců ode dne převzetí Předmětu plnění Kupujícím. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže užívat Předmět plnění pro jeho vady, za které odpovídá Prodávající. V případě, že je namísto vadného Předmětu plnění dodán náhradní Předmět plnění, běží doba Záruky za jakost znovu v délce 6 měsíců ode dne převzetí náhradního Předmětu plnění Kupujícím.
6. Závěrečná ustanovení
6.1. Tato Smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami a uzavírá se na dobu určitou, a to na dobu 48 měsíců ode dne nabytí její účinnosti a platnosti nebo do vyčerpání maximální ceny dle této Smlouvy sjednané v odstavci 2.2 této Smlouvy, podle toho, která ze skutečností nastane dříve. Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou Smluvních stran, platí, že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji Prodávající podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem. To platí i v případě připojení obchodních podmínek Prodávajícího, které budou odporovat svým obsahem jakýmkoliv způsobem textu této Smlouvy, případně Všeobecným obchodním podmínkám Kupujícího („VOP“).
6.2. Smluvní strany výslovně potvrzují, že si vzájemně sdělily veškeré okolnosti důležité pro uzavření Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly o veškerých náležitostech Smlouvy.
6.3. Smluvní strany potvrzují, že si při uzavírání Smlouvy vzájemně sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ví nebo vědět musí, tak, aby se každá ze Smluvních stran mohla přesvědčit o možnosti uzavřít platnou Smlouvu a aby byl každé ze Smluvních stran zřejmý zájem druhé Smluvní strany Smlouvu uzavřít. 
6.4. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po dvou.
6.5. Kontaktní údaje Smluvních stran pro doručování jsou následující:
Kontaktní osoba Kupujícího:
XXX, tel. XXX, e-mail: XXX
Kontaktní osoba Prodávajícího:
XXX, nám.Jana Koziny 28, 417 61 Bystřany-Světice, tel.: XXX, e.mail: XXX 
6.6. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Cena 
Příloha č. 2 – Technická specifikace Předmětu plnění
Příloha č. 3 – VOP
6.7. Smluvní strany potvrzují, že se s textem VOP seznámily před podpisem této Smlouvy a je jim znám jejich význam v souladu a ve spojitosti se Smlouvou. Dále Smluvní strany potvrzují, že veškerým ustanovením Smlouvy a VOP plně a bez jakýchkoli obtíží porozuměly a nepovažují je za nevýhodná. VOP představují závaznou a nedílnou součást Smlouvy.
6.8. Prodávající podpisem této Smlouvy výslovně přijímá následující ustanovení VOP [ 3.5., 3.11., 3.13., 5.2., 5.3., 5.7., 6.1., 8.3., 8.5., 12.3., 13.1., 13.2., 13.3.].
6.9. Smluvní strany se dohodly nad rámec VOP nebo odlišně od VOP upravit tyto sankce: 
1. V případě prodlení Prodávajícího s dodávkou Předmětu plnění je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Dílčí ceny za každý započatý den prodlení.
2. Smluvní pokuta dle odst. 11.1. písm. c) VOP se neuplatní.
3. V případě, že se kterékoli prohlášení Prodávajícího dle odstavce 9.1 VOP ukáže, byť jen zčásti, jako nepravdivé je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ, kdy se kterékoli prohlášení ukázalo, byť jen zčásti, jako nepravdivé.
NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem Smlouvy souhlasí, rozumí ji a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně, zejména tísně finanční.

	
V Praze dne: _____________
	
V Bystřanech dne: _____________



	_______________________________
	________________________________________

	Ing. Vít Bukvic

	Jindřiška Jarkovská


	ředitel divize poštovní provoz a logistika
Česká pošta, s.p.
	člen představenstva
JACER - CZ, a.s.





[bookmark: _GoBack]

             
Za formální správnost a dodržení všech interních postupů a pravidel ČP:
                                                         XXX, ředitel úseku logistika

Příloha č. 1 – Cena

a) Paleta dřevěná standard
	KZM / název položky
	Cena za 1 ks v Kč bez DPH*

	1900010003-Paleta dřevěná Standard  800 mm x1200 mm     
	188,00 Kč





b) Víko palety dřevěné Standard
	KZM / název položky 
	Cena za 1ks v Kč bez DPH*

	1900010002-Víko na palety dřevěné  800 mm x 1200 mm                                     
	56,40 Kč

























Příloha č. 2 – Technická specifikace Zboží / Předmětu plnění


I. PALETY STANDARD

Název výrobku
Dřevěná paleta čtyřcestná prostá nevratná paleta s rozměry 800 mm x 1200 mm.
Označení palet se nepožaduje.
1. Všeobecný popis výrobku
Palety jsou určeny k ložení baleného i nebaleného materiálu, který svými vlastnostmi umožňuje ložení a snese stohování pro ukládání do regálů, k vidlicové manipulaci loženého materiálu a zboží pro maximálně čtyřvrstvé stohování, pro nabírání ze dvou nebo ze čtyř stran.
2. Technické parametry
a) Základní rozměry:
Jmenovité rozměry palety 800 mm x 1200 mm 
Jmenovité rozměry jednotlivých dílů palety viz tabulka:

	Název dílu
	Počet kusů
	Jmenovité rozměry (d x š x v)
	Přípustná tolerance

	přířez opěrné podlahy
	3
	1200 x 100 x 20
	š: 100 ± 3

	krajní a střední přířez ložné podlahy   
	3
	1200 x 100 x 20
	š: 100 ± 3

	vnitřní přířez ložné podlahy
	4
	1200 x 80 x 20
	š: 100 ± 3

	svlak
	3
	 800 x 100 x 20
	š: 100 + 5 až -3

	špalík
	9
	100 x 100 x 80
	d: 100 ± 3, š: 100 +5/-3



b) Nosnost: 
Každá paleta může být maximálně zatížena při uložení do regálu nebo na vidlici vysokozdvižného vozíku následovně:
· břemenem nerovnoměrně rozloženým na ložné podlaze o hmotnosti 1000 kg
· břemenem rovnoměrně rozloženým na ložné podlaze o hmotnosti 1500 kg
· břemenem rovnoměrně rozloženým a celistvě doléhajícím na celou plochu ložné podlahy
             o hmotnosti 2000 kg.

Nosnost palety musí výše uvedená zatížení umožňovat.

c) Stohovací nosnost
Při stohování může být každá maximálně zatížená paleta ve spodní vrstvě ještě dodatečně zatížena břemenem (tj. loženými paletami) o maximální hmotnosti 4000 kg, pokud tato zátěž doléhá celou plochou opěrné podlahy na urovnaný, vodorovný a tuhý povrh břemena uloženého na paletě ve spodní vrstvě. Stohovací nosnost palety musí takové zatížení umožňovat.
d) Rozměry nabíracích otvorů
Výšky nabíracích otvorů:
· nejmenší výška otevřených nabíracích otvorů je 95 mm.
· nejmenší výška uzavřených nabíracích otvorů je 98 mm.
Největší vzdálenosti spodní části ložné podlahy od spodní části opěrné podlahy smí být 127 mm.
3. Technické a kvalitativní požadavky
a) Druhy dřeva
· jehličnaté  jedle, smrk, borovice, modřín,
· listnaté měkké (olše, bříza, topol) - topol se nesmí používat na svlak
· listnaté tvrdé (dub, jasan, buk, jilm, akát, javor, platan, kaštaník jedlý)

U jehličnatých dřev a topolu nesmí být šířka letokruhu, měřená v 10. kruzích, v průměru
větší než 7 mm.

b) Jakost dřeva
· dřevo musí být prosto všech stop prostředků pro ochranu dřeva, nepřípustné jsou hniloba 
      (plíseň, houba, suchá hniloba), zárost a aktivní napadení hmyzem
· vlhkost dřeva nesmí přesahovat 22 %
· suky jsou přípustné, pokud jejich průměr nepřesahuje 10 mm 
· na každém přířezu, popř. svlaku je dovolena jen jedna souvislá trhlina, která nesmí být delší než šířka přířezu, popř. svlaku, u špalíků jsou přípustné jen povrchové výsušné trhliny
· zamodralost odpovídající ročnímu období a slabá zbarvení jsou přípustná, zbarvení způsobená špatnými podmínkami sušení a skladování nejsou přípustná 
· povrchové smolníky jsou přípustné až do délky 50 mm, na horních plochách přířezů ložné
     podlahy, ani na spodních plochách opěrné podlahy jsou smolníky nepřípustné
· odklon dřevních vláken nesmí překročit 5 % u přířezů a svlaků a 20 % u špalíků
· dřevo nesmí být aktivně napadeno hmyzem, připouštějí se ojedinělé chodby do průměru
      3 mm
· u jehličnatých dřev je zdravá běl přípustná, u listnatých dřev je přípustná pouze přesahuje-li 1 šířky nebo 1 tloušťky přířezu nebo svlaku



c) Zpracování dřeva
Všechny přířezy, svlaky a špalíky musí být z jednoho kusu, vnější plochy přířezů palet musí být drsné (nehoblované), vlákna špalíků musí být rovnoběžná s podélnou osou palety, zkosení hran musí být provedeno u horních hran přířezů opěrné podlahy a u čtyř hran rohů palety

d) Požadavky na výrobek a jeho zhotovení
Všechny spojovací součásti musí být umístěny tak, aby nevystupovaly z přířezů nebo špalíků po stranách. Do přířezů musí být zapuštěny tak hluboko, aby hlavičky nevyčnívaly nad povrch, ale nesmějí být zapuštěny hlouběji než 3 mm pod povrchem přířezu.
V každém špalíku musí být použity nejméně tři spojovací součásti, a to jak pro horní tak pro spodní plochu palety. Spojovací součásti nesmějí být umístěny ve stejném vláknu dřeva, musí být umístěny v co největší možné vzájemné vzdálenosti, avšak maximálně 20 mm od okraje přířezů, svlaků a špalíků.
Pro každé spojení svlaku s vnitřním přířezem ložné podlahy se musí použít nejméně tři spojovací součásti. Spojovací součásti, které pronikají spodní plochou svlaku, musí být ohnuty.
Ložná i opěrná podlaha palety musí být upravena tak, aby se v nich nezadržovala voda. Jejich povrch musí být upraven tak, aby nedošlo k poškození loženého materiálu; musí být bez výstupků.
Pravoúhlost palety je dána rozdílem délek úhlopříček, který nesmí při výrobě překročit 13 mm.
Ke sbíjení jednotlivých součástí se používají pneumatické hřebíkovačky.
4. Zásady bezpečného používání výrobku
Palety mohou být používány pouze k účelu, jež je v souladu s touto technickou dokumentací a příslušnými normami. Stohování je dovoleno, stohovací výška při dodržení bezpečného stohování nesmí překročit 5500 mm + 100 mm. 
Při ukládání palet do regálů a při stohování palet ve spojení s nástavbou palety, při nichž je paleta podepřena pouze v rozích opěrné podlahy, může být ložena materiálem o hmotnosti rovnající se poloviční hodnotě nosnosti palety.
Palety se při výrobě balí do svazků - při rovnání na sebe maximálně po 15 ks, při převracení a
rovnání do sebe maximálně po 25 ks, aby nedošlo k převrácení svazků.
Paleta je vyrobena z jehličnatého nebo listnatého dřeva se stupněm hořlavosti C2 a C3.

Hořlavost materiálu: 
C2 – dub, buk - teplota vznícení 375 °C
C3 – smrk, borovice, modřín - teplota vznícení 397 °C

Materiál má sklon k tepelnému samovznícení. Při skladování chránit před zdrojem tepla:
· s teplotou větší než 120 °C (buk, dub, smrk)
· s teplotou větší než 80 °C (borovice, modřín)









II. VÍKO NA PALETY

Název výrobku
Dřevěné víko na palety 800 mm x 1200 mm
I. Všeobecný popis výrobku
Víko – víka na palety jsou určeny k opakovanému použití k zajištění již loženého baleného materiálu, který svými vlastnostmi lépe chrání ložený materiál a paleta s víkem jako celek lépe snese stohování
pro stohování – při nepřekročení stohovací hmotnosti
1.  Technické parametry

a) Základní rozměry:
Jmenovité rozměry víka 800 mm x 1200 mm 

	Název dílu
	Počet kusů
	Jmenovité rozměry

	Spodní přířez víka
	3
	1200 x 80 x 20

	Vrchní přířez víka
	3
	800 x 80 x 20




b) Nosnost
Každá paleta s víkem může být maximálně zatížena při uložení do regálu nebo na vidlici vysokozdvižného vozíku následovně:
· břemenem nerovnoměrně rozloženým na ložné podlaze o hmotnosti 1000 kg
· břemenem rovnoměrně rozloženým na ložné podlaze o hmotnosti 1500 kg
· břemenem rovnoměrně rozloženým a celistvě doléhajícím na celou plochu ložné podlahy
             o hmotnosti 2000 kg.

c) Stohovací nosnost
Při stohování může být každá maximálně zatížená paleta s víkem ve spodní vrstvě ještě dodatečně
zatížena břemenem (tj. loženými paletami) o maximální hmotnosti 4000 kg, pokud tato zátěž doléhá celou plochou opěrné podlahy na urovnaný, vodorovný a tuhý povrh břemena uloženého na paletě ve spodní vrstvě
2. Technické a kvalitativní požadavky
a) Druhy dřeva
·  jehličnaté - jedle smrk, borovice, modřín,
·  listnaté měkké (olše, bříza, topol) - topol se nesmí používat na svlak
·  listnaté tvrdé (dub, jasan, buk, jilm, akát, javor, platan, kaštaník jedlý)

U jehličnatých dřev a topolu nesmí být šířka letokruhu, měřená v 10. kruzích, v průměru
větší než 7 mm.

b) Jakost dřeva
· dřevo musí být prosto všech stop prostředků pro ochranu dřeva, nepřípustné jsou hniloba (plíseň, houba, suchá hniloba), zárost a aktivní napadení hmyzem
· vlhkost dřeva nesmí přesahovat 22%
· suky jsou přípustné, pokud jejich průměr nepřesáhne 10 mm
· na každém přířezu je dovolena jen jedna trhlina, která nesmí být delší, než šířka přířezu jsou přípustné jen povrchové výsušné trhliny
· zamodralost odpovídající ročnímu období a slabá zbarvení jsou přípustná
· zbarvení způsobená špatnými podmínkami sušení a skladování nejsou přípustná
· povrchové smolníky jsou přípustné až do délky 50 mm
· odklon dřevních vláken nesmí překročit 5 % u přířezů
· dřevo nesmí být aktivně napadeno hmyzem
· u jehličnatých dřev je zdravá běl přípustná, u listnatých dřev je přípustná pouze nepřesahuje-li 1 šířky nebo 1 tloušťky přířezu
· všechny přířezy musí být drsné (nehoblované)

c) Požadavky na výrobek a jeho zhotovení
Všechny spojovací součásti musí být umístěny tak, aby nevystupovaly z přířezů. Do přířezů musí být zapuštěny tak hluboko, aby hlavičky nevyčnívaly nad povrch, ale nesmějí být zapuštěny hlouběji než 3 mm pod povrchem přířezu. Pro každé spojení vrchního a spodního přířezu se musí použít nejméně tři spojovací součásti. Spojovací součásti, které pronikají spodní plochou spodního přířezu, musí být ohnuty. Povrch přířezů musí být upraven tak, aby nedošlo k poškození loženého materiálu; musí být bez výstupků. Pravoúhlost víka je dána rozdílem délek úhlopříček, který nesmí při výrobě překročit 13 mm. Ke sbíjení jednotlivých součástí se používají pneumatické hřebíkovačky.
Značení vík není požadováno.
3. Zásady bezpečného používání výrobku
Víka mohou být používány pouze k účelu, jež je v souladu s touto technickou specifikací.
Paleta s víkem nejsou určeny pro suvnou manipulaci, ale pouze pro manipulaci za pomocí vidlicových manipulačních prostředků. Materiál ukládaný na palety, který je zajištěn víkem, nesmí překročit maximální nosnost palety. Skládání a nakládání vík se provádí spouštěním nebo zvedáním.
Víka se používají pro více přepravních cyklů. Stohování je dovoleno, stohovací výška při dodržení bezpečného stohování nesmí překročit 5500 mm + 100 mm. Při stohování palet ve spojení s nástavbou palety, při nichž je paleta podepřena pouze v rozích opěrné podlahy, může být ložena materiálem o hmotnosti rovnající se poloviční hodnotě nosnosti palety. Víko je vyrobeno z jehličnatého nebo listnatého dřeva se stupněm hořlavosti C2 a C3.

Hořlavost materiálu: 
C2 – dub, buk - teplota vznícení 375 °C
C3 – smrk, borovice, modřín - teplota vznícení 397 °C
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Příloha č. 3 – VOP

(Tato strana je úmyslně ponechána prázdná. VOP následují na další straně)


image3.emf
30

100

#

140

100 100 100

30 30

450

100 mm

100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm

100 mm

100 mm

100 mm

100 mm

100 mm

100 mm

100 mm

100

1200

100 mm

100 100

20

100 mm 100 mm 100 mm 100 mm



80



#

20



20

100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm

1200

1

00 mm

1

00 mm

1

00 mm

 Paleta Standard

( 800 mm x 1200 mm )

800



#



800

100

#

20

100



80 80

250

450

140



100 mm



100



100 mm



100 mm



100 mm



100 mm



100 mm



1200



100

100 mm



100 mm



100 mm

450



100 mm



100 mm



100 mm


image4.emf
20 20

1

00 mm

100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm



20



80 480 480

100 mm

100 mm

100 mm

100 mm

100 mm

100 mm

100 mm

100 mm



100 mm

100 mm

80

280

80 80 80 80 80



800

1200

80 480 480

280 280

280

80

100 mm

100 mm

100 mm

100 mm

100 mm

100 mm

100 mm

100 mm

100 mm

100 mm



Víko Standard



1200

( 800 mm x 1200 mm )

80 80

80

480

1200


image1.emf

image2.png




