|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **milt_logo_CZ_color_cmyk.jpg** | | | | |
| Zákazník: | | **Nemocnice Boskovice s.r.o.**  **xxxxxxxxx**  **xxxxxxxxx**  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx | Odesílatel: | **MILT s.r.o.**  **xxxxxxxxxxxxx**  **xxxxxxxxxxxxx**  xxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxx |
|  | | | | |
| Datum: | 16.10.2019 | | | |
| Stránky: | 2 | | | |
|  | | | | |
| **CENOVÁ NABÍDKA:** | | | **DS 92-2/2019** | |
| **PROJEKT:** | | | **Nemocnice, Boskovice** | |

Vážený pane xxxxxxxxxx,

na základě zaslaných podkladů a specifikace Vám zasíláme návrh na realizaci montovaných příček MilTech.



**CENOVÝ ROZPOČET**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ozn. | Popis | Cena | |
| P1 | **D+M příčky MILT typ:** MilTech  **Rozměr příčky:** (5500+950)x2780 mm, **počet:** 1 ks  **Barva profilu:** RAL dle vzorníku MILT  **Prosklení:** dvojité bezpečnostní prosklení kalené tl. 5 mm čiré od výšky 900 mm s žaluzií  **Žaluzie:** horizontální meziskelní žaluzie, barva stříbrná dle vzorníku MILT, ovládání kolečkem  **Plná výplň:** LTD desky šedé barvy U763 ST9 + vnitřní izolace tl. 60 mm do výšky 900 mm  **Dveře:** jednokřídlé posuvné prosklené v Al rámu, 2sklo s žaluzií  **Rozměr dveřního křídla:** 1400x2100 mm, **počet:** 1 ks  **Posuvný systém:** Terno Micro 80, s tlumeným dojezdem, povrch kartáčovaný elox  **Kování:** madlo-madlo H01-32-350L, délky 350 mm, povrch kartáč. nerez | 107 300 | Kč |
|  | Doprava materiálu na stavbu, doprava montážního týmu, přesun materiálu, likvidace vzniklého odpadu*.* |
|  | **Celková cena** | **107 300** | **Kč** |

Příplatky:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Příplatek za D+M žaluzie do stávajícího proskleného modulu**  **Žaluzie:** horizontální meziskelní žaluzie, barva stříbrná dle vzorníku MILT, ovládání kolečkem, rozměr: 1165x1020 mm | + 5 200 | Kč |

Poznámky:

1/ Ceny jsou uvedeny bez platné DPH.

2/ Uvedená cena je platná jako celek, v případě vyjmutí jedné položky, dojde k přepočtu.

3/ Modulace příček je uzpůsobena systémovému řešení zhotovitele.

4/ Celková cena je koncipována tak, že realizace proběhne v jedné etapě.

5/ Součástí cenové nabídky není přeslech, SDK konstrukce, značky pro slabozraké, polepy, systém generálního klíče.

6/ V ceně nejsou zahrnuty náklady za zařízení staveniště. Předpokládáme dohodu o bezplatném poskytnutí ze strany objednatele.

7/ Součástí cenové nabídky nejsou akustické zkoušky a statické posouzení.

8/ Součástí ceny není mytí namontovaných konstrukcí (cena mytí - oboustranně 60 Kč/m2).

9/ Součástí cenové nabídky není ochrana konstrukcí před poškozením do doby uvedení do provozu (zakrytí fólií apod.)

10/ Celková nebo místní prohnutí v ploše kaleného skla je definováno ČSN EN 12151 a norma připouští průhyb do 3 mm na běžný metr délky.

Termín zahájení prací: dle dohody, 5 - 6 týdnů od schválení výrobní dokumentace

Dobra realizace: dle dohody

Garance za dílo: 36 měsíců, 24 měsíců na pohyblivé komponenty (případně dle dohody)

Platnost nabídky: 1 měsíc

Platební podmínky: záloha + doplatek, bez pozastávky po dobu garance, dílčí fakturace (případně dle dohody)

Splatnost: 21 dní od zaslání (případně dle dohody)

Případné dotazy Vám rád zodpovím.

S pozdravem

xxxxxxxxxxxxxx