Příloha č. 2: Cenová nabídka

jednatel

9

Příloha č. 2: Cenová nabídka
enus
'a
■SHw	vaše zdravá investice			
BÍUS MEDICAL s. r. o.	Komu: Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.		
P&ovské 2934/1.193 00 PRAHA 9 - Horní Počernice	Vážený pan.		
česká repub&a	Bc. Josef Crochol, MBA		
TeL +420 273 132 270	ředitel		
Fax: +420273132 280	i	Dělnická 1132/24		
mobSt+420602 452 596	j	736 01 Havfřov-Město		
e-rnafh kazd3®ememe dcal.cz	Česká republika		
www-enusmedcaLcz	t		
y^zey:	Cenová nabídka v rámci veřejné zakázky malého rozsahu zadávané v souladu s §51 zákona č.
154/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek v platném znění, na dodávku s názvem “Dodávka 2 ks dezinfektorů endoskopů'
Nabídka číslo: 237-10-16 CEO
Datum: 25.10.2016
kataéoflové &sio	název/popis produktu
kusů /MJ DPH%
cena/kus bez DPH	CELKEM BEZ DPH
BHTINNOVA E2s mycí a dezinfekční automat flexibilních endoskopů
50750.20
Mycí a dezinfekční automat BHT Innova E2s DH
Mycí a dezinfekční automat Innova E2s, pro mytí, čištěni, dezinfekcí a sušení 1 flexibilního endoskopů alternativně 2	2
flexibilních bronchoskopů, flexibilních endoskopů pro ORL nebo flexibilních cystoskopů, hysteroskopů. Univerzální
využití pro mytí a dezinfekci endoskopického instrumentária, rigidních endoskopů, nástrojů a následný re-procesing
jejich použití, pro způsob chemické dezinfekce, v souladu s normu EN 15885. Model *DHB pro Disinfection Hot (=
dezinfekce na bázi CAA).
Technická specifikace:
Myči a dezinfekční automat pro 1 flexibilní endoskop, termochemická dezinfekce na bázi GA (Glutaraldehyd) nebo PAA (PerAcetic Acid) pro čištění a dezinfekci flexibilních endoskopů. Určen pro všechny typy flexibilních endoskopů OLYMPUS. Přístroj je plně kompatibilní s flexibilními endoskopy dalšich výrobců (Fujinon, Pentax, Storz). Přední plněni vyklápěcími plně prosklenými dvířky zavěšenými na pantech ve spodní části, celý přístroj je vyroben kompletně z nerezové oceli AISI 304. Instalace je možná jak pod pultem nebo volitelně jako volné stojící model s krycí deskou.
Řízeni mikroprocesorem s ovládacím a zobrazovacím LCD fulltextovým displejem 4,3* a virtuální klávesnicí. 3 standardní-endoskopické programy, 1 program pro příslušenství, 2 programy pro termální dezinfekci a 11 volně programovatelných programů. Termochemická dezinfekce při teplotě <55 °C, s chemickými látkami, na bázi GA (glutaraldehyd). 2 plné automatická dávkovači čerpadla pro tekuté chemikálie, včetně 2 dávkování. Ovládací prvky pro monitorování objemu dávkování činidel a 2 úrovňová kontrola (buď pro 5/101 nebo 301 rezervoáry). Vysoký tlak vzduchu pro sušení (150 m3 / h při 0,8 kW výkonu ventilátoru, turbíny: topeni 3,6 kW) přímo prostřednictvím mycího jet systému. Zkouška těsnosti s testovacím postupem integrovaným tlaku. Včetně ohřívacího výměníku pro tepelnou dezinfekci Dl-voda pro finální oplách, s rekuperací tepla. Externí tiskárna pro dokumentaci. Včetně RS-232 pro připojení k externí tiskárně, počítači nebo jiné jednotce ke zpracováni dat (například systém CMS, Endobase apod.). Mechanické kódováni zásobníků na dezinfekci. Rozměry: vnější - volně stojící systém š/h/v 600 x 700 x 857 mm, rozměry: mycí a dezinfekční komory š/h/v 390 x 4805 x 525 mm, objem mycí a dezinfekční komory 98 L. Minimální stavební připravenost: běžná vodovodní přípojka, běžný odpad, material: vnější plášť a mycí komora je kompletně vyrobena s nerezové oceli 304. Celková váha: 85 kg.
Elektrické připojení: 1N/AC 230 V, 50/60 Hz, 16 A. Připojení: studená, teplá, Dl voda 3/4' 2-5 bar, odpadní voda 1 1/2' 20 l/min. Vypouštěcí hadice DN 20. Přistroj je v souladu s požadavky ČSN EN ISO 15883-4-. Díky svým technickým možnostem "multi-funkčnlho zařízenP’ a využiti je v souladu také s EN-ISO 15883-1 / 2 (umožňuje dokumentaci reálných dat z průběhu mycího a dezinfekčního cyklu - procesu).

000002.01	Uživatelský manuál CZ, v papírové nebo digitální podobě nebo ve verzi na USB kartě. Automatický upgrade.	2	21	788,00 Kč	1 576,00 Kč	
19500.45	Krycí deska, nerezová ocel, pro volně stojíc! modely, s výstupem odtahu plynů a exhalantů na zadní straně
Odtah Dlvnů a exhalantů	2	21	6 713,00 Kč	13 426,00 Kč	
19500.45	Exhaust připojení odtahu plynů a exhalantů s výstupem na zadní straně, hloubka 700 mm
WstuDV a dokumentace	2	21	7 403,00 Kč	14 806,00 Kč	
51013.09	Externí tiskárna E2, 230 VAC, se síťovým kabelem, délka 5 m
Skladovací skříň pro bezpečné uložení dezlnfekčních,nádpb_ a příslušenství	2	21	26 644,00 Kč	53 288,00 Kč	
50902.19#001	Základna z nerezové oceli, pro mycí a dezinfekční automaty řady INNOVA E2/M2 - nový model, dvě křídlová dvířka, pro uložení chemie a detegentů, příslušenství, vnější rozměry: (šxhxv 600 x 700 x 400 mm)
Základní příslušenství: typ "Pressure chamber - tlaková komora*	2	21	48 705,00 Kč	97 410,00 Kč	
17147.80	Rack - koš pro adaptaci flexibilního endoskopy s "tlakovou komorou", se zaváděcím tubusem pro endoskopy, průměr:
19 mm, (max. délka endoskopů 2,5 m), přopojeni pro hose adaptér (pro extra proplachování kanálů mimo řídící panel), včetně nerezového sítka na drobné součástky a příslušenství endoskopů
Adaptéry - Hose adaptér a test těsnosti	2	21	52 106,00 Kč	52 106,00 Kč	
50105.02	OLYMPUS adaptér pro test těsnosti	2	21	2 613,00 Kč	5 226,00 Kč	
20000.07	Hose adaptérový set pro připojeni endoskopů OLYMPUS
Automatická úpravna a změkčovač vodv	2	21	7 119,00 Kč	14 238,00 Kč	
E61EW002	Automatická úpravna a změkčovač vody WATEX AL10 ECOSOFT, volně stojící úpravna vody	2	21	14 375,00 Kč	28 750,00 Kč	
E10EW100	Potrubní filtr 10", s mechanickou filtrační vložkou 100 mic.	2	21	1 250,00 Kč	2 500,00 Kč	
E25EWNACL	Tabletová regenerační sůl, balení / 25 kg	2	21	238,00 Kč	476,00 Kč	
				ZAKLADNl CENA BEZ DPH:	1 161 506,00 Kč	
Sazba DPH	Základ daně	DPH					
6%	0.66 6,66			CENA CELKEM BEZ DPH:	1 161 506,00 Kč	
15%	0,00 0.00			DPH:	243 916,00 Kč	
21%	1 161 506,00	243 916,00					
Platnost nabídky: 90 dnů, dodací lhůta: max. 6 týdnů od obdržení objednávky, záruční lhůta: 36 měsíců.
Doprava, instalace a zaškolení je v ceně dodávky, servis zajišťuje ENUS MEDICAL s.r.o.
Děkujeme Vám za Váš zájem a v případě dotazů se na nás, prosím, kdykoliv s důvěrou obraťte.
S pozdravem
CENA CELKE®rf£7NÉ DPH:| 1 405 422,00 Kčll
enus ■ medical-
..vaře
cNUS MEDICAL S.f.O., IČO: 25551701. Dl

*tí«**á	. 193 00 Praha • Hornf Počeri
CZ25551701 - Bankovní spojeni: UniCredit Bank. Praha 4, Želetavská 1525/1. č. ú. 2110530562/2700 (Kč). č.á 2110530597/2700 (EUR). (BAN: CZ35