se sídlem 28. října 1235/169 
Mariánské Hory
709 00  Ostrava

Příloha číslo 1

Seznam odběrných míst 
ke smlouvě VVVK číslo 34408  

číslo obce	číslo odběru	katastr	čís. parcely	materiál	profil	čís. parcely místa	kvalita vody	limity (do)	
Vlastník  *)	(V)odné	adresa odběrného místa	odb.místa	přípojky	přípojky	připojení na řád  	vápník mg/l	Qh        l/s	
(V:)odovodu
(K:)analizace	(S)točné
Počet osob  		 vodovodní přípojka
kanalizační přípojka	vodovodní
kanalizační	hořčík mg/l
dusičnany mg/l	Qh   m3/hod
 Qmax    l/s      a časové omezení	
33404      .
V:1 *)    
          	4300154
V
	Ráj
Karviná - Ráj, Kubiszova 23/1	
4/1
	
PE polyetylén
	
32 mm
	
487/2
	9,0 - 38,0
1,0 - 18,0
1,0 - 11,0	0,20
0,72
-	
33406      .
V:1 *)    
K:1 *)    	3406001
V+S
	Karviná-město
Karviná - Nové Město, U bažantnice 1794/1	
3435/268
3435/268	
PE polyetylén
beton	
100 mm
	
3435/19
3435/269	9,0 - 38,0
1,0 - 18,0
1,0 - 11,0	0,20
0,72
-	
33406      .
          
K:1 *)    	4810057
S
	Karviná-město
Karviná - Nové Město, U bažantnice 1794/1	

3435/268	

	

3435/269	

	-
-
-	

 

  *) Přehled vlastníků (V)odovodu a (K)analizace
     -------------------------------------------
  1. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s

Výpočet množství srážkových vod odváděných do kanalizace

Výpočet množství srážkových vod odváděných do kanalizace je proveden dle Přílohy č. 16 vyhl. č. 428/2001 Sb., v platném znění jako součet redukovaných ploch v m2 krát dlouhodobý srážkový normál. Dlouhodobý srážkový normál je průměrem ročních srážek v dané oblasti za 30ti letí, v současné době za období let 1961-1990. Poskytovatelem těchto údajů je Český hydrometeorologický ústav v Ostravě.

 1. Číslo odběru:4810057
Lokalita: 37-Dolní Lutyně (Bohumín, Rychvald, Karviná, Orlová, 
Slezská Ostrava, Petřvald, Dětmarovice, Petrovice)                      
                         Dlouhodobý srážkový normál: 0,7168

A)zastavěné plochy a                  m2 *  koef. =    m2
  těžce propustné zpevněné plochy   2546 * 0,9000 =  2291
C)plochy kryté vegetací             2364 * 0,0500 =   118
                                                  -------
                                          Součet:    2409 * 0,7168 /4
                                              tj.     431 m3/čtvrtletně
                                          Celkem:    1724 m3/rok