Nabídka č.: N19UH12068 
Ze dne: 16. 12.2019 Dodavatel 

Odběratel 
A+BX OKNA s.r.o. Prostřední 38 
686 01 Uherské Hradiště www.abxokna.cz 
EKOL TES Hranice, a.s. Zborovská ul. 606 Hranice 
Tel.: 777465900 
75301 
Zpracoval: David Pavelec, tel.: 777 094173 
Akce: 
Vážený zákazníku, 
děkujeme za Vaši poptávku a věříme, že Vás naše nabídka zaujme. 
Naše firma vyrábí kvalitní plastová okna a dveře již od roku 1993 
Popis okenního profilového systému INOUTIC 
INOUTIC PRESTIGE : Systém o stavební hloubce 76mm, který zastupuje vysoce kvalitní 6ti-komorový okenní a dveřní profil s ideálně vyváženými parametry z hlediska ekologie, designu a funkčnosti. Díky mimořádným tepelně-izolačním vlastnostem splňuje profilová řada i náročné požadavky pro nízkoenergetické a pasivní domy. 
UW=l,2/ Uw= 1,1/ Uw= 0,97/ Uw=O,91 / Uw= 0,84/ Uw= 0,77 (rnž.K], dle typu zasklení. Zasklení: Ug=l,l / Ug=l,O / Ug=O,8 / Ug=O,7/ Ug=O,6 / Ug=O,S 
INOUTIC ARCADE : Univerzální Sti-komorová okna jsou díky svému nadčasovému designu vhodná pro každou novostavbu a rekonstrukci, se stavební hloubkou 71mm a vysokou odolností. Profil vyniká osvědčenou technologií a vysokou kvalitou při mimořádně výhodném poměru cena/výkon. 
Uw=l,2/ Uw=l,2 / Uw=O,9S / Uw=O,88 / Uw= O,81W (rnz.k), dle typu zasklení. 
Zasklení Ug=l,l / Ug=l,O / Ug=O,7 / Ug=O,6 / Ug=O,S 
Kování: Okna jsou osazena celoobvodovým kováním Winkhaus activPilot. Kování vchodových dveří je řešeno individuálně, dle požadavku typu otvírání. 
Pozinkované ocelové výztuhy dle statického výpočtu, zaručují jejich mimořádnou mechanickou, tvarovou stálost as dlouhou životnost. 
Naše výrobky jsou vyráběny z vysoce kvalitních plastových profilů, které splňují požadavky příslušných norem, a to jak v šestikomorovém, tak i v pětikomorovém provedení. Okna a dveře jsou velmi těsná a odolná proti zatékání při zatížení větrem díky dvojitému, popřípadě trojitému/středovému těsnění. 
VÝROBKY JSOU CERTIFIKOVÁNY - certifikáty a prohlášení o vlastnostech předložíme na požádání, nebo je lze stáhnout na www.abxokna.cz 
Dále Vám můžeme nabídnout širokou škálu doplňků: vnitřní a venkovní parapety, žaluzie, rolety, sítě proti hmyzu a další. 

Poz. Název 
Počet 
.. 
Y'Yk I výška sir a délka 
Cena za ks 
Cena za ks po slevě 
Cena po slevě 
1 Okno 
xxx Kč 
2050 
4 
xxx Kč 
xxx Kč 
	Popis pozice: 	Profi!: Arcade 
Šířka x Výška [mm]: 2050 x 550 
o	Typ1: Okno Arcade 
~ 	Barva rám: Anthrazitgrau/Bílá křídlo: Anthrazitgrau/Bílá Výplň: 
~ 2 x 4f1oat-16TGI-4planibeI1.1 U=1.1 
Sloupky: 1 x Sloupek Arcade 82mm B Anthrazitgrau/Bílá Kování: 
2 x SKLOPNÉ GAVM/GAM KB.K 1 x Podkladový profil Arcade 
2x Klika okenní standard bílá 
	~ 				~ 		/ 	
	/ 	1.1.1 			/' 	1.2.1 		
		~ 				.> 	<. 		
	5/ 				J- 		<. 		
	" 								
o Ll) Ll) 
870 
Doplňky k pozici 
1180 
Počet 	Šířka I Výška(Délka) 
Cena/ks 
Celkem 
GL250.bila kGL 
xxx Kč xxx Kč 
Vnitř. parap. PVC Global 250mm bílá krytka GLOBAL 
4,00 ks 	250 I 2090 
8,00 ks 
xxx Kč xxx Kč 
'2 Okno 
xxx Kč 
	1160 			
	j\ 1.1.1 		
	(~ 		
o 	j 	\ " 	o 	
Ll) 			N 	
I'- 			I'- 	
...- 				
	// 	\ 		
		\ 		
	1/°5 			
			.a 	
			-M- 	
Doplňky k pozici 
2.5 
xxx Kč 
xxx Kč 
	Popis pozice: 	Profil: Arcade 
Šířka x Výška [mm]: 1160 x 1750 
Typ 1 : Okno Arcade 
Barva rám: Anthrazitgrau/Bílá křídlo: Anthrazitgrau/Bílá Výplň: 
1 x4f1oat-16TGI-4planibeI1.1 U=1.1 Kování: 
1 x OS MIKRO + DFE 
1 x Podkladový profil Arcade 1x Klika okenní standard bílá 
Počet 	Šířka I Výška(Délka) 
Cena/ks 
Celkem 
GL250.bila kGL 
xxx Kč xxx Kč 
Vnitř. parap. PVC Global 250mm bílá krytka GLOBAL 
25,00 ks 	250 I 1200 
50,00 ks 
xxx Kč xxx Kč 
3 Okno 
xxx Kč 
1160 

Doplňky k pozici 
1.1 
12 
xxx Kč 
xxx Kč 
Popis pozice: 	Profil: Arcade 
Šířka x Výška [mm]: 1160 x 1750 
Typ1: Okno Arcade 
Barva rám: Anthrazitgrau/Bílá Výplň: 
1 x 4f1oat-16TGI-4planibeI1.1 U=1.1 bez kování 
1 x Podkladový profil Arcade 
	Počet 	Šířka I Výška(Délka) 
Cena/ks 
Celkem 
GL250.bila kGL 
xxx Kč xxx Kč 
Vnitř. parap. PVC Global 250mm bílá krytka GLOBAL 
12,00 ks 	250 I 1200 
24,00 ks 
xxx Kč xxx Kč 
N19UH12068 
Vytištěno: 16.12.2019 10:41 :26 
strana 2 z 7 
Dokument byl vytvofen programem WH Okna E 

·	
Název 
Počet 

V'Vk I výška sir a délka 
Cena za ks 
Cena za ks po slevě 
Cena po slevě 
4 Dveře 
1 
xxx Kč 
xxx Kč 
xxx Kč 

o 
R 
Popis pozice: 	Protil: Prestige 
Šířka x Výška [mm]: 1600 x 2100 
Typ 1 : Vchod.dveře ven Prestige práh 
světlost typ 1 (mm): 1430 x 1995 

Barva rám: Anthrazitgrau/Bílá křídlo: Anthrazitgrau/Bílá Výplň: 
2 x 4kůra-16TGI-4planibeI1.1 U=1.1 
2 x Hladká výplň 24mm Anthrazitgrau/Bílá 
Sloupky: 2 x Sloupek Prestige 95mm B MD Anthrazitgrau/Bílá Kování: 
1 x VDV dolní kř.D2 (2jazýčky) 1 x VDV horní kř.D2 (2jazýčky) Práh AL HB176 

1x Klika/madlo úzký štít stříbrná TOKYO 1x Rameno s aretací stříbrné 

1x Samozavírač TS4000 stříbrný 6x Dveřní pant stříbrný 
o 
~ 
.•... 
5 Sestava 
1 
xxx Kč 
xxx Kč 
xxx Kč 

1000 
1200 
Popis pozice: 	Protil: Prestige 
Šířka x Výška [mm]: 2200 x 2100 
Typ1: Vchod.dveře ven Prestige práh 
Typ2: Okno Prestige MD 
světlost typ 1 (mm): 829 x 1995 
světlost typ2 (mm): 1057 x 378 

Barva rám: Anthrazitgrau/Bílá křídlo: Anthrazitgrau/Bílá Výplň: 
1 x 4kůra-16TGI-4planibeI1.1 U= 1.1 
1 x Hladká výplň 24mm Anthrazitgrau/Bílá Kování: 

1 x SKLOPNÉ GAVM/GAM KB.K 1 x VDV D2 (2jazýčky) 
1 x Podkladový protil Prestige 

1 x SADA Spoj. protil KP3 3mm Anthrazitgrau/Bílá Práh AL HB176 
1x Klika okenní standard bílá 

1x Klika/madlo úzký štít stříbrná TOKYO 3x Dveřní pant stříbrný 
Doplňky k pozici 
Počet Šířka I Výška(Délka) 
Cena/ks 
Celkem 
GL250.bila kGL 
Vnitř. parap. PVC Global 250mm bílá krytka GLOBAL 
1,00 ks 	250 I 1239 
2,00 ks 
xxx Kč xxx Kč 
xxx Kč xxx Kč 
N19UH12068 
Vytištěno: 16.12.2019 10:41 :28 
strana 3 z 7 
Dokument byl vytvořen programem WH Okna m 

Poz. Název 
Počet 

V'Vk I výška sir a délka 
Cena za ks 
Cena po slevě 
Cena za ks po slevě 
6 Sestava 
xxx Kč 
-M~~~~~~~~~-Q o 
~

o o ,.... 
·	
1070 
1 
xxx Kč 
xxx Kč 
Popis pozice: 	Profil: Prestige 
Šířka x Výška [mm]: 3000 x 2500 
Typ 1: Fix dveře Prestige 
Typ2: Fix dveře Prestige 
Typ3: Fix dveře Prestige 
Typ4: Vchod.dveře ven Prestige práh světlost typ4 (mm): 1615 x 1988 
Barva rám: Anthrazitgrau/Bílá křídlo: Anthrazitgrau/Bílá Výplň: 
5 x 4kůra-16TGI-4planibeI1.1 U=1.1 
4 x Hladká výplň 24mm Anthrazitgrau/Bílá 
Sloupky: 4 x Sloupek Prestige 95mm B MD Anthrazitgrau/Bílá Kování: 
1 x VDV dolní kř.D2 (2jazýčky) 1 x VDV horní kř.D2 (2jazýčky) 
3 x Spoj. protil KP176 15mm Anthrazitgrau/Bílá Práh AL HB176 
1x Elektrický zámek EFF 19E 6-12V 
1x Klika/madlo úzký štít stříbrná TOKVO 1x Rameno s aretací stříbrné 
1x Samozavírač TS4000 stříbrný 6x Dveřní pant stříbrný 
7 Okno 
xxx Kč 
950 

8 
<O 

~--------------------------~~ ~--------------------------~~ 
Doplňky k pozici 
6 
xxx Kč 
xxx Kč 
Popis pozice: 	Profil: Arcade 
Šířka x Výška [mm]: 950 x 600 
Typ1: Okno Arcade 
Barva rám: Anthrazitgrau/Bílá křídlo: Anthrazitgrau/Bílá Výplň: 

1 x 4kůra-16TGI-4planibeI1.1 U=1.1 Kování: 
1 x SKLOPNÉ GAVM/GAM KB.K 1 x Podkladový profil Arcade 
1x Klika okenní standard bílá 
Počet Šířka I Výška(Délka) 
Cena/ks 
Celkem 
GL250.bila kGL 
xxx Kč xxx Kč 
Vnitř. parap. PVC Global 250mm bílá krytka GLOBAL 
	6,00 ks 	250 I 	990 
12,00 ks 
xxx Kč xxx Kč 
N19UH12068 
Vytištěno: 16.12.201910:41:31 
strana 4 z 7 
Dokument byl vytvořen programem WH Okna E 

Poz. Název 
Počet 
xxx Kč 
8 Okno 
950 
·	

o o ID 

o r-Ll) 
~========================~~ 
Doplňky k pozici 

V'Vk I výška sir a délka 
Cena za ks 
Cena za ks po slevě 
Cena po slevě 
3 
xxx Kč 
xxx Kč 
Popis pozice: 	Profil: Arcade 
Šířka x Výška [mm]: 950 x 600 
Typ 1 : Okno Arcade 

Barva rám: Anthrazitgrau/Bílá křídlo: Anthrazitgrau/Bílá Výplň: 

1 x 4kůra-16TGI-4planibeI1.1 U=1.1 Kování: 

1 x SKLOPNÉ GAVM/GAM KB.K 1 x Podkladový profil Arcade 
1x Klika okenní standard bílá 
Počet Šířka I Výška(Délka) 
Cena/ks 
Celkem 
GL250.bila kGL 
Vnitř. parap. PVC Global 250mm bílá krytka GLOBAL 
xxx Kč xxx Kč 
3,00 ks 	250 I 990 
6,00 ks 
xxx Kč xxx Kč 

9 	Demontáž starých oken / dveří 	302,6 	m 	
10 	Montáž oken / dveří 	302,6 	m 	
11 	Ekologická likvidace 	302,6 	m 	
12 	Zednické zaprav. interiér std 	291,1 	m 	
13 	Montáž interiérových parapetů 	62,9 	m 	
14 	Interiérová parozábrana 	291,1 	m 	
15 	Doprava 	1,0 	ks 	
N19UH12068 
Vytištěno: 16.12.201910:41:41 
strana 5 z 7 
xxx Kč 
xxx Kč 
xxx Kč 	xxx Kč 

xxx Kč 
xxx Kč 
xxx Kč 
xxx Kč 
xxx Kč 
Dokument byl vytvořen programem WH Okna _ 

Tuto nabídku pro Vás zpracoval: 
David Pavelec 
·	
Při jakémkoliv jednání o Vaší cenové nabídce, uvádějte prosím vždy její číslo. 
Výrobky před slevou: 		x Kč 	
Sleva 	x 	xKč 	
Cena výrobků: 			x Kč 	
Parap.in. po slevě 	x 	xKč 	
Ostatní: 	x Kč 	
Cena doplňků: 	x Kč 	
Cena prací: 			x Kč 	
.... "" ............ 	............................................... ,,,,,,,,, .............. ,,,,, ........... ,,, .... ,,,, .. 	, ............................................................ _ ................ 	
Montáž: 				
Ostatní práce: 			x Kč 	
Odvoz starých oken: 		x Kč 	
Cena celkem bez DPH: 	x Kč 	
Cena celkem: 			x Kč 	
Daň odvede zákazník. Jedná se o přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty, kdy výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. 
N19UH12068 
Vytištěno: 16.12.201910:41:41 
strana 6 z 7 
Dokument byl vytvořen programem WH Okna R 

Otvíravá a otvíravě - sklopná křídla jsou standardně dodávána s pojistkou proti otevření křídla ve sklopené poloze a naopak. Tato pojistka také funguje jako "zvedač" křídla, což je výhodné především u větších křídel. 
Výrobky jsou popisovány při pohledu z interiéru a zleva doprava. Není-Ii u prvku uvedeno jinak, jsou křídla otvíravá dovnitř. Smysl otvírání vchodových dveří je při pohledu ze strany pantů. 
V ceně montáže plastových prvků není započítána montáž parapetů, parotěsných paropropustných pásek a případného příslušenství. 
TYTO CENY JSOU VŽDY UPŘESNENY PŘI JEDNÁNí A UVEDENY SAMOSTATNE 
• V ceně montáže je zahrnuto zaměření skutečných rozměrů. 
• 	Cenová nabídka má platnost 60 dnů. 
·	Termín dodání je cca 3 - 6 týdnů od podpisu smlouvy a zaplacení zálohy. Termín je nutno vždy individuálně upřesnit. 
·	Standardní platební podmínky jsou záloha 50 a doplatek při předání díla. Změny v DPH budou kopírovat zákonné úpravy. 
·	Záruka na výrobky A+BX OKNA (plastová okna a dveře) je 60 měsíců na montáž a příslušenství - žaluzie, parapety, sítě proti hmyzu, krytky kování a ostatní je 24 měsíců. 
·	Montáží se rozumí zabudování výrobků do připraveného stavebního otvoru (vyvážení, uchycení pozinkovanými kotvami, zapěnění a seřízení výrobků). Seřízení výrobků je zdarma do 1 roku od data montáže. 
·	Demontáží se rozumí rozřezání stávajících oken a uložení na dohodnutém místě v realizovaném objektu (max. 20 metrů od místa montáže). 
• 	Likvidací starých oken se rozumí odvoz do sběrných surovin a uhrazení skládkovného. 
·	Případné zednické práce spojené s výměnou plastových oken je nutné individuálně dohodnout a upřesnit si sjednaný rozsah prací 
N19UH12068 
Vytištěno: 16.12.2019 10:41:41 
strana 7 z 7 
Dokument byl vytvořen programem WH Okna •