**Nabídka č.: N20UH01007**

**Ze dne:** 27. 12. 2019

**Dodavatel** **Odběratel**

A+BX OKNA s.r.o.

Prostřední 38

686 01 Uherské Hradiště [www.abxokna.cz](http://www.abxokna.cz/)

**EKOLTES Hranice, a.s.**

Zborovská ul. 606 Hranice

Tel.: 777 465 900

753 01

**Zpracoval:**

David Pavelec, tel.: xxx

**Akce:**

Vážený zákazníku,

děkujeme za Vaši poptávku a věříme, že Vás naše nabídka zaujme.

**Naše firma vyrábí kvalitní plastová okna a dveře již od roku 1993 Popis okenního profilového systému INOUTIC**

**INOUTIC PRESTIGE** : Systém o stavební hloubce 76mm, který zastupuje vysoce kvalitní 6ti-komorový okenní a dveřní profil s ideálně vyváženými parametry z hlediska ekologie, designu a funkčnosti. Díky mimořádným tepelně-izolačním vlastnostem splňuje profilová řada i náročné požadavky pro nízkoenergetické a pasivní domy.

Uw=1,2 / Uw= 1,1 / Uw= 0,97 / Uw=0,91 / Uw= 0,84 / Uw= 0,77 (m2.K), dle typu zasklení. Zasklení: Ug=1,1 / Ug=1,0 / Ug=0,8 / Ug=0,7 / Ug=0,6 / Ug=0,5

**INOUTIC ARCADE** : Univerzální 5ti-komorová okna jsou díky svému nadčasovému designu vhodná pro každou novostavbu a rekonstrukci, se stavební hloubkou 71mm a vysokou odolností. Profil vyniká osvědčenou technologií a vysokou kvalitou při mimořádně výhodném poměru cena/výkon.

Uw=1,2 / Uw=1,2 / Uw=0,95 / Uw=0,88 / Uw= 0,81W (m2.K), dle typu zasklení. Zasklení Ug=1,1 / Ug=1,0 / Ug=0,7 / Ug=0,6 / Ug=0,5

Kování: Okna jsou osazena celoobvodovým kováním Winkhaus activPilot. Kování vchodových dveří je řešeno individuálně, dle požadavku typu otvírání.

Pozinkované ocelové výztuhy dle statického výpočtu, zaručují jejich mimořádnou mechanickou, tvarovou stálost as dlouhou životnost.

**Naše výrobky jsou vyráběny z vysoce kvalitních plastových profilů, které splňují požadavky příslušných norem, a to jak v šestikomorovém, tak i v pětikomorovém provedení. Okna a dveře jsou velmi těsná a odolná proti zatékání při zatížení větrem díky dvojitému, popřípadě trojitému/středovému těsnění.**

**VÝROBKY JSOU CERTIFIKOVÁNY - certifikáty a prohlášení o vlastnostech předložíme na požádání, nebo je lze stáhnout na** [**www.abxokna.cz**](http://www.abxokna.cz/)

Dále Vám můžeme nabídnout širokou škálu doplňků: vnitřní a venkovní parapety, žaluzie, rolety, sítě proti hmyzu a další.

**Název**

**Poz.**

**šířka**

**výška délka**

**Cena za ks po slevě**

#### 1 Okno

**Počet**

**Cena za ks**


**Cena po slevě**

4 x Kč

x Kč

x Kč

**Popis pozice:** Profil: **Arcade**



1.2

2045

900

1145

1.1.1

S

#### Šířka x Výška [mm]: 2045 x 565

Typ1: Okno Arcade

565

535

Barva rám: Anthrazitgrau/Bílá křídlo: Anthrazitgrau/Bílá Výplň:

2 x 4float-16TGI-4planibel1.1 U=1.1

30

Sloupky: 1 x Sloupek Arcade 82mm B Anthrazitgrau/Bílá Kování:

1 x SKLOPNÉ GAVM/GAM KB.K

1 x Podkladový profil Arcade 1x Klika okenní standard bílá

***Doplňky k pozici***

**Počet**

**Šířka / Výška(Délka)**

**Cena/ks**

**Celkem**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GL250.bila | Vnitř. parap. PVC Global 250mm bílá | 4,00 | ks | 250 | 2050 | x Kč | x Kč |
| kGL | krytka GLOBAL | 8,00 | ks |  |  | x Kč | x Kč |

2 Okno


11

x Kč

x Kč

x Kč

**Popis pozice:** Profil: **Arcade**



1165

1.1.1

OS

Šířka x Výška [mm]: 1165 x 1760

Typ1: Okno Arcade

Barva rám: Anthrazitgrau/Bílá křídlo: Anthrazitgrau/Bílá Výplň:

1760

1730

1 x 4float-16TGI-4planibel1.1 U=1.1 Kování:

1 x OS MIKRO + DFE

1 x Podkladový profil Arcade 1x Klika okenní standard bílá

30

***Doplňky k pozici***

**Počet**

**Šířka / Výška(Délka)**

**Cena/ks**

**Celkem**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GL300.bila | Vnitř. parap. PVC Global 300mm bílá | 11,00 | ks | 300 | 1200 | x Kč | x Kč |
| kGL | krytka GLOBAL | 22,00 | ks |  |  | x Kč | x Kč |


3 Okno

8 x Kč

x Kč

x Kč

**Popis pozice:** Profil: **Arcade**



1165

1.1.1

OS

Šířka x Výška [mm]: 1165 x 1760

Typ1: Okno Arcade

Barva rám: Anthrazitgrau/Bílá křídlo: Anthrazitgrau/Bílá Výplň:

1760

1730

1 x 4float-16TGI-4planibel1.1 U=1.1 Kování:

1 x OS MIKRO + DFE

1 x Podkladový profil Arcade 1x Klika okenní standard bílá

30

***Doplňky k pozici***

**Počet**

**Šířka / Výška(Délka)**

**Cena/ks**

**Celkem**

GL300.bila

kGL

Vnitř. parap. PVC Global 300mm bílá

krytka GLOBAL

8,00 ks

16,00 ks

300

1200

x Kč

x Kč

xKč

x Kč

**Název**

**Poz.**

**šířka**

**výška délka**

**Cena za ks po slevě**

#### 4 Okno

**Počet**

**Cena za ks**


**Cena po slevě**

6 x Kč

x Kč

x Kč

**Popis pozice:** Profil: **Arcade**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1165 |  |
| 1760 | 1.1 |  |

#### Šířka x Výška [mm]: 1165 x 1760

Typ1: Okno Arcade

Barva rám: Anthrazitgrau/Bílá Výplň:

1730

1 x 4float-16TGI-4planibel1.1 U=1.1

bez kování

1 x Podkladový profil Arcade

***Doplňky k pozici***

30

**Počet**

**Šířka / Výška(Délka)**

**Cena/ks**

**Celkem**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GL300.bila | Vnitř. parap. PVC Global 300mm bílá | 6,00 | ks | 300 | 1200 | x Kč | x Kč |
| kGL | krytka GLOBAL | 12,00 | ks |  |  | x Kč | x Kč |

5 Okno

3 xKč

x Kč

xKč

**Popis pozice:** Profil: **Arcade**



1150

1.1.1

OS

Šířka x Výška [mm]: 1150 x 1760

Typ1: Okno Arcade

Barva rám: Anthrazitgrau/Bílá křídlo: Anthrazitgrau/Bílá Výplň:

1760

1730

1 x 4float-16TGI-4planibel1.1 U=1.1 Kování:

1 x OS MIKRO + DFE

1 x Podkladový profil Arcade 1x Klika okenní standard bílá

30

***Doplňky k pozici***

**Počet**

**Šířka / Výška(Délka)**

**Cena/ks**

**Celkem**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GL300.bila | Vnitř. parap. PVC Global 300mm bílá | 3,00 | ks | 300 | 1200 | x Kč | x Kč |
| kGL | krytka GLOBAL | 6,00 | ks |  |  | x Kč | x Kč |

6 Okno

4 x Kč

x Kč

x Kč

**Popis pozice:** Profil: **Arcade**



1150

1.1.1

OS

Šířka x Výška [mm]: 1150 x 1760

Typ1: Okno Arcade

Barva rám: Anthrazitgrau/Bílá křídlo: Anthrazitgrau/Bílá Výplň:

1760

1730

1 x 4float-16TGI-4planibel1.1 U=1.1 Kování:

1 x OS MIKRO + DFE

1 x Podkladový profil Arcade 1x Klika okenní standard bílá

30

***Doplňky k pozici***

**Počet**

**Šířka / Výška(Délka)**

**Cena/ks**

**Celkem**

GL300.bila

kGL

Vnitř. parap. PVC Global 300mm bílá

krytka GLOBAL

4,00 ks

8,00 ks

300

1200

x Kč

x Kč

x Kč

x Kč

**Název**

**Poz.**

**šířka**

**výška délka**

**Cena za ks po slevě**

#### 7 Okno

**Počet**

**Cena za ks**

**Cena po slevě**

6 x Kč

x Kč

x Kč

**Popis pozice:** Profil: **Arcade**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1150 |  |
| 1760 | 1.1 |  |

#### Šířka x Výška [mm]: 1150 x 1760

Typ1: Okno Arcade

Barva rám: Anthrazitgrau/Bílá Výplň:

1730

1 x 4float-16TGI-4planibel1.1 U=1.1

bez kování

1. x Podkladový profil Arcade

***Doplňky k pozici***

30

**Počet**

**Šířka / Výška(Délka)**

**Cena/ks**

**Celkem**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GL300.bila | Vnitř. parap. PVC Global 300mm bílá | 6,00 | ks | 300 | 1200 | x Kč | x Kč |
| kGL | krytka GLOBAL | 12,00 | ks |  |  | x Kč | x Kč |

8 Dveře

1 x Kč

x Kč

x Kč

**Popis pozice:** Profil: **Prestige**



.1

.2

D

1.2.1

1.2.2

D2+A

1530

1.1

1.1

2D

460

1070

Šířka x Výška [mm]: 1530 x 2070 Typ1: Vchod.dveře ven Prestige práh světlost typ1 (mm): 1360 x 1965

700

Barva rám: Anthrazitgrau/Bílá křídlo: Anthrazitgrau/Bílá Výplň:

2070

1. x 4kůra-16TGI-4planibel1.1 U=1.1

1370

2 x Hladká výplň 24mm Anthrazitgrau/Bílá

Sloupky: 2 x Sloupek Prestige 95mm B MD Anthrazitgrau/Bílá Kování:

1 x VDV dolní kř.D2 (2jazýčky) 1 x VDV horní kř.D2 (2jazýčky) Práh AL HB176

1x Klika/madlo úzký štít stříbrná TOKYO 1x Rameno s aretací stříbrné

1x Samozavírač TS4000 stříbrný 6x Dveřní pant stříbrný

**Název**

**Poz.**

**šířka**

**výška délka**

**Cena za ks po slevě**

#### 9 Sestava

**Počet**

**Cena za ks**

**Cena po slevě**

1 x Kč

x Kč

x Kč

**Popis pozice:** Profil: **Prestige**



2170

1.1.1

S

2.1.1

D2+A

975

1195

#### Šířka x Výška [mm]: 2170 x 2010

555

30 525

Typ1: Vchod.dveře ven Prestige práh Typ2: Okno Prestige MD

světlost typ1 (mm): 798 x 1905

2010

světlost typ2 (mm): 1046 x 383

1455

1455

Barva rám: Anthrazitgrau/Bílá křídlo: Anthrazitgrau/Bílá Výplň:

1 x 4kůra-16TGI-4planibel1.1 U=1.1

1 x Hladká výplň 24mm Anthrazitgrau/Bílá Kování:

1 x SKLOPNÉ GAVM/GAM KB.K

1 x VDV D2 (2jazýčky)

1 x Podkladový profil Prestige

1 x Spoj. profil KP176 15mm Anthrazitgrau/Bílá Práh AL HB176

1x Klika okenní standard bílá

1x Klika/madlo úzký štít stříbrná TOKYO 3x Dveřní pant stříbrný

***Doplňky k pozici***

**Počet**

**Šířka / Výška(Délka)**

**Cena/ks**

**Celkem**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GL300.bila | Vnitř. parap. PVC Global 300mm bílá | 1,00 | ks | 300 | 1250 | x Kč | x Kč |
| kGL | krytka GLOBAL | 2,00 | ks |  |  | x Kč | x Kč |

10

Sestava

1 x Kč

x Kč

xKč

**Popis pozice:** Profil: **Prestige**



3160

1.1

2.1 3.1

1.2

4.1.1

4.2.1

3.2

4.1.2

4.2.2

D2D D2+A

680 1800 680

680 730 1070 680

Šířka x Výška [mm]: 3160 x 2630

530

700 530

Typ1: Fix dveře Prestige Typ2: Fix dveře Prestige Typ3: Fix dveře Prestige

2630

2100

1400

Typ4: Vchod.dveře ven Prestige práh světlost typ4 (mm): 1615 x 1988

Barva rám: Anthrazitgrau/Bílá křídlo: Anthrazitgrau/Bílá Výplň:

5 x 4kůra-16TGI-4planibel1.1 U=1.1

4 x Hladká výplň 24mm Anthrazitgrau/Bílá

Sloupky: 4 x Sloupek Prestige 95mm B MD Anthrazitgrau/Bílá Kování:

1 x VDV dolní kř.D2 (2jazýčky) 1 x VDV horní kř.D2 (2jazýčky)

3 x Spoj. profil KP176 15mm Anthrazitgrau/Bílá

Práh AL HB176

1x Elektrický zámek EFF 19E 6-12V

1x Klika/madlo úzký štít stříbrná TOKYO 1x Rameno s aretací stříbrné

1x Samozavírač TS4000 stříbrný 6x Dveřní pant stříbrný

**Název**

**Poz.**

**šířka**

**výška délka**

**Cena za ks po slevě**

#### 11

**Počet**

**Cena za ks**

**Cena po slevě**


Okno

4 x Kč

x Kč

x Kč

**Popis pozice:** Profil: **Arcade**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 880 |  |
| 580 | 1.1.1  S |  |
|  | 3 |

#### Šířka x Výška [mm]: 880 x 580

Typ1: Okno Arcade

Barva rám: Anthrazitgrau/Bílá křídlo: Anthrazitgrau/Bílá Výplň:

550

1 x 4kůra-16TGI-4planibel1.1 U=1.1

Kování:

1 x SKLOPNÉ GAVM/GAM KB.K

1 x Podkladový profil Arcade 1x Klika okenní standard bílá

0

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Demontáž starých oken / dveří | 293,9 | m | x Kč |
|  |  |  |  |  |
| 13 | Montáž oken / dveří | 293,9 | m | x Kč |
|  |  |  |  |  |
| 14 | Zednické zaprav. interiér std | 281,6 | m | x Kč |
|  |  |  |  |  |
| 15 | Montáž interiérových parapetů | 56,9 | m | x Kč |
|  |  |  |  |  |
| 16 | Přechodový Zn profil k venkovním | 55,1 | m | x Kč x Kč |
|  | parapetům |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 17 | Interiérová parozábrana | 281,6 | m | x Kč |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | Doprava | 1,0 | ks x Kč x Kč |

#### Tuto nabídku pro Vás zpracoval:

|  |  |
| --- | --- |
| Výrobky před slevou:  *Sleva* *60,0% :*  **Cena výrobků:** | x Kč  *x Kč*  **x Kč** |
| Parap.in. po slevě 30 %:  Ostatní:  **Cena doplňků:** | x Kč  x Kč  **x Kč** |
| **Cena prací:** | **x Kč** |
| Montáž:  Ostatní práce: | x Kč |
|  | |

**David Pavelec**

tel.: x

e-mail: [x](mailto:abxokna@abxokna.cz)

Při jakémkoliv jednání o Vaší cenové nabídce, uvádějte prosím vždy její číslo.

**Cena celkem bez DPH:**

**x Kč**

**Cena celkem:**

**x Kč**

Daň odvede zákazník. Jedná se o přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty, kdy výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

Otvíravá a otvíravě - sklopná křídla jsou standardně dodávána s pojistkou proti otevření křídla ve sklopené poloze a naopak. Tato pojistka také funguje jako "zvedač" křídla, což je výhodné především u větších křídel.

Výrobky jsou popisovány při pohledu z interiéru a zleva doprava. Není-li u prvku uvedeno jinak, jsou křídla otvíravá dovnitř. Smysl otvírání vchodových dveří je při pohledu ze strany pantů.

**V ceně montáže plastových prvků není započítána montáž parapetů, parotěsných/ paropropustných pásek a případného příslušenství.**

**TYTO CENY JSOU VŽDY UPŘESNĚNY PŘI JEDNÁNÍ A UVEDENY SAMOSTATNĚ**

 V ceně montáže je zahrnuto zaměření skutečných rozměrů.  Cenová nabídka má platnost 60 dnů.

 Termín dodání je cca 3 - 6 týdnů od podpisu smlouvy a zaplacení zálohy. Termín je nutno vždy individuálně upřesnit.

 Standardní platební podmínky jsou záloha 50% a doplatek při předání díla. Změny v DPH budou kopírovat zákonné úpravy.

 Záruka na výrobky A+BX OKNA (plastová okna a dveře) je 60 měsíců na montáž a příslušenství - žaluzie, parapety, sítě proti hmyzu, krytky kování a ostatní je 24 měsíců.

 Montáží se rozumí zabudování výrobků do připraveného stavebního otvoru (vyvážení, uchycení pozinkovanými kotvami, zapěnění a seřízení výrobků). Seřízení výrobků je zdarma do 1 roku od data montáže.

 Demontáží se rozumí rozřezání stávajících oken a uložení na dohodnutém místě v realizovaném objektu (max. 20 metrů od místa montáže).

 Likvidací starých oken se rozumí odvoz do sběrných surovin a uhrazení skládkovného.

 Případné zednické práce spojené s výměnou plastových oken je nutné individuálně dohodnout a upřesnit si sjednaný rozsah prací