Ze dne: 11.2.2020 Dodavatel 
A+BXOKNA 
Nabídka č.: N20UH01009 
Odběratel 
A+BX OKNA s.r.o. Prostřední 38 
68601 Uherské Hradiště www.abxokna.cz 
EKOL TES Hranice, a.s. Zborovská ul. 606 Hranice 
Tel.: 777465900 
75301 
Zpracoval: David Pavelec, tel.: xxx 
Akce: 
Vážený zákazníku, 
děkujeme za Vaši poptávku a věříme, že Vás naše nabídka zaujme. 
Naše firma vyrábí kvalitní plastová okna a dveře již od roku 1993 
Popis okenního profilového systému INOUTIC 
INOUTIC PRESTIGE : Systém o stavební hloubce 76mm, který zastupuje vysoce kvalitní 6ti-komorový okenní a dveřní profil s ideálně vyváženými parametry z hlediska ekologie, designu a funkčnosti. Díky mimořádným tepelně-izolačním vlastnostem splňuje profilová řada i náročné požadavky pro nízkoenergetické a pasivní domy. 
Uw=l,2/ Uw= 1,1/ Uw= 0,97 / Uw=O,91 / Uw= 0,84/ Uw= 0,77 (m2.K), dle typu zasklení. Zasklení: Ug=l,l / Ug=l,O / Ug=O,8 / Ug=O,7 / Ug=O,6 / Ug=O,S 
INOUTIC ARCADE : Univerzální Sti-komorová okna jsou díky svému nadčasovému designu vhodná pro každou novostavbu a rekonstrukci, se stavební hloubkou 71mm a vysokou odolností. Profil vyniká osvědčenou technologií a vysokou kvalitou při mimořádně výhodném poměru cena/výkon. 
Uw=l,2/ Uw=l,2 / Uw=O,9S / Uw=O,88 / Uw= O,81W (m2.K), dle typu zasklení. 
Zasklení Ug=l,l / Ug=l,O / Ug=O,7 / Ug=O,6 / Ug=O,S 
Kování: Okna jsou osazena celoobvodovým kováním Winkhaus activPilot. Kování vchodových dveří je řešeno individuálně, dle požadavku typu otvírání. 
Pozinkované ocelové výztuhy dle statického výpočtu, zaručují jejich mimořádnou mechanickou, tvarovou stálost as dlouhou životnost. 
Naše výrobky jsou vyráběny z vysoce kvalitních plastových profilů, které splňují požadavky příslušných norem, a to jak v šesti komorovém, tak i v pěti komorovém provedení. Okna a dveře jsou velmi těsná a odolná proti zatékání při zatížení větrem díky dvojitému, popřípadě trojitému/středovému těsnění. 
VÝROBKY JSOU CERTIFIKOVÁNY - certifikáty a prohlášení o vlastnostech předložíme na požádání, nebo je lze stáhnout na www.abxokna.cz 
Dále Vám můžeme nabídnout širokou škálu doplňků: vnitřní a venkovní parapety, žaluzie, rolety, sítě proti hmyzu a další. 

Poz. Název 
Počet 
-'-k I výška sir a délka 
Cena za ks 
Cena za ks po slevě 
Cena po slevě 
Sestava 
2 
x Kč 
x Kč 
xKč 

Popis pozice: 
Profil: Arcade 
o	o 
o	o <D <D 
Šířka x Výška [mm]: 1335 x 4900 Typ1: Okno Arcade 
Typ2: Okno Arcade 
Typ3: Okno Arcade 
Typ4: Okno Arcade 
Barva rám: Anthrazitgrau/Bílá křídlo: Anthrazitgrau/Bílá Výplň: 
1 x VSG 33.1-16TGI-4kŮra U=1.1 
3 x 4kůra-16TGI-4planibeI1.1 U=1.1 Kování: 
1 x SKLOPNÉ GAVM/GAM KB.K 1 x SKLOPNÉ pro ovladač 
1 x Podkladový profil Arcade 
3 x Statický spoj KP701 20mm Anthrazitgrau/Bílá 1x Klika okenní standard bílá 
1x Pákový ovladač OLgO bílý 
1x Tyč 3m 
o	o 
o	o 
o	o N N 
o	o 
o	o <D <D 
4.1 
o I'I'- <D 
_Q_ --cry- 
2 	Demontáž starých oken / dveří 	40,6 	m 		x Kč 	
3 	Montáž oken / dveří 	40,6 	m 		x Kč 	
4 	Zednické zaprav. interiér std 	24,9 	m 		x Kč 	
5 	Zednické zaprav.exteriér 	24,9 	m 		x Kč 	
6 	Stavební lešení 	1,0 	ks 	x Kč 	x Kč 	
	V ceně není započítána montážní plošina pro zednické zapravení z exteriéru! 			
7 	Montáž pákového uzávěru 	2,0 	ks 	x Kč 	x Kč 	
8 	Přechodový Zn profil k venkovním 	2,7 	m 	x Kč 	x Kč 	
	parapetům 					
9 	Interiérová parozábrana 	24,9 	m 		x Kč 	
N20UH01009 
Vytištěno: 11.02.2020 8:06:27 
strana 2 z 4 
Dokument byl vytvořen programem WH Okna • 

Tuto nabídku pro Vás zpracoval: 
David Pavelec 
tel.: x 
e-mail: x 
Při jakémkoliv jednání o Vaší cenové nabídce, uvádějte prosím vždy její číslo. 
Výrobky před slevou: 	x Kč 	
	Sleva 	x 	X Kč 	 	
Cena výrobků: 		x Kč 	
		Ostatní: 	x Kč 	
	Cena doplňků: 	x Kč 	
Cena prací: 			x Kč 	
.............................................................................................................................................................................................................. 	
Montáž: 						
Ostatní 	práce: 			x Kč 	
						
Cena celkem 	bez DPH: 	x Kč 	
Cena celkem: 			x Kč 	
Daň odvede zákazník. Jedná se o přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty, kdy výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. 
N20UH01009 
Vytištěno: 11.02.2020 8:06:27 
strana 3 z 4 
Dokument byl vytvořen programem WH Okna • 

Otvíravá a otvíravě - sklopná křídla jsou standardně dodávána s pojistkou proti otevření křídla ve sklopené poloze a naopak. Tato pojistka také funguje jako "zvedač" křídla, což je výhodné především u větších křídel. 
Výrobky jsou popisovány při pohledu z interiéru a zleva doprava. Není-Ii u prvku uvedeno jinak, jsou křídla otvíravá dovnitř. Smysl otvírání vchodových dveří je při pohledu ze strany pantů. 
V ceně montáže plastových prvků není započítána montáž parapetů, parotěsných/ paropropustných pásek a případného příslušenství. 
TYTO CENY JSOU VŽDY UPŘESNENY PŘI JEDNÁNí A UVEDENY SAMOSTATNE 
• 	V ceně montáže je zahrnuto zaměření skutečných rozměrů. 
• 	Cenová nabídka má platnost 60 dnů. 
·	Termín dodání je cca 3 - 6 týdnů od podpisu smlouvy a zaplacení zálohy. Termín je nutno vždy individuálně upřesnit. 
·	Standardní platební podmínky jsou záloha 50 a doplatek při předání díla. Změny v DPH budou kopírovat zákonné úpravy. 
·	Záruka na výrobky A+BX OKNA (plastová okna a dveře) je 60 měsíců na montáž a příslušenství - žaluzie, parapety, sítě proti hmyzu, krytky kování a ostatní je 24 měsíců. 
·	Montáží se rozumí zabudování výrobků do připraveného stavebního otvoru (vyvážení, uchycení pozinkovanými kotvami, zapěnění a seřízení výrobků). Seřízení výrobků je zdarma do 1 roku od data montáže. 
·	Demontáží se rozumí rozřezání stávajících oken a uložení na dohodnutém místě v realizovaném objektu (max. 20 metrů od místa montáže). 
• 	Likvidací starých oken se rozumí odvoz do sběrných surovin a uhrazení skládkovného. 
·	Případné zednické práce spojené s výměnou plastových oken je nutné individuálně dohodnout a upřesnit si sjednaný rozsah prací 
N20UH01009 
Vytištěno: 11.02.2020 8:06:27 
strana 4 z 4 
Dokument byl vytvořen programem WH Okna •