**Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky č. ÚH-MR 07-20**

**PROJEKTOVÉ PRÁCE**

Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení (DUR):

Rozsah dokumentace bude následující:

Textová část

Výkresová část

Polohopisná část

obsahující zákres prostorové polohy stavby do pozemkové mapy s vyznačením hranic pozemků dle katastrální mapy, vyznačení polohy trvalého a dočasného záboru, vyznačení šíře manipulačních pruhů potřebných pro realizaci stavby i na pozemcích, které nejsou součástí zemědělského nebo lesního půdního fondu, seznam pozemků dotčených stavbou, včetně identifikace dle katastrální mapy.

Dokladová část

bude obsahovat všechna potřebná stanoviska, vyjádření, technické podmínky při styku a napojení sítí a souhlasy ostatních účastníků územního řízení ve smyslu platné legislativy.

Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP)

Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) bude zpracována v rozsahu přílohy č.1 vyhlášky č.499/2006 Sb.. DSP bude vycházet z dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR). Dokumentace bude nad rámec DSP obsahovat i části nutné k použití jako dokumentace pro výběr zhotovitele.

Součástí projektové dokumentace musí být soupis stavebních prací s rozpočtem a výkazem výměr dle vyhlášky 230/2012 ze dne 25. 6. 2012.

Dokumentaci předá zhotovitel objednateli ve dvou vyhotoveních + CD (formát .dwg), výkaz výměr ve formátu XML.

**INŽENÝRSKÉ PRÁCE**

Práce budou rozděleny do tří částí a to:

1. **Stádium přípravy**

* prohlídka místa plnění
* zajištění geodetických prací, zaměření lokality, instalace výškového bodu (mezníku), identifikace dotčených pozemků
* zajištění vstupních pokladů pro projektovou dokumentaci (dále PD)
* projednání PD s jednotlivými účastníky včetně majetkoprávního vypořádání a projednání na příslušných úřadech (ohlášení, územní řízení, stavební povolení)

1. **Stádium realizace**

* předání staveniště
* kontrolní činnost technického dozoru investora
* zajištění předání a převzetí dokončeného díla
* kontrola a přebírání odstraněných vad a nedodělků z předání a převzetí dle zápisu
* geodetické zaměření skutečného provedení stavby a nuly vodočtu objektů povrchových vod

1. **Stádium po dokončení výstavby**

* zajištění vydání kolaudačního souhlasu – pokud bylo vydáno stavební povolení
* vypracování geometrického plánu
* předání dokladů k archivaci
* zajištění vkladu příslušných smluv o zřízení věcného břemene včetně geometrických plánů do katastru nemovitostí
* umístění pevného výškového geodetického bodu na všechny objekty
* zajištění smlouvy mající charakter smlouvy o zřízení věcného břemene