TECHNICKÁ SPECIFIKACE
	Technická podmínka		
2 ks diferenciální libely:	Rozlišení 	Min. 1 µm/m	Ano splňuje	
	Rozlišení úhlového měření	Min. 0,2 Arcsec	Ano splňuje	
	Měřící rozsah	Min. ± 20 mm/m	Ano splňuje	
	Rychlost ustavení naměřené hodnoty	max. 3 sec.	Ano splňuje	
	Délka základny	min. 150 mm	Ano splňuje	
	Bezdrátový přenos dat	ANO	Ano splňuje	
	Odečítání naměřených dat jak přímo z přístroje, tak z vyhodnocovací jednotky	ANO	Ano splňuje	
	Komunikace přes bluetooth	ANO	Ano splňuje	
	Bateriové napájení	ANO	Ano splňuje	
	Měření přímosti, rovinnosti, kolmosti, rovnoběžnosti rovinných ploch	ANO	Ano splňuje	
	Délka připojovacího kabelu mezi přijímací jednotkou a PC	Min. 2 m	Ano splňuje	
Alespoň 1 diferenciální libela musí obsahovat magnetickou základnu	ANO	Ano splňuje	
Diferenciální libela bude vybavená dvěma typy software:	
Software typ 1 pro vyhodnocení úchylek tvaru	přímost, rovinnost, kolmost, rovnoběžnost	ANO	Ano splňuje	
Software typ 2 pro vyhodnocení geometrie obráběcích strojů	vodicí plochy, rotační osy, rotace částí stroje, kružnice, částečné plochy	ANO	Ano splňuje	
Software 1 a 2	český nebo anglický jazyk, plně funkční na PC s OS windows 10	ANO	Ano splňuje	
Příslušenství a další	Kufry pro přepravu komponent z důvodu ochrany proti poškození při úschově.	ANO	Ano splňuje	
	certifikát o dosažitelné přesnosti a kalibraci zařízení	ANO	Certifikát WYLER AG, Wintherthur, CH	
	Základní školení měření a ovládání zařízení a doprovodného softwaru	ANO	Ano splňuje