

r \_

**Oprava stěn vsakovací nádrže č. 11 - UV Káraný**

|  |
| --- |
| Číslo Položka |m.j. | Výměra JC-materiál | JC práce D + M Rozpočtová cena |
|  |
|  | Bourací práce |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Vyjmutí dilatačních profilů z PVC | bm | 2162 |  | 21,00 | 21,00 | 45 402,00 |
| 2. | Oprava svislých a vodorovných spař | bm | 485 | 150,00 | 120,00 | 270,00 | 130 950,00 |
| 3. | Postřik travin a křovin | m2 | 652 | 24,00 | 95,00 | 119,00 | 77 588,00 |
| 4. | Vyčištění svislých a vodorovných spár tlakovou vodou | bm | 2162 | 4,00 | 35,00 | 39,00 | 84 318,00 |
| 5. | Vybourání poškozených ploch | m2 | 165 |  | 724,00 | 724,00 | 119 460,00 |
| 6. | Vyčištění spár mezi chodníkem a šikmou stěnou | bm | 870 |  | 22,00 | 22,00 | 19 140,00 |
| 7. | Očištění nánosů z bet. chodníků ( cca 30 mm) | m2 | 435 |  | 42,00 | 42,00 | 18 270,00 |
| 8. | Zbroušení ploch v polích | m2 | 0 |  | 205,00 | 205,00 | 0,00 |
| 9. | Vysokotlaké čištění sanovaných ploch 600 barr | m2 | 6106 | 23,00 | 121,00 | 144,00 | 879 264,00 |
|  | Celkem |  |  |  |  |  | 1 374 392,00 |
|  | Reprofilace tvaru betonových konstrukcí |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Reprofilace poškození do 30 mm | m2 | 580 | 756,00 | 425,00 | 1 181,00 | 684 980,00 |
| 2. | Příprava podkladu pro betonáž vybourané plochy | m2 | 165 |  | 184,00 | 184,00 | 30 360,00 |
| 3. | Osazení armovací sítě 100 x 100 x 6 mm (+ 10 % ) | kg | 350 | 43,00 | 11,00 | 54,00 | 18 900,00 |
| 4. | Dotěsnění trhlin ve stěnách | bm | 2100 | 173,00 | 92,00 | 265,00 | 556 500,00 |
| 5. | Betonáž poškozených polí (150 mm) | m2 | 165 | 367,00 | 305,00 | 672,00 | 110 880,00 |
| 6. | Oprava nátokové hrany | m2 | 584 | 420,00 | 268,00 | 688,00 | 401 792,00 |
| 7. | Oprava chodníků do 30 mm | m2 | 65 | 682,00 | 560,00 | 1 242,00 | 80 730,00 |
| 8. | Reprofilace chodníků nad 30 mm | m2 | 20 | 1 165,00 | 566,00 | 1 731,00 | 34 620,00 |
| 9. | Vyplnění dilatačních spár mir. Profilem nebo PUR | bm | 2162 | 42,00 | 24,00 | 66,00 | 142 692,00 |
| 10. | Osazení dilatačních pásů š. 100 mm | bm | 720 | 305,00 | 141,00 | 446,00 | 321 120,00 |
| 11. | Osazení dilatačních pásů š. 150mm | bm | 922 | 415,00 | 152,00 | 567,00 | 522 774,00 |
| 12. | Osazení dilatačních pásů š. 200 mm | bm | 520 | 525,00 | 163,00 | 688,00 | 357 760,00 |
| 13. | Vyplnění spáry mezi chodníkem a stěnou pískem | bm | 870 | 3,00 | 16,00 | 19,00 | 16 530,00 |
|  | Celkem |  |  |  |  |  | 3 279 638,00 |
|  | Povrchová úprava |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Nástřik stěn hydrofobizačním a zpevňujícím materiálem | m2 | 5671 | 99,00 | 32,00 | 131,00 | 742 901,00 |
|  | Celkem |  |  |  |  |  | 742 901,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Likvidace a uložení odpadu (betonový odpad, | t | 25 |  | 1 890,00 | 1 890,00 | 47 250,00 |
|  | PVC těsnící profily, zemina) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Vedlejší rozpočtové náklady ( ZS, doprava, kontrolní |  | 0,1 | 5 444 181,00 |  |  | 544 418,10 |
|  | zkoušky a.p.) cca 10% |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt celkem |  |  |  |  |  | 5 988 599 |



*r*

**Oprava stěn vsakovací nádrže č. 14 - UY Káraný**

|  |
| --- |
| Číslo Položka m.j. | Výměra | JC - materiál JC práce D + M Rozpočtová cena |
|  |
|  | Bourací práce |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Vyjmutí dilatačních profilů z PVC | bm | 1669 |  | 21,00 | 21,00 | 35 049,00 |
| 2. | Oprava svislých a vodorovných spař | bm | 425 | 150,00 | 120,00 | 270,00 | 114 750,00 |
| 3. | Postřik travin a křovin | m2 | 512 | 24,00 | 95,00 | 119,00 | 60 928,00 |
| 4. | Vyčištění svislých a vodorovných spár tlakovou vodou | bm | 1669 | 4,00 | 35,00 | 39,00 | 65 091,00 |
| 5. | Vybourání poškozených ploch | m2 | 180 |  | 724,00 | 724,00 | 130 320,00 |
| 6. | Vyčištění spár mezi chodníkem a šikmou stěnou | bm | 689 |  | 22,00 | 22,00 | 15 158,00 |
| 7. | Očištění nánosů z bet. chodníků (cca 30 mm) | m2 | 345 |  | 42,00 | 42,00 | 14 490,00 |
| 8. | Zbroušení ploch v polich | m2 | 0 |  | 205,00 | 205,00 | 0,00 |
| 9. | Vysokotlaké čištění sanovaných ploch 600 barr | m2 | 4942 | 23,00 | 121,00 | 144,00 | 711 648,00 |
|  | Celkem |  |  |  |  |  | 1 147 434,00 |
|  | Reprofilace tvaru betonových konstrukcí |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Reprofilace poškození do 30 mm | m2 | 560 | 756,00 | 425,00 | 1 181,00 | 661 360,00 |
| 2. | Příprava podkladu pro betonáž vybourané plochy | m2 | 180 |  | 184,00 | 184,00 | 33 120,00 |
| 3. | Osazení armovací sítě 100 x 100 x 6 mm (+ 10 %) | kg | 175 | 43,00 | 11,00 | 54,00 | 9 450,00 |
| 4. | Dotěsnění trhlin ve stěnách | bm | 2050 | 173,00 | 92,00 | 265,00 | 543 250,00 |
| 5. | Betonáž poškozených polí (150 mm ) | m2 | 180 | 367,00 | 305,00 | 672,00 | 120 960,00 |
| 6. | Oprava chodníků do 30 mm | m2 | 85 | 682,00 | 560,00 | 1 242,00 | 105 570,00 |
| 8. | Reprofilace chodníků nad 30 mm | m2 | 45 | 1 165,00 | 566,00 | 1 731,00 | 77 895,00 |
| 7. | Oprava nátokové hrany | m2 | 419 | 420,00 | 268,00 | 688,00 | 288 272,00 |
| 9. | Vyplnění dilatačních spár mír. Profilem nebo PUR | bm | 1669 | 42,00 | 24,00 | 66,00 | 110 154,00 |
| 10. | Osazení dilatačních pásů š. 100 mm | bm | 556 | 305,00 | 141,00 | 446,00 | 247.976,00 |
| 11. | Osazení dilatačních pásů š. 150mm | bm | 557 | 415,00 | 152,00 | 567,00 | 315 819,00 |
| 12. | Osazení dilatačních pásů š. 200 mm | bm | 556 | 525,00 | 163,00 | 688,00 | 382 528,00 |
| 13. | Vyplnění spáry mezi chodníkem a stěnou pískem | bm | 689 | 3,00 | 16,00 | 19,00 | 13 091,00 |
|  | Celkem |  |  |  |  |  | 2 909 445,00 |
|  | Povrchová úprava |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Nástřik stěn hydrofobizačním a zpevňujícím materiálem | m2 | 4597 | 99,00 | 32,00 | 131,00 | 602 207,00 |
|  | Celkem |  |  |  |  |  | 602 207,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Likvidace a uložení odpadu (betonový odpad, | t | . 20 |  | 1 890,00 | 1 890,00 | 37 800,00 |
|  | PVC těsnící profily, zemina) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Vedlejší rozpočtové náklady ( ZS, doprava, kontrolní |  | 0,1 | 4 696 886,00 |  |  | 469 688,60 |
|  | zkoušky a.p.) cca 10% |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt celkem |  |  |  |  |  | 5 166 575 |

Allianz ®

Insurance Certificate

Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy

POLICY NUMBER | Číslo pojistné smlouvy: 500 044 734

HINSURED | Pojištěný

INSURER | Pojistitel

Allianz pojišťovna, a. s„ Ke Štvanici 656/3 186 00 Praha 8, Česká republika, tel: +420 241 170 000 info@allianz.cz; [www.allianz.cz](http://www.allianz.cz)

NAME | Jméno: SUPER SAN s.r.o. IDENTIFICATION NUMBER | RČ/IČO: 26688166

Allianz pojišťovna, a.s. tímto potvrzuje, že dne 22.12.2003 byla uzavřena tato pojistná smlouva. Allianz pojišťovna, a.s. confirms that at 22.12.2003 was signed up following insurance contract.

Arts of Coverage/Druhy pojištění:

General third part liability / Pojištění odpovědnosti

Insurance Indemnity Limit / Limit pojistného plnění: 20 000 000 CZK

Places of insurance of buildings and / or movable items / Místo pojištěných nemovitostí a / nebo movitých věcí Inception of the Insurance / Počátek pojištění: 23.12.2003

This Insurance Certificate doesn't substitute and doesn't change the scope of coverage which is set by the insurance contract. Rozsah pojištění je upraven pojistnou smlouvou, kterou toto potvrzení nemění ani nenahrazuje.

In Prague / v Praze, 19.2.2018

Allianz pojišťovna, a. s.
generální ředitelství
korporátní a podnikatelské pojištění

Insurer / Pojistitel

Ke Štvanici 656/3 186 00 Praha 8

94684141 EPRCER-2 00877-1

strana 1/1

SUPER SAN i

SUPER SAN s.r.o Na Farkáně 1(1/278/7 . 150 00 Praha 5 IČO: 26688166, DIČ: CZ26688166

Společnost je držitelem certifikátu ISO 9001:2009

tel.: 603 766100

Návrh plnění účastníka:

»Oprava stěn vsakovacích nádrží č.ll a č. 14«

Použité materiály mají atest na pitnou vodu (Remmers: Betofix

R2,Rundschnuere,TAPE VF 120,TÁPE VF 250,MB 2K+,Kiesol MB,Kiesol Standart).

Prohlášení o shodě a bezpečnostní listy na použité materiály budou dodány při předání stavby.

Záruční doba na provedené práce a dodané materiály je 60 měsíců Zařízení staveniště : cca 30m2 na mobilní buňku, WC ,uložení materiálu Doba opravy : březen 2020 - říjen 2020 (do 7 měsíců od předání staveniště)

V Praze, dne

**šupeI^an**

Na Farkáně I 150 00 P

**Tel**