TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

*v rámci veřejné zakázky*

**„POŘÍZENÍ STROJŮ PRO SOŠFM – ČÁST Č. 4 – Vyvážecí vlek“**

**Vyvážecí vlek**

* Páteřový rám podvozku
* Nosnost 6000 – 8000 kg
* Délka ložné plochy 4 – 5 m
* Minimální počet klanic 4 páry
* Pneu 11,5/80x15
* Dosah jeřábu min 5 m
* Nosnost při plném dosahu min. 500 kg
* Drapák
* Rotátor
* Opěrné nohy
* Pneumatické brzdy
* Možnost agregace se Zetorem 72 45
* Osvědčení k provozu po pozemních komunikacích

Dodavatel tímto čestně stvrzuje pravdivost uvedených údajů v rámci nabídnutého předmětu veřejné zakázky.

Ve Frýdku – Místku dne 07.05.2020

…………………………………............

osoba oprávněná jednat za dodavatele

Ing. Petr Martiník, předseda představenstva