**Technická specifikace předmětu plnění**

*v rámci veřejné zakázky*

**„Pořízení strojů pro SOŠFM – ČÁST Č. 2 – Postřikovač“**

**Postřikovač**

- Objem nádrže 300 – 400 l

- Nádrž na proplach

- Nádrž pro mytí obsluhy

- Míchací tryska v nádrži

- Závěs kategorie 2

- Ocelová lakovaná ramena se záběrem 12 m s manuálním otevíráním a s hydraulickým zdvihem

- Pistomembránové čerpadlo s výkonem cca 70 l/min

- Nerezový rozvod s proti odkapovým ventilem

- Třístupňová filtrace

- Elektrické ovládání postřiku z kabiny traktoru, rozdělené do čtyř sekcí

- Propojovací hřídel

- Nátěr rámu proveden polyuretanovým lakem

- Osvědčení k provozu po pozemních komunikacích

- Sada trysek dle výběru

- Řídící počítač ( kontrola dávky )

- Ekomixér ( nádoba na přípravu postřiku s vymývací tryskou )

Dodavatel tímto čestně stvrzuje pravdivost uvedených údajů v rámci nabídnutého předmětu veřejné zakázky.

V Brně dne 16.4.2020

 Xxxxxxxxx Xxxxx ,Vedoucí výroby

 osoba oprávněná jednat za dodavatele

 jméno, funkce, podpis (případně razítko)