**Výměra oken a fasády na budovách IPR Praha**

# Areál EMAUZY

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | *Výška budovy* |  | **CELKEM (m2)** |
| **<t**  "**o**>'  **"O**  ::s  **m** | Horní část | *18,07* | OKNA | 502 |
| FASÁDA | 493 |
| Sp odní část | *8,46* | OKNA | 56 |
| FASÁDA | 29 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **m**  "**o**>'  **":O:s**  **m** | Horní část | *15,95* | OKNA | 504 |
| FASÁDA | 457 |
| Spodní část | *6,67* | OKNA | 120 |
| FASÁDA | 16 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **u**  "**o**>'  **":O:s**  **m** | Horní část | *19,25* | OKNA | 504 |
| FASÁDA | 457 |
| Spodní část | *9,94* | OKNA | 93 |
| FASÁDA | 147 |

CAMP+ SÁL A+ IT (terasa)\* *5,495* **!OKNA**

# Horní část je nutné mýt horolezeckou technikou.

Spodní část je pod převisem horní části, na některých místech lze mýt ze štaflí nebo lešení , zbytek je nutné mýt z vyskozdvižné plošiny.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \* *lze mýt ze země bez horolezecké techniky (okna jsou do výšky 3,65 mj* |  | |
|  | **Celková plocha oken EMAUZY** | **2043** |
|  | **Celková plocha fasády EMAUZY** | **1599** |
|  | **Celková plocha EMAUZY** | **3642** |
| **Další objekty** |  |  |
| **PKC** - **Pražské Kreativní Centrum** (Staroměstské náměstí 1, Pl) | Okna + skleněné dveře | **280** |
| **JEHNĚČÍ DVŮR** (Horoměřická 2307, Praha 6) | Okna | **298** |