Dodavatel:	Adresát:

11  11111 1  111111 1  IIIII1111  1111  1111111111111111111  111 1 11

LABOR - KOMPLET, s.r.o.
Hlivická 416
181 00 Praha 8

IČ: 25781057 DIČ: CZ25781057
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 69651

Odběratel:	

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ CHEMIE JAROSLAVA HEYROVSKÉHO AV ČR, v.v.i.
Dolejškova 2155/3 182 00 Praha 8	
ÚSTAV FYZIKÁLNÍ CHEMIE JAROSLAVA HEYROVSKÉHO AV ČR,
v.v.i.
Dolejškova 2155/3 182 00 Praha 8

IČ: 61388955 DIČ: CZ61388955		
	Kontaktní osoba: Pobočka: telefon:
fax:
mobil:		
Datum vystavení:	16.6.2020
Platnost do:
Místo dodání:	I
Zpflsob úhrady:	Bankovním převodem
Doprava:	Dodavatelem	I Zakázka:
Nabídka:
Objednávka odběratele:
Vystavil:
Email:	obchodnik3@1a
Fax: Referent: Telefon:	

Prodej zboží bude realizován dle platných obchodních podmínek uvedených v ceníku a E-BUSINESS CENTRU.

Kód	
Název zboží	
Množství	
MJ	
Slevy	
Cena/MJ	Celkem
bez DPH	
DPH	
MIST		1,000 ks	0/0%	0,00	0,00 21%	
	Místnost č.415					
KZ	Kontejner zásuvkový	6,000	ks	0/0%	5 252,00	31 512,00 21%	
	rozměry: 450x520x600mm					
	- bez zámku					
	- 2x přední kolečko bržděné					
	- 2x zadní kolečko nebržděné					
9200185	Kancelářský stůl - atyp	2,000	ks	0/0%	7 360,00	14 720,00 21%	
	rohový					
	rozměry:1800/1406x500/600x780mm					
	- umístění u pod okny					
	- ustaven na výškově stavitelných kovových patkách					
	- pracovní deska lamino					
	- korpus stolu lamino					
	- stůl je v provedení pro práci s notebookem i stolním PC					
9200185	Kancelářský stůl - atyp	4,000 ks	0/0%	6 657,00	26 628,00	21%	
	rohový					
	rozměry:1800/1000x500/600x780mm					
	- umístění u pod okny					
	- ustaven na výškově stavitelných kovových patkách					
	- pracovní deska lamino					
	- korpus stolu lamino					
	- stůl je v provedení pro práci s notebookem i stolním PC					
SZO	Skřínka závěsná otevřená	2,000	ks	0/0%	1 857,00	3 714,00	21%	
	rozměry: 400x330x600mm					
	- bez dveří					
SZO	Skřínka závěsná otevřená	10,000	ks	0/0%	2 114,00	21 140,00	21%	
rozměry: 900x330x600mm
- bez dveří
REP1222 - myWAC 5.3 © 1998-2020 myWAC TECHNOLOGIES s.r.o., https://www.mywac.cz	Tisk dne: 17.6.2020 7:58:39	Strana 1/3

11111111111111111IIIII 11111 11111 11111 1111111111 1111111111111

Kód	
Název zboží	
Množství	
MJ	
Slevy	
Cena/MJ	Celkem bez DPH	
DPH	
SZ2DS	Skřínka závěsná dvojdvířková prosklená	4,000	ks	0/0%	2 889,00	11 556,00	21%	
	rozměry: 400x337x600mm				
	- 1x dveře skleněné (POZOR!}				
	- lx police lamino				
	- bez zámku				
SZ2DS	Skřínka závěsná dvojdvířková prosklená	20,000	ks	0/0%	3 917,00	78 340,00	21%	
	rozměry: 900x337x600mm				
	- 2x dveře skleněné				
	- lx police lamino				
	- bez zámku				
SZ2DS	Skřínka závěsná dvojdvířková prosklená	2,000	ks	0/0%	3 571,00	7 142,00	21%	
	rozměry: 650x337x600mm				
	- 2x dveře skleněné				
	- lx police lamino				
	- bez zámku				
SZ2DS	Skřínka závěsná dvojdvířková prosklená	2,000	ks	0/0%	5 137,00	10 274,00	21%	
	rozměry: 650x337x900mm				
	- 2x dveře skleněné				
	- 2x police lamino				
	- bez zámku				
9200068	Věšáková stěna	2,000	ks	0/0%	1 849,00	3 698,00	21%	
	Rozměry: 650x18x1800mm				
	- 3x věšák				
SK	Skřínka	2,000	ks	0/0%	3 259,00	6 518,00	21%	
	- botník				
	rozměry: 650x400x500mm				
	- lx police				
	- sokl				
upnab	úpravy nábytku	1,000	ks	0/0%	10 625,00	10 625,00	21%	
	LED osvětlení pod závěsnými skříňkami				
	- na obou stranách místnosti stejně jako závěsné skříňky				
upnab	úpravy nábytku	12,000	ks	0/0%	29,00	348,00	21%	
	kabelová pn'.lchodka plastová				
	- D=70mm				
	- 2ks na st/li				
BARVA	Barevné provedení:	1,000 ks	0/0%	0,00	0,00	21%	
	laminované desky: bílá hladká				
	ABS hrany 2mm: modrá 502				
	ABS hrany 0,45mm: bílá hladká				
	úchytky: modrá RAL5002, celokovové oblé, rozteč 96mm,				
	zabraňující náhodnému zachycení a zajišťující intuitivní				
	otevírání				
	pracovní deska: DTD laminovaná, tl.18mm, bílá				

	11111111111111111IIIII1111111111 111111111111111 1111111111111	
Celkem bez DPH:	226 215,00 CZK	   Sazba DPH	Základ	DPH 	
Dodatková sleva:	0%	0%	0,00	0,00	
Po slevě bez DPH:	226 215,00 CZK	15 %	0,00	0,00	
 	21 %	226 215,00	47 505,15 
Celkem k úhradě:	273 720,20 CZK

Poznámky:
Před zahájením výroby zasíláme vždy k odsouhlasení kompletní výrobní dokumentaci včetně 3D zobrazení, pl'.ldorysu, pohledl'.l a jednotlivých řezl'.l.

Termín dodání: 5 - 6 týdnl'.l od potvrzení objednávky Záruční a pozáruční servis: 24 měsícl'.l; Labor-Komplet s.r.o.
Platební podmínky: zálohová platba/bankovním převodem, splatnost 14 dní

Certifikáty dodávaného nábytku:
Laboratorní a zdravotní nábytek vyráběný společností Labor-Komplet s.r.o. je certifikovaný a ve shodě dle následujících norem: ČSN EN 14727:2006; ČSN EN 13150:2002; ČSN EN 14749:2006; ČSN EN 527-2:2005; ČSN EN 91-001:2007.
(příslušný certifikát č. 100-027497 zašleme na vyžádán0 a

Laboratorní a zdravotní nábytek vyráběný společností Labor-Komplet s.r.o. je certifikovaný a ve shodě s vyhláškou č.6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatell'.l pro zdravotní nezávadnost nábytku. (příslušný certifikát č. 100-027666 zašleme na vyžádán0

Barevné provedení je v cenové nabídce uvedeno jako samostatná položka. Použitý montážní materiál je účtován dle skutečné spotřeby v místě montáže.
Nábytkové kování: Používíme zásuvkové pojezdy pouze od renomovaných výrobcl'.l s garancí kvality a bezproblémového chodu. Požadovaná stavební připravenost pro instalaci nábytku s medii:
voda (SV+TUV) - pro každé odběrné místo (jednotlivý kohout nebo laboratorní baterii) vždy v ose a místě každého jednotlivého media uzávěr+ koncovka 3/8G - M (vnější závit), pro dopojení do max. vzdálenosti 0,4m.
odpad - pro každý jednotlivý kalich, vaničku nebo výlevku či dřez, vždy v ose a místě každého jednotlivého místa - koncovka HT40/50, pro dopojení do max. vzdálenosti 0,4m.
elektro:
-	pro laboratorní digestoře a laboratorní stoly - kabel 3x2,5C, 2m volný konec, samostatně jištěno 16A+samostatný zemnící vodič o prl'.lřezu min. 4mm2.
-	pro ventilátory - kabel 3x (5x) 1,5C, 2m volný konec, samostatně jištěno - dle typu ventilátoru
zemní plyn a technické plyny -pro každé odběrné místo na nábytku (jednotlivý laboratorní kohout) vždy v ose a místě každého jednotlivého media uzávěr+ koncovka 3/8G - M (vnější závit), pro dopojení do max. vzdálenosti 0,4m.
V případě nedostatečné stavební připravenosti bude doúčtován montážní materiál, dopravné a montážní čas.

To{)

G)

Případné dotazy Vám rádi zodpovíme na našich telefonních číslech +420 233 556 106, +420 233 310 539; fax: +420 233 312 407 nebo na www.laborkomplet.cz