**Technická specifikace pračky**

Tato příloha zadávací dokumentace stanoví minimální technické, materiálové a funkční požadavky na předmět plnění – dodávku pračky - veřejné zakázky pod označením

Dodávka pračky pro MěÚSS Strakonice 2020

místo dodání: DS Rybniční

Počet kusů: 1 ks

**Technické parametry**

* kapacita náplně pro praní: min. 23 kg suchého prádla
* Nerezové provedení – vnitřní a vnější buben a ostatní díly, které přijdou do styku s vodou.
* Ohřev: elektrický, parní, kombinovaný
* Odstředění: min 950 ot./min
* odpružená konstrukce
* možnost volby otáček motoru
* možnost opožděného startu
* ochlazovací cyklus
* automatické dávkování sypkých i tekutých pracích prostředků
* možnost dezinfekčního praní
* ekonomické praní – dle množství prádla
* možnost napojení tekutých pracích prostředků
* vyvážené napouštění a ochlazování prací lázně
* přesné nastavení požadovaných teplot
* 2 x napouštěcí ventil (TV + SV)
* Rozměr dveří pracího bubnu otvor – min. 430 mm
* Ostatní:
* Doprava do místa plnění, instalace v místě, zprovoznění, zaškolení, likvidace stávajícího zařízení
* záruka 24 měsíců