


Phlo CI Smlnu



-osobní bezestrojovnový trakční výtah Orona *pro* veřejné budovy a střední provoz.

-Poslední technologie- typ X\_lO,

šachta š. 1795mm *x* h.l800mm,

* prohlubeň BOOmm,-snížená

-hlava šachty 3.100mm -snížená

* nosnost 630kg /8 osob,
* počet stanic: 3
* neprůchozí,

· zdvih 6,4m ,rychlost l,Om/s,

* příkon 4,5kW
* řízení sběr dolů

-3x automatické te/esko ické šachetní dveře sv. 900mm x2000mm

-šachetní automatické dveře kartáčovaný nerez plus

-PO šachetních dveří: El20 (EWlS)

- *lx* kabinové dveře :automatické teleskopické v pú kartáčovaný nerez

* celoplošná fotoclona v kabinových dveří
* Ql:.ovedeni kabiny : PR14

-kabina š.llOOmm *x* h. 1400mm *x* v.2100mm ,

- podlaha- zátěžové Altro, vzor dle výběru

-boční a zadní stěny- kartáčovaný ne rez plus

-přední portály a zadní rohové díly kartáčovaný nerez plus

- strop v provedeni osvětlení LED bodová světla UP37

-okapové plechy nerez brus

* madlo - nerez
* zrcadlo *Y.* výšky kabiny na zadní stěně
* tlačítkové řízení v kabině i nástupištích

-antivandal s brailovým písmem

-akustická a optická signalizace dojezdu *do* stanice

* signalizace směru jízdy a polohy kabiny
* hlasitý telefon s GSM bránou v kabině výtahu
* interkom
* nouzový sjezd do nejbližší stanice v případě požáru

Nabízený *výtah vyhovuje :* ČSN EN 81- 20/50,