CONFIGURA

***Nederman***

Nabídka č.27068-20

SPŠ Dopravní
Průkopníků 290
322 00 Plzeň

Vaše ref.

Jaroslav Kratochvíl

Naše ref. Přemysl Viktora

14.06.2020

Cenová nabídka **č.** 27068-20

Dobrý den,

na základě Vaší poptávky si Vám dovoluji předložit cenovou nabídku.

**Zadání:**

* odsávání výfukových zplodin osobních vozidel Popis návrhu řešení:
1. 5x odsávací hadicový pružinový naviják 865, hadice DN100/5 m hadicí NTP,
* odsávací koncovka, ventilátor N 16/0,55 kW, motorová spoust.
* dílna č.l, 3, 5, 7, 8
* odsávací navijáky se připevní na konzole a ukotví se na sloupy v dílnách
* potrubí bude připojeno na připravená hrdla ve stropě, na střeše bude ukončeno výfukovým kusem
1. 2x odsávací hadicový pružinový naviják 865, hadice DN100/10 m hadicí NTP,
* odsávací koncovka, ventilátor N 16/0,55 kW, motorová spoušt
* potrubí skrz zeď
* dílna č. 16, 17
* odsávací navijáky se připevní na zeď
* potrubí povede skrz zeď a bude ukončeno šikmým výfukových kusem

lx odsávací hadicový pružinový naviják 865, hadice DN100/7,5 m hadicí NTP,

* odsávací koncovka, ventilátor N 16/0,55 kW, motorová spoušt
* potrubí skrz zeď
* dílna č. 14
* odsávací naviják se připevní na strop
* potrubí povede skrz zeď a bude ukončeno šikmým výfukových kusem

CONFIGURA

***Nederman***

Odsávací hadicový naviják 865

Motoricky poháněný nebo pružinový odsávací hadicový naviják určený pro osobní i nákladní vozidla.

Nejlepší řešení pro garáže a dílny s vyšším stropem nebo tam, kde jsou mostové jeřáby nebo kam zajíždějí vysoká vozidla. Odvíjení navijáku může být pomocí bezdrátového dálkového ovládání nebo pomocí ovladače na kabelu. Přijímací čočka na navijáku zároveň světelně zobrazuje stav navijáku. Elektronické systémy maximální a minimální polohy chrání před poškozením. Spouštění a odstavování ventilátoru je spouštěno elektronicky. Je možné instalovat ventilátor přímo na odsávací naviják.

* pohodlné a bezpečné ovládání
* automatický start ventilátoru
* nastavení pro koncové polohy se provádí ze země
* kompaktní a moderní design
* rychlá a jednoduchá instalace

**Technické údaje a katalogové listy:**

Technické údaje a katalogové listy zařízení jsou k dispozici na webových stránkách společnosti Nederman CR s.r.o.:

**Součástí dodávky je:**

* komponenty uvedené v nabídce níže
* doprava na místo určení
* montáž, instalace, potrubí, 5x kotevní rám na sloup,
* stavební prostupy zdí (3x venkovní zeď, lx příčka)
* výfukový kus pro ukončení potrubí na střeše (4 ks)
* elektrozapojení, kabely, jističe+přivedení kabelů k ventilátoru od rozvaděčů, napojení výfuků na zemnící soustavu, revize elektro

**Součástí dodávky není:**

* elektrická energie 3f, 400V

**Upozornění - prostředí s nebezpečím výbuchu:**

Zařízení není určeno pro odsávání látek, které tvoří se vzduchem výbušnou směs.

**Doporučení:**

V záruční době doporučuji vůbec nezasahovat do odsávacího systému. Servisní technik společnosti Nederman CR s.r.o. provádí v pravidelných intervalech kontrolu systému. Blíže Servisní smlouva.

2(4)

CONFIGURA

***Nederman***

**Obchodní podmínky:**

Cena:

Platební podmínky: Dodací termín: Doprava:

Záruka:

Platnost nabídky:

bez DPH,

30 % do 7 dnů od objednávky, 70 % do 30 dnů od předání zařízení
4 týdny zařízení, 3-5 dny instalace
náklady na dopravu hradí společnost Nederman CR s.r.o.

24 měsíců od data předání zařízení
12/ 2020

Se zájmem očekávám Vaše vyjádření k předložené nabídce a jsem připraven k jejímu doplnění.

Přemysl Viktora

Project Manager

mobil: +420 737 284 014

email: premysl.viktora@nederman.cz

info: [www.nederman.cz](http://www.nederman.cz)

Nederman CR s.r.o.

Krajánkova 2/3176, 141 00, Praha 4 - Záběhlice

3(4)

CONFIGURA

***Nederman***

Nabídka

Množství Č. produktu Popis

Cena za jednotku Celkem

Ventilátory, N-serie (N10, 16, 24, 40, 29)

8 ks 14510521 N16 ventilátor 230/400 V 50Hz, 0,55kW, 22000ot/min. 12 653,00 101 224,00

Společné příslušenství Capture and Extractions Units

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 ks | 20805162 | Odsávací hadiceNTP, černá s modrým opletem.Max 150°C. 0 100 mm, délka 5 m. | 5 326.00 | 26 630,00 |
| 1 ks | 20805262 | Odsávací hadiceNTP, černá s modrým opletem.Max 150°C. 0 100 mm. délka 7.5 m. | 6 861.00 | 6 861,00 |
| 2 ks | 20805362 | Odsávací hadiceNTP, černá s modrým opletem.Max 150°C. 0 100 mm. délka 10 m. | 9 976.00 | 19 952,00 |
| ODSÁVACÍ KONCOVKY |  |  |  |
| 8 ks | 20802561 | Exhaust nozzle, rubber. Hose connection 0 100 mm with springloaded lid. For PV+LVC, oval max 0 110 mm with opening for CO-probe. without locking clamp. | 4 277.00 | 34 216,00 |
| Odsávací buben, pružinový |  |  |  |
| 2 ks | 20800365 | Odsávací hadicový naviják Pružinová západka 865 with damper. Pro 0 100 mm hadice, bez hadice, široký. | 26 382,00 | 52 764,00 |
| 6 ks | 20800765 | Odsávací hadicový naviják Pružinová západka 865 with damper. Pro 0 100 mm hadice, bez hadice, úzký. | 22 620,00 | 135 720.00 |
| náhradní díly pro jednotky na záchyt a extrakci |  |  |
| 8 ks | 20373556 | Konzole ventilátoru | 3 302.00 | 26 416,00 |
| Příslušenství elektro |  |  |  |
| 8 ks | 50 000 016 | motorový spouštěč 1-1.6A pro ventilátor N16 | 1 328,00 | 10 624,00 |
|  |  | Celkem |  | 414 407.00 |
|  |  | Sleva 18% |  | 74 593.26 |
|  |  | Dodatkové nákladyMontáž, potrubí, kotevní materiál, lešení, prostupy zdí |  | 168 400,00 |
|  |  | Elektrozapojení, kabely, jističe, revize elektro, uzemnění |  | 109 880.00 |
|  |  | Celková cena bez DPH | CZK 618 093,74 |

4(4)