Řezivo ZL 3

Výměna vadných trámů ze stávajícího řeziva krovu (vyřezy zdravé části trámů) krovu A+B1

Krov B1

-        210/180 dl.3,1 m vazný trám 2 ks

-        210/180 dl 2,1 m vzpěradlo 1 ks

-        210/180 dl 2,94 m rozpěra 1 ks

Krov A

-        160/140 dl 2 m vzpěradlo 3 ks

-        200/170 dl 5 m dolní vaznice + započítat 1 ks
protézovaného spoje na ocelové svorníky

-        200/170 dl. 5 m dolní vaznice 1 ks

-        180/170 dl. 1,4 m sloupek 2 ks

-        180/170 dl 2,9 m rozpěra 1 ks

-        150/170 dl. 4,5 m středová vaznice 1 ks

* krajové vaznice dl 5,1 m průřez 180/200 mm 1 ks

 -    200/170 mm dl. 9,1 m    2 ks

 - Krokev 120/100 dl. 6m   30 ks

 Ing. Jan Zona v. r.

 GAZO s. r. o.