EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Výzkum,vývoj a vzdělávání

Příloha č.1 Ku pni smlouvy
-Technická specifikace - minimální parametry, které m usf dodávka splňovat

1.1.1.4.27	číslo rozpočtu a položka

726.762 Kč bez DPH - předpokládaná hodnota je hodnotou maximální a nepřekročitelnou

Předmět plněni veřejné zakázky :
Experimentální systém EIT (Elektrická Impedanční Tomografie)

Dodávka ainstruktáž ke složeni a k obsluze elektrického impedančního tomografu.

Popis funkce a účelu: Kompletní experimentálni systém elektrické impedanční tomografie (EIT systém), který umožni testováni stávajících i nových algoritmů zobrazováni na fantomech, které svými rozměry odpovídají rozměrům trupu dospělého člověka a trupu novorozence.

Požadavky na EIT systém:

1.	musí obsahovat vše potřebné pro testováni funkčnosti • HW,SW, fantom a návod,
2.	počet elektrod systému musí být vyšší nebo roven 32,
3.	musí jít o otevřenou platformu umožňující úpravy v HW iSW, tak aby bylo možné systém dále rozvíjet, 4.  minimální požadovaný frekvenční rozsah tomografu:50 až 200 kHz,
5.	musí umožnit uživatelský výběr hodnoty amplitudy aplikovaného elektrického proudu minimálně v rozsahu 1 až 5 mA,
6.	musí umožnit uživatelský výběr schéma měřeni - výběr konkrétních elektrod pro měření a pro aplikaci elektrického proudu,
7.	musí umožnit minimálně 30 zobrazeni/s,
8.	musí obsahovat příslušenství uvedené níže. Příslušenství k systému musí zahrnovat minimálně:
1.	odporový fantom s uživatelsky měnitelnou prostorovou distribucí odporu,
2.	3x elektrodové pásy aplikovatelné pro oblast lidského trupu dospělé osoby,
3.	2x elektrodové pásy aplikovatelné pro oblast lidské hlavy/dětského trupu, 4.  vodni fantom odpovídající rozměry trupu dospělého člověka.

Overvlew of items ordered by BluEmi on May 28,2020

Components:

	

STEM light Software
(license to downlad and subsequently install and use STf M L1ght Software under GNU Gencral Publ1c L1cense Vers1on 3.0)
(lSTSOS-100)	

Anaiysis software runningon customers laptops (Windows OS)	

	

Pioneer Interface Module (w1th AC-Adapter 12V)
(1ST503-100)	

Interface module: Receiving data from connector and transfer to laptop
Transferring experiments settings to connector
Powering connector	

	

Pioneer SBC Sync
(1ST502-100)	

Connector interfacing belt:
Controlling excitation currents for sensing Controlling measurement acqulsition and demodulation	

			

Pioneer LMC Sync
(1ST507-100)

EIT Advanced Interface
(1ST701-100)

SensorBelt
(available  1zes: 80, 92, 104, 116)
(1ST20x-100)	

Connector interfacing belt : Controlling excitation currents for sensing Controlling measurement acquisition and demodulation
Pre-amplifyingsignal

Lung simulator for demonstrat ion purpose or development/debuggi ng purpose
Pre-amplifier for

Textile electrode belt for Adults and Children (larger size).	

				

	

LuMon1   Belt
M
(ava1lable  1ze. 19, 22  26. 30. 35. 40  47 )
(1ST26x-100)	

Textile electrode belt for Neonates and lnfants (smaller size) .	

	

Ribbon cable Small (6 cm}
(100710-119)	

6 cm long ribbon cable.	

	

Ribbon cable Medium (10 cm)
(100702-130)	

10 cm long ribbon cable.	

	

Ribbon cable Long (100 cm) (100710-123)	

100 cm long ribbon cable.	

Break-Out Board
(lSTSOB-100)

Water Tank Phantom
(1STS06-100)	

A custom electrode setup (up to 32 electrodes) can be connected to this Break-Out Board and connected to the Pioneer SBCSync connector (via the f/TAdvanced  Interface).

A PMMA cylindr ical tank with 32 electrodes mounted. Experiments can be conducted with the tank filled with water at controlled conduct ivity and objects inserted and/or air blown.	

		

Clamps for Water Tank Phantom
fw1th LuMon·   Breal--Out Boardl
(1ST506-110)	

This clamps connect a Water Tank Phantom to a
Pioneer LMC Sync connector