Popis:

* Stržení terénu – hrubé srovnání do roviny
* Po vnějším obvodě výkop rýhy pro základ cca h=60-70 cm š=30 cm
* Betonáž do rýhy pod jednu řadu ztraceného bednění – vložení trnů  do betonu
* Osazení řady ZB tl. 25 cm do bet lože prořezání vnitřní strany ZB na propojení s deskou
* Dosypání plochy štěrkodrtí do roviny pod desku zhutnění
* Osazení kari sítí 150x150x6 a ohnutí krajních trnů – propojení s deskou
* Betonáž desky – strhnutí do horní vnější hrany ZB – přehlazení hladítkem
* Ošetření kropení