

Pro život bez bariér

**SOŠ pro administrativu Evropské unie Praha**

Lipí 1911/22

193 00 Praha 20 – Horní Počernice

**Vito Grygorsky**

tel.: 608 507 599

Email: [v.grygorsky@skolaeupraha.cz](mailto:v.grygorsky@skolaeupraha.cz)

Garaventa Lift Group

**Garaventa Lift s.r.o.**

Pražská 16

102 21 Praha 10

Česká Republika

T +420 272 661 143-5

F +420 272 661 143

[www.garaventalift.cz](http://www.garaventalift.cz/) [info@garaventalift.cz](mailto:info@garaventalift.cz)

## V Praze, 15.července 2020/ MK



**Cenová nabídka na dodávku a montáž šikmé zvedací plošiny typ X3**

**Číslo nabídky.: 0754-200715**

### Místo instalace: „Praha 20, Lipí 1911/22, SOŠ pro administrativu Evropské unie Praha“

Dobrý den pane Grygorsky,

předem si Vám dovolujeme poděkovat za projevený zájem o naše zařízení. Na základě osobní návštěvy u Vás, Vám posílám cenovou nabídku na šikmou zvedací plošinu X3.



*(ilustrativní foto)*

## **Šikmá zvedací plošina X3** je schopná překonat přímé schodiště bez mezi-podest a zatáček. Jízdní dráhu tvoří dvojice speciálně navržených duralových profilů, které se kotví do nosné zdi a nebo na samonosné ocelové sloupky. V každé stanici jsou bezdrátové přivolávače. Hlavní výhodou je jednoduchost instalace, minimální nároky na stavení úpravy, rychlost dodávky a bateriový pohon umístěný uvnitř plošiny, který zajistí plný provoz i při výpadku proudu.



**Technická specifikace:**

Provedení vnitřní

Sklápění plošiny, nájezdů a trubkových bariér: automatické

Plošina s protiskluzovým povrchem (šířka x délka) 800 mm x 1050 mm

Nosnost: 250 kg

Rychlost jízdy: 4 m/min.

Počet stanic: 2

Napájení hlavního přívodu 1+N+PE 240 V, 50 Hz, 0.6 kW

Ovládací napětí V

Bateriový pohon (jízda i při výpadku proudu) ANO

Ovládání jízdy plošiny z nástěnných ovladačů (bezdrátová instalace) ANO

Zamknutí nástěnných ovladačů pomocí klíče ANO

Kotvení pojezdové dráhy na nosnou zeď

Umístění na levé straně schodiště (při pohledu zdola na schodiště)

Délka jízdní dráhy do 3700 mm

Počet schodů 6

### Povrchová úprava:

Plošina prášková barva komaxit šedá

Tlačítkový kryt na plošině: v odstínu černé

Ochranné bariery nerez

Podlaha plošiny: protiskluzová, odstínu černé

Pojezdové kolejnice: eloxovaný hliníkový profil – v barvě champagne

Sloupky prášková barva komaxit šedá

Patky sloupků žárový zinek

### Doplňková vybavení (za příplatek):

Odnímatelné ovládání na plošině pro doprovodnou osobu: NE (nezahrnuto v této nabídce)

Sklopná sedačka na plošině: NE (nezahrnuto v této nabídce)

Sklopný boční nájezd na plošinu: NE (nezahrnuto v této nabídce)

Prodloužení nájezdové rampy: NE (nezahrnuto v této nabídce)

Zámek sklápění plošiny (manuální provedení) NE (nezahrnuto v této nabídce)

Nylonový kryt na plošinu: NE (nezahrnuto v této nabídce)

Stříška pro ovladač NE (nezahrnuto v této nabídce)

Sloupek na dolní přivolávač NE (nezahrnuto v této nabídce)

Sloupek na horní přivolávač NE (nezahrnuto v této nabídce)

### Ovládací prvky:

1. na plošině: velkoplošná prosvětlená tlačítka pro jízdu nahoru a dolů, STOP
2. v nástupištích: velkoplošná tlačítka pro jízdu nahoru a dolů

### Bezpečnostní prvky:

Omezovač rychlosti a zachycovač, zahnuté sklopné bariéry na plošině, sklopné nájezdy na plošině s funkcí blokování jízdy při kontaktu s překážkou, spodní kontaktní plech plošiny s funkcí blokování jízdy při kontaktu s překážkou pod plošinou, manuální nouzové spouštění, manuální nouzové přiklopení plošiny – v případě poruchy přiklopení plošiny (platí pro automatickou verzi).

### Poznámky:



**Celková cena dodávky a montáže je:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cena bez DPH** | **Sazba DPH** | **DPH** | **Cena včetně DPH** |
| **169 900,00 Kč** | **21%** | **35 679,00 Kč** | **205 579,00 Kč** |

K celkové ceně bude připočteno DPH v zákonné výši dle platné legislativy v době realizace.

### Příplatky (nejsou zahrnuty v cenové nabídce):

**Elektrická přípojka pro plošinu včetně revize**

Cena je **5 900,-** bez DPH

### V ceně je zahrnuto:

Zaměření místa instalace, projekt, výroba technologie plošiny, doprava, instalace zařízení, zkoušky a uvedení zařízení do provozu, průvodní technická dokumentace a zaškolení obsluhy.

### V ceně není zahrnuto:

Zhotovení hlavního přívodu (pokud je zapotřebí), případné stavební úpravy a potřebná povolení k instalaci plošiny (pokud jsou zapotřebí).

**Záruční podmínky:**

* Záruční doba 24 měsíců

### Standardní platební podmínky (po dohodě lze upravit):

1. Záloha 50 % z ceny díla po podpisu smlouvy o dílo, splatnost 14 dnů
2. Konečná faktura po předání díla objednateli, splatnost 14 dnů

### Termíny plnění:

* Dodání zařízení na stavbu: skladem
* Doba montáže: 1 den

# Servis:

## Součástí našich služeb je záruční i pozáruční servis, který vykonávají naši odborní servisní technici nebo námi pověřené odborné firmy.

**Platnost nabídky:**

Platnost této cenové nabídky je do 30.7.2020

**V případě potřeby doplňujících informací nás neváhejte kontaktovat.** Věříme, že Vás naše nabídka zaujme a těšíme se na případnou spolupráci.

S pozdravem Garaventa Lift s.r.o.

Pro život bez bariér

|  |  |
| --- | --- |
| Michal Kotrch  obchodní technický zástupce | Zdeněk Paták  jednatel |
| tel: 725 500 883 | tel: 602 252 396 |
| [michal.kotrch@garaventalift.cz](mailto:michal.kotrch@garaventalift.cz) | [zdenek.patak@garaventalift.cz](mailto:zdenek.patak@garaventalift.cz) |