**Cenová nabídka č. 27096-20**

Vaše ref. Naše ref.

Bc. Pavel Procházka Premysl Viktora 13.08.2020

Dobrý den,

na základě Vaší poptávky si Vám dovoluji předložit cenovou nabídku na odsávání výfukových zplodin od osobních vozidel.

**Zadání:**

- 1x odsávací pružinový naviják 865, hadice NTP délka 7,5 m, ventilátor N16/0,55kW,

motorová spoušť

- 1x odsávací koncovka pod úhlem 60st,

- 1x adaptér pro dvojité výfuky,

- 2x odsávací koncovka pro vestavěné a zakryté výfuky,

- 1x kompletní rychlospojka

- 1x "samice rychlospojky pro adaptér na dvojité výfuky "

**Popis návrhu řešení:**

**Odsávací hadicový naviják 865**

Motoricky poháněný nebo pružinový odsávací hadicový naviják určený pro osobní i nákladní vozidla. Nejlepší řešení pro garáže a dílny s vyšším stropem nebo tam, kde jsou mostové jeřáby nebo kam zajíždějí vysoká vozidla. Odvíjení navijáku může být pomocí bezdrátového dálkového ovládání nebo pomocí ovladače na kabelu. Přijímací čočka na navijáku zároveň světelně zobrazuje stav navijáku. Elektronické systémy maximální a minimální polohy chrání před poškozením. Spouštění a odstavování ventilátoru je spouštěno elektronicky. Je možné instalovat ventilátor přímo na odsávací naviják.

- pohodlné a bezpečné ovládání

- automatický start ventilátoru

- nastavení pro koncové polohy se provádí ze země

- kompaktní a moderní design

- rychlá a jednoduchá instalace

**Technické údaje a katalogové listy:**

<http://www.nederman.cz/products/exhaust-extraction/vehicle-exhaust-extraction/920-exhaust-extractionrailsystem>

Ventilátor N:

<http://www.nederman.cz/products/fans-and-vacuum-pumps/medium-and-high-airflow-fans/>

**Součástí dodávky je:**

- komponenty, které jsou uvedené v nabídce níže

- doprava na místo určení

- potrubní rozvod, montáž, elektroinstalace(zapojení ventilátoru, motorové spouště)

**Součástí dodávky není:**

- přivedení el. energie do místa instalace

**Požadavky na média:**

- elektřina 3f, 400 V, 50 Hz

**Upozornění – prostředí s nebezpečím výbuchu:**

Zařízení není určeno pro odsávání prachů, které tvoří se vzduchem výbušnou směs.

**Povinnosti obsluhy:**

Jediný zásah obsluhy do systému je zapnutí/vypnutí ventilátoru s filtrem a vysypávání sběrné nádoby na prach. Frekvence vysypávání záleží na zátěži. Je zakázáno vhazovat do odsávání cigaretové nedopalky nebo jiné předměty, které mohou způsobit požár filtrační jednotky!

**Doporučení:**

V záruční době doporučuji vůbec nezasahovat do odsávacího systému. Servisní technik fy Nederman CR provádí v pravidelných intervalech kontrolu systému. Blíže Servisní smlouva.

**Obchodní podmínky:**

**Cena:** bez DPH, platné pro rok 2020

**Platební podmínky:** 30 % do 7 dnů od objednávky, 70 % do 30 dnů od předání zařízení

**Dodací termín:** 4 - 5 týdnů

**Doprava:** v ceně

**Záruka:** 12 měsíců

**Uvedení do provozu:** v ceně

**Platnost nabídky:** 12/ 2020

Budete-li mít jakékoli dotazy, neváhejte mne kontaktovat.

**Přemysl Viktora**

Project Manager

**Nederman CR s.r.o.**mobil: +420 737 284 014

**Nabídka**

**Množství Č. produktu Popis Cena za jednotku Celkem**

**Společné příslušenství Capture and Extractions Units**

2 ks 20373287 Kloub ø 100 mm, Hadicová spojka s hadicovou sponou a gumovým krytem

, with hose clamp and rubber cover. 1 104,00 2 208,00

1 ks 20374541 Complete quick coupler/safety coupler 6 333,00 6 333,00

ø 100 mm/ 4". Kompletní rychlospojka

1 ks 20375049 Male quick coupler 4", included 1 hose clamp and sleeve. "Samice rychlospojky pro adaptér" 1 954,00 1 954,00

2 ks 20805262 Odsávací hadiceNTP, černá s modrým opletem. 6 861,00 13 722,00

Max 150°C. ø 100 mm, délka 7.5 m.

1 ks 20815061 Adaptér pro dvojitá výfuková potrubí, délka=1,0 m. NR-CP hadice ø 100 mm,

8 025,00 8 025,00

**ODSÁVACÍ KONCOVKY**

1 ks 20805561 Exhaust nozzle, rubber. Nozzle for Car, Neophrene, ø 100 mm.

Oval, Connection 8 599,00 8 599,00

2 ks 20867861 Exhaust Nozzle With Internal Grip and ext. Hood, Connection ø 0,1 m Koncovka pro vestavěné a zakryté výfuky 8 435,00 16 870,00

**Odsávací buben, pružinový**

1 ks 20800765 Odsávací hadicový naviják Pružinová západka 865 with damper. ø 100 mm hadice, bez hadice, úzký. Pro 22 620,00 22 620,00

**Ostatní součásti**

1 ks 50000016 motorový spouštěč 1-1,6A pro ventilátor N16 1 328,00 1 328,00

Celkem 81 659,00

Sleva 18% 14 698,62

Dodatkové náklady

Montáž, instalace, potrubní rozvod,doprava,elektrozapojení. 22 500,00

**Celková cena bez DPH CZK 89 460,38**