**Seznam míst s montáží nových herních a fitness prvků a rekonstrukce povrchů v roce 2020**

**Nitranská vedle Albertu -** (stávající povrh na hřišti je kačírek o hloubce 0,3 m).

1. Kolotoč o průměru 1,75m nebo více, povrchová úprava kovových částí - žárový zinek, sedací část z plastu.

**Denkova vedle pošty -** (stávající povrh na hřišti je kačírek o hloubce 0,3 m).

1. Lanová pyramida výška od 5,20 m do 5,50 m, povrchová úprava kovových částí - žárový zinek.

**Moravská 3412 -** (stávající povrh na hřišti je rostlá zemina).

1. Kolotoč o průměru 1,75m nebo více, povrchová úprava kovových částí - žárový zinek, sedací část z plastu.
2. Housenka, stojny povrchová úprava - žárový zinek (dva tubusy spojené sítí)
3. Hrazdu trojtou

**Moravská za č.p. 2719 -** (stávající povrh na hřišti je rostlá zemina).

1. Věžička s plastovou skluzavkou do **1 m** výšky pádu, plastová stříška, šikmý výlez s nášlapy z HDPE, požární tyč, šikmý síťový výlez, celokovová konstrukce, povrchová úprava - žárový zinek

**U Sýpek** **v parku** – (stávající povrh na hřišti je gumová dlažba, podklad je beton). **Požadujeme demontáž stávající gumové dlažby a montáž nové a montáž níže uvedených prvků na této adrese.**

1. Řetězová dvojhoupačka 2ks sedátka NORMAL do **1,5m** výšky pádu, celokovová konstrukce, povrchová úprava - žárový zinek.

**Rumunská za č.p. 4049 – sportoviště -** (stávající povrh na hřišti je gumová dlažba, podklad je beton). **Požadujeme demontáž stávající gumové dlažby a montáž nové na tomto sportovišti.**

**Obvodová za č.p. 3670** – (stávající povrh na hřišti je litá guma, podklad je makadam). **Požadujeme demontáž staré věžičky se skluzavkou a opravu povrchu litou gumou 6m².**

1. Věžička s plastovou skluzavkou do **1,5m** výšky pádu, plastová stříška, šikmý výlez s nášlapy z HDPE, požární tyč, šikmý síťový výlez, celokovová konstrukce, povrchová úprava - žárový zinek

**Zeyerova za č.p. 2605** – (stávající povrh na hřišti je rostlá zemina).

1. Fitness prvek „Váha“, celokovová, povrchová úprava - žárový zinek/ komaxit.
2. Fitness prvek „Zdvih“, celokovová konstrukce, povrchová úprava - žárový zinek/ komaxit.
3. Fitness prvek - Cyklistický trenažér (orbi-bike), celokovová konstrukce, povrchová úprava - žárový zinek/ komaxit.
4. Fitness prvek - Posilovací stroj na prsa, celokovová konstrukce, povrchová úprava - žárový zinek/ komaxit.

**Mánesova č.p. 2891**– (stávající povrh na hřišti je rostlá zemina).

1. Kolotoč o průměru 1,75m nebo více, povrchová úprava kovových částí - žárový zinek, sedací část z plastu.
2. 2ks hokejové branky, včetně ukotvení (zabezpečení proti převrácení) do rostlé zeminy.

**Lutopecká č.p. 1411 -** (stávající povrh na hřišti je rostlá zemina).

1. Kolotoč o průměru 1,75m nebo více, povrchová úprava kovových částí - žárový zinek, sedací část z plastu.
2. 2ks sportovní branky, včetně sítí, cca rozměr 2m výška x 3m šířka, včetně ukotvení do povrchu.

**Vážany (místní část města Kroměříže) -** (stávající povrh na hřišti je rostlá zemina).

1. Věžička s plastovou skluzavkou do **1 m** výšky pádu, plastová stříška, šikmý výlez s nášlapy z HDPE, požární tyč, šikmý síťový výlez, celokovová konstrukce, povrchová úprava - žárový zinek

**Technická specifikace herních prvků**

***Řetězová dvojhoupačka 2ks sedátka NORMAL do l,5m výšky pádu, celokovová konstrukce, povrchová úprava - žárový zinek.***



***Věžička s plastovou skluzavkou, 1m výšky pádu, plastová stříška, šikmý výlez s nášlapy z HDPE, požární tyč, šikmý síťový výlez, celokovová konstrukce, povrchová úprava - žárový zinek.***



***Věžička s plastovou skluzavkou, 1,5m výšky pádu, plastová stříška, šikmý výlez s nášlapy z HDPE, požární tyč, šikmý síťový výlez, celokovová konstrukce, povrchová úprava - žárový zinek.***



***Kolotoč o průměru 1,80m povrchová úprava kovových částí - žárový zinek, sedací část z plastu.***



***Zdvih - posílení svalstva zádového a svalstva horních končetin, celokovová konstrukce, povrchová úprava žárový zinek/komaxit.***





***Váha - posílení stehenního, hýžďového a lýtkového svalstva, celokovová konstrukce, povrchová úprava žárový zinek/komaxit.***



***Housenka, stojny povrchová úprava - žárový zinek (dva tubusy spojené sítí).***



***Fitness prvek - cyklistický trenažér (orbi-bike) celokovová konstrukce, povrchová úprava žárový zinek/komaxit***



***Lanová pyramida výška 5,30 m; vnitřní záchytné vodorovné sítě, vnitřní šplhací žebříky, vnitřní šplhací lana. Povrchová úprava kovových částí - žárový zinek, lanový systém HERKULES s ocelovým jádrem a s obalem z polypropylenu.***



***Fitness prvek - posilovači stroj na prsa, celokovová konstrukce, povrchová úprava žárový zinek/komaxit.***



Hokejové branky - celokovová konstrukce, povrchová úprava žárový zinek nebo komaxit, sítě z polypropylenu, vč. ukotvení.



Sportovní branky v.3 x š.2m - celokovová konstrukce, povrchová úprava žárový zinek nebo komaxit, sítě z polypropylenu, vč. ukotvení.





Nátěry herních prvků - Komaxit může být na přání objednatele dle vzorníku RAL. Uvedené vyobrazení je pouze ilustrativní.