m **STROM Q) John Deere**

Příloha č.l

V Němčících nad Hanou: 27.8.2020 105/20 Zákazník: Muzeum umění Olomouc

|  |  |
| --- | --- |
| **Cenová nabídka zahradního traktoru JOHN DEERE X350R** | |
|  | |
| X350R | |
|  | Zážehový Kawasaki dvouválec, OH V, objem 603 cm3, |
| Motor | tlakové mazání |
| dvojitý vzduchový filtr, chlazení vzduchem |
|  | John Deere iTorque1M Power System |
| Výkon (jmenovitý)  Elektrická soustava | 12,2 kW /16,4 k (při 3100 min1)  12V elektrická soustava, el. startér, alternátor 15 amp., regulované dobíjení,  3 polohová spínací skříňka, spínač světel bezpečnostní spínače: pod sedačkou, na koši, zapínání kosy, zpětný chod,  kontrolka plného koše, |
| Převodovka | hydrostatická převodovka Tuff Torq K46, ovládaná dvěma pedály Twin Touch  ™ Foot Control. |
|  | plynulé nastavení rychlosti, kotoučová brzda v převodovce, |
| Pojezdová rychlost | rychlost vpřed 0 - 8.5 km/h, vzad 0 - 6,4 km/h |
| Rám | Svařovaný rám z 3 mm oceli vpředu a 3,8 mm vzadu, zadní tažné oko, |
| vyztužený sloupek řízení |
| Náprava / Řízení | Litinová přední náprava, výkyvná na středovém čepu +/- 5°, ocelové svislé čepy  s mazničkou,  valivá ložiska 19 mm v předních kolech, |
|  | hřebenové řízení, nastavitelné tyče řízení |
| Poloměr otáčení | 48,2 cm |
| Travní pneumatiky | vpředu 15x6.00-6 2PR, vzadu 20x10.00-8 2PR |
| Sedačka / Obsluha | Nastavitelná sedačka v délce 23 cm, odpružená, opěradlo 38 cm / držák nápojů |
| Objem palivové nádrže | 7,61 |
| výška x délka x šířka (vč. ž.ú.) rozvor náprav | 1200 x 2520 x 1118 mm  1260 mm |
| Žací ústrojí | Záběr 107 cm, dvounožové, středový výhoz, výška sečení 25- 102 mm,  13 před nastavitelných poloh výšky sečení. 2 pomocná opěrná kolečka, zvedání a spouštění pedálem, zapínání elektricky |
| Sběrací koš | Objem 300 1, plátěný s krycí textilií |
| Hmotnost | 314 kg (včetně koše a žú) |
| Výbava | Digitální displej (otáčky motoru, indikátor naplnění koše, stav motohodin, indikátor dobíjeni baterie, kontrolka PTO, kontrolka parkovací brzdy, indikátor servis, kontrolka motoru, palivoměr); kontrolka STOP; kontrolka VÝSTRAHA, |
|  | tempomat; mulčovací záslepka |
|  |  |

STROM PRAHA a.s. Lohenická 607 25751069 Praha 9 – Vinoř

ČÍSLO ZAKÁZKY: 22020357

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PŘEDÁVACÍ PROTOKOL** | | |
| Majitel: Muzeum umění Olomouc |  | **Telefon:** |
| **Ulice+čís.:** Denisova 824/47 **PSČ+Město:** 779 00 Olomouc | | **IČO:** 75079950 |
| **Prodejce:** DIVIZE STROM Morava střed | | **\* JOHN DEERE \*** |
| Den Měsíc Rok  **Datum předání:** | **Typ** stroje:X350R - Zahradní traktor (model 2017) | |
| **4. 9. 2020** | **Elektronická** služba: Ne | |
| **V.Č.** stroje: 1M0X350THLM092408 | **Kabina:** |  |
| **V.Č.** motoru:FS600VE72154 | **Homologační sada:** |  |
| Týp motoru: FS600V-DS20-R | **Odpružená přední osa:** |  |
| **Vzduchové brzdy:** | **Odpružená kabina:** |  |
| **Typ vzduchových brzd:** | **Sedadlo spolujezdce:** |  |

Vybavení stroje:

Vybavení stroje je specifikováno v kupní smlouvě.

Zákazníkem požadavené množství PHM:

**Poznámka:**

**Druh pneumatik / pásy:** Přední pneu / levý pás

Rozměr a typ pneu/ šířka pásu

**Druh ráfků:** nežádáno

**TP předáno:**

Zadní pneu / pravý pás

15X6.00-6 TL 2PR TURF MATE CARLISLE

20X10,00-10 TL2PR SMOOTH CARLISLE/TITAN

ANO NE

**Verze:**

Se strojem byl předán návod k obsluze č. OMUC22098 a Soubor požadavku na zajištění

BEZPEČNOSTI PRÁCE, OCHRANY ZDRAVÍ,' DOPRAVNÍ BEZPEČNOSTI, POŽ.BEZPEČNOSTI A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ podle zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky.

Součástí tohoto protokolu jsou Záruční podmínky základní záruky, které byly předány s tímto protokolem, což zákazník stvrzuje svým podpisem níže.

**COC list předán: ANO NE Varianta:**

**Proškolení obsluhy:**

**Jména proškolených pracovníků:**

Předávaný stroj je vybaven dle vyhlášky MD č. 341/2014 Sb. o schválení technické způsobilosti vozidel.

Se strojem byl předán návod k obsluze č. OMUC22098 a Soubor požadavku na zajištění

BEZPEČNOSTI PRÁCE, OCHRANY ZDRAVÍ, DOPRAVNÍ BEZPEČNOSTI, POŽ. BEZPOČNOSTI A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ podle zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky.

**Součástí tohoto protokolu jsou Záruční podmínky základní záruky, které byly předány s tímto protokolem, což zákazník stvrzuje svým podpisem níže.**

Upozornění! V době záruky musí být na stroji pouze originální náhradní díly a náplně dodávané servisním střediskem nebo doporučené dovozcem. Při použití jiných náhradních dílů nebo náplní končí nárok na uplatnění zániky.

Zákazník: ……………………………………………. Prodejce: …………………………………………

(razítko, podpis) (razítko, podpis)