**„Plzeň - oprava kanalizace seřaďovacího nádraží 4. záloha“**

**Zadávací dokumentace**

**příloha 1: Zadání prací:**

**Předmět zakázky:**

**Oprava distribučního potrubí horkovodu v celé délce**

**Současný stav**

Kanalizační potrubí se opakovaně zneprůchodněno. Příčinou je pravděpodobně propad v místě pojížděné komunikace.

**Návrh řešení**

* Odkrytí betonových silničních panelů k opětovnému použití
* Výkopové práce v potřebném rozsahu budou provedeny kombinací ruční a strojní technologie. V místech výskytu podzemního vedení bude toto vedení zajištěno po celu dobu výkopových prací. Zajištění výkopu a celého prostoru prováděných prací.
* Instalace nového kanalizačního potrubí: odpovídající dimenze PP korugované SN16 včetně všech prvků
* Zásyp potrubí vytěženo zeminou a zásypovým mat. určeného technologickým postupem výrobce
* Úprava komunikace do původního stavu včetně podkladní, vyrovnávacího lože pod silniční panely

**Příprava staveniště**

* Zabezpečení celého prostoru staveniště plotem případně tak, aby nedošlo k újmě na zdraví a poškození majetku.
* Veškeré nakládání s odpadem bude řešeno dle platné legislativy. Součástí předání díla budou vážní lístky

**Ostatní rozpočtové náklady**

* **Finanční rezerva smí být čerpána pouze po konzultaci a odsouhlasením zadavatele.**

**Poznámka**

* **Veškeré navržené materiály jsou považovány za nejnižší normu kvality použitých materiálů.**
* **Veškeré detaily budou sděleny na místním šetření**