Zdeněk Blahovec

Vilantice 113

54401 Dvůr Králové n.L.

IČO: 60155001

DIČ: CZ7607313252

banka: GE Capital, Dvůr Králové n.L.

č.ú.: 4252936524/0600

IBAN: CZ47 0600 0000 0042 5293 6524

SWIFT: AGBACZPP

tel.: +420 603 450 459

e-mail: [blahovec@tonery.biz](mailto:blahovec@tonery.biz)

web: [www.tonery.biz](http://www.tonery.biz)

cenová nabídka rekonstrukce kompletního osvětlení koncertního sálu školy

scénické osvětlení  
    - 4x světlo Chauvet Ovation P-56WW - warm white PAR, 230W LED vč. klapek a příslušenství, zavěšené na Alu Trio konstrukci místo stávající nasvětlovací rampy  
        <https://www.chauvetprofessional.com/products/ovation-p-56ww/>  
    - 2x světlo Chauvet Ovation F-145WW - LED Fresnel, 1x 70W LED vč. klapek a příslušenství, zavěšené na hrazdách pod stropem, zhruba uprostřed hlediště  
        <https://www.chauvetprofessional.com/products/ovation-f-145ww/>  
    - 1x malý 6ch ovládací DMX pultík umístěný na stěně u vchodových dveří, jednoduché ovládání, každé světlo jedna šavle + celkový Master  
    - konstrukce, kabeláž, drobné elektro  
    - barevný vzhled konstrukce hliník, světla černé provedení

osvětlení a elektroinstalace sálu  
    - 2x světlo Inge Seven C HI LED, 950mm, 3000K, 125W LED, závěsné, stmívatelné, přímé/nepřímé osvětlení, sklo opál, rám eloxovaný hliník  
        <http://inge.cz/cs/katalog/zavesna/seven-c-led/seven-c-hi-led>  
    - ovládací programovatelný set pro stmívání hlavních lustrů Seven C, podle nastavení půjde ovládat každý zvlášť, nebo oba najednou, rozsvícení/zhasnutí, a zároveň postupné stmívání/roztmívání, ovladač ve stylu Tango, umístěný u vchodových dveří  
    - po stranách sálu zhruba u hrany opláštění vzduchotechniky umístěná 3okruhová napájecí lišta, do které lze vkládat a posouvat jednotlivá svítidla (viz. níže), délka lišty 8m na každé straně sálu, pro ovládání bych chtěl použít dva okruhy na každé straně, jeden na nasvícení stěny a jeden pro boční osvětlení sálu  
    - 6ks (3+3) svítidel do lišty LLT ADJUST LED 27W, pro boční osvětlení sálu  
    - 8ks (4+4) svítidel do lišty LLT ADJUST LED 55W, pro nasvětlení stěn s obrazy  
        <https://www.e-light.cz/llt-adjust-led-27w-36w-55w-linearni-svitidlo-nastaveni-sklonu-sviceni-do-3f-napajeci-listy-31622>  
    - 2ks RENDY nástěnné svítidlo, jako náhrada dvou lampiček v zadní části sálu  
        <https://www.e-light.cz/rendy-nastenne-svitidlo-14915>  
    - vypínače, zásuvky po sále, kabeláž, drobné elektro  
    - co se týká osvětlení sálu, teď tam máte 48+48W na hlavních lustrech + 11x 16W na bocích, to je 272W, navrhnuto je 2x 125W na lustrech + 6x 27W na bocích, to je 412W, takže světla by mělo být až až a to nepočítám galerii na stěnách dalších 440W  
    - barevnost přístroje a vypínače budou v barvě kouřová šedá  
                    <https://nizke-napeti.cz.abb.com/designy/tango-kourova-seda>  
        - lustry mají opálové sklo a eloxovaný rám  
        - nasvětlovací lišty ty jsou bílé, šedé a černé, a k tomu svítidla ty jsou bílá a černá, jsou tu dvě kombinace bílá/bílá, ta by tolik nerušila na té hraně, nebo šedá/černá, která by zase dala tohle osvětlení na úroveň scénického, ale osobně bych byl pro bílá/bílá

galerijní část  
    - 2x9m po stranách v rohu kde je spojeno opláštění vzduchotechniky se stěnou závěsná lišta ClickRail Pro stříbrná  
        <https://www.nielsen.cz/zavesny-system-artiteq-click-rail-pro>  
    - 40x jezdec TwisterQ2FIX s 2m perlonovým lankem umožňující rychlé přidávání/odebírání lanek ze systému, 2m lanko bude končit asi 140cm nad podlahou  
    - 40x háček  
    - 14ks Alu rámu Accent 50x70cm pro 2x A3, nebo 1x A2 - stříbrná mat nebo kovově šedá  
    - 10ks Alu rámu Accent 30x40cm pro 1x A3 - stříbrná mat nebo kovově šedá  
        <https://www.nielsen.cz/aluminiovy-rychloram-accent>

Celková cena včetně práce vychází cca na 282 tis. bez DPH (cca 342 tis. s DPH).

S pozdravem Blahovec