PRO:
Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. 
Dělnická 1132/24 736 01 Havířov CZ
tel.: 606 771 921, fax: 596 491 666

ČÍSLO:	N2020290
DATUM:	04.09.2020
VYŘIZUJE:	
TEL.:	546 222 743, 545 223 423
MOBILNÍ TEL.:	603 841 550
FAX.:	546 222 743, 545 223 423
E-MAIL:	

Vážená paní,

na základě poptávky ze dne 4.9.2020 nabízíme následující filtry firmy Camfil. Kvalita filtrace je dle ISO 16890. Filtry jsou certifikovány EUROVENT.

OPGP-ES: kompaktní filtr vyrobený skládanou technologií s plastovým ABS rámem, filtrační tkanina ze skelných vláken. Filtr je celospalitelný. Doporučená konečná tlaková ztráta 300 Pa. Do teploty 70°C.
HI-FLO: kapsový filtr s rámem z pozinkovaného plechu, filtrační tkanina ze skelných vláken, použití do teploty 70°C. Filtry s normalizovanými rozměry jsou zařazeny do energetické třídy.

CAMFIL, kapsové a kompaktní filtry dle ISO 16890, certifikace EUROVENT

POZ.	NÁZEV	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ BEZ DPH	CENA CELKEM
BEZ DPH	
001	HI-FLO OL9
2500 m3/hod - 130 Pa, energetická třída C 287/6x892x640 mm, třída filtrace F9, ePM1 85% Obj.číslo: 220 097	2 ks			
002	HI-FLO ML9
5000 m3/hod - 130 Pa
592/12x892x640 mm, třída filtrace F9, ePM1 85% Obj.číslo: 220 091	3 ks			
003	OPGP-ES-F9-592x592x296-00
Energetická třída A
592x592x296 mm, třída filtrace F9, ePM1 80% 3400 m3/h - 90 Pa, teplota 70°C
Obj.číslo: 251 117 500 0	4 ks			
004	OPGP-ES-F9-592x287x296-00
Energetická třída A
592x287x296 mm, třída filtrace F9, ePM1 80% 1700 m3/h - 90 Pa, teplota 70°C
Obj.číslo: 251 157 500 0	4 ks			
005	HI-FLO R6
1700 m3/hod - 55 Pa, energetická třída C 287/5x592x520 mm, třída filtrace M6, ePM2,5 50% Obj.číslo: 220 006	6 ks			

POZ.	NÁZEV	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ BEZ DPH	CENA CELKEM
BEZ DPH	
006	HI-FLO P6
3400 m3/hod - 55 Pa, energetická třída C, energetická spotřeba 986 kWh/rok
592/10x592x520 mm, třída filtrace M6, ePM2,5 50% Obj.číslo: 220 001	5 ks			
007	HI-FLO 892/10x287x520-M6
třída filtrace M6, ePM2,5 50% Obj.číslo: 340 004	5 ks			
008	HI-FLO P7
3400 m3/hod -105 Pa, energetická třída C, nergetická spotřeba 1348 kWh/rok
592/10x592x520 mm, třída filtrace F7, ePM1 70% Obj.číslo: 220 011	5 ks			
009	HI-FLO 592/10x287x520-F7
Energetická třída A, 1700 m3/h - 105 Pa 592/10x287x520 mm, třída filtrace F7, ePM1 60% Obj.číslo: 220 770 30	5 ks			
010	HI-FLO C5/520
1700 m3/h - 50 Pa, energetická třída D 287/3x592x520 mm, třída filtrace M5, ePM10 60% Obj.číslo: 220 149	5 ks			
011	HI-FLO A5/520
3400 m3/h - 50 Pa, energetická třída D, energetická spotřeba 1099 kWh/rok
592/6x592x520 mm, třída filtrace M5, ePM10 60% Obj.číslo: 220 147	5 ks			
012	HI-FLO 892/8x287x520-M5
třída filtrace M5, ePM10 60% Obj.číslo: 340 003 4r	5 ks			
013	HI-FLO A5-63/520
1700 m3/h - 50 Pa, energetická třída D 592/6x287x520 mm, třída filtrace M5, ePM10 60% Obj.číslo: 220 147 5	5 ks			

Platební podmínky: Záruka:
Dodací doba: Platnost nabídky:

Ceny filtrů jsou fc sklad Brno.

CELKEM BEZ DPH:	88  903,00 Kč

CELKEM DPH	21%	18 669,63 Kč

CELKEM VČETNĚ DPH:	107  572,63 Kč
zálohová faktura nebo dobírka 12 měsíců
2 ÷ 3 týdny po objednání
do 30.11.2020

S pozdravem	Gabriel Vedrödi