IČO: 26142376 DIČ: CZ26142376
WATREX Praha, s.r.o.

	Drnovská 1112/60
Ruzyně
161 00 Praha

Objednatel:

Dodavatel:

	IČO: 67985858 
	DIČ: CZ67985858
	Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
	
	Rozvojová 135/1
Lysolaje 
165 00 Praha

Datum vystavení: 	13.08.2020
Datum dodání:	02.10.2020
Forma dopravy:		9

Konečný příjemce:
	Sýkora Jan, Ing., Ph.D.

	 

.
Preparativní chromatograf Streamline.
.
Nabídka dodavatele č.: 20NA00330, p. Ing. Michal Náhunek, CSc.
.

Množství	MJ	Název položky	Částka celkem	
1	ks	SP201-001
Streamline™ P2 Prep Pump, Stainless
Steel, flow rate up to 24 ml/min, max.
pressure 200 bar.

Preparativní P2 čerpadlo v nerezovém
provedení zcela splňuje náročné
požadavky kladené na LC čerpadla a lze
jej bez problémů kombinovat s HPLC
detektory a
přístroji jiných výrobců. Rozsah průtoků
od 0,01 ml/min do 24 ml/min nastavitelný
s přesností na 0,01 ml/min a s
maximálním pracovním tlakem 20 MPa.
Extrémně hladký
průtokový profil čerpadla zajištuje
účinný tlumič pulzů a optimalizovaný
tvar vaček. Jedinečným řešením je
aktivní oplach pístu a těsnění, které
zabraňuje krystalizaci
pufrů. Dotykový displej na předním
panelu umožňuje intuitivní ovládání
čerpadla. Na displeji je zobrazován
průtok, aktuální tlak a čerpadlo je
vybaveno tlakovými
limitacemi. Přímo je též dostupná funkce
PRIME pro promývání při zvýšeném
průtoku.
 	159 223,90	
1	ks	SMIM01-001
Streamline ™ MIM Manual Injector Module.

Modul pro manuální dávkování vzorků
metodou přeplňované a částečně plněné
smyčky. MIM obsahuje šestiportový
dávkovací ventil s 20 µl smyčkou a
portem pro
stříkačku, který je umístěn ve
standardním design provedení krytu
Streamline. Ventil je vybaven senzorem
polohy pro automatickou synchronizaci
nástřiku s počátkem sběru dat.
 	46 585,00	
1	ks	SUV101-001
Streamline ™ UV1 detector, customer flow
cell choice (analytical or preparative).

Programovatelný UV/VIS detektor s dvěma
lampami (D2+W) pokrývající rozsah
vlnových délek 190-800 nm. Součástí je
analytická nerezová průtokvá cela.
Programování změny vlnových délek během
analýzy, sběr a vyhodnocení dat
zajišťuje ovládací modul UV1 detektoru,
který je součástí software Clarity.
Šum: ± 1 x 10-5 AU (@240 nm, 1 sec. T)
Drift: <3 x 10-4 AU/h
Správnost nastavení vlnové délky: ± 2
nm.
Linearita: > 2.0 AU
 	149 258,34	
1	ks	SC40-001
Streamline™ Clarity Lite Datastation, to
acquire and evaluate data from analog
output using one A/D converter.

Jednodušší verze datastanice Clarity
Lite (DataApex, s.r.o.) určená ke sběru
a vyhodnocení dat z detektorů z
analogovým výstupem pře A/D převodník
(není . Součástí
dodávky je také PC s monitorem.
 	63 283,00	
1	ks	U31
Colibrick set, 1 channel, external
USB A/D converter for data acqusition
from one detector.

Jednokanálový A/D převodník pro sběr dat
z libovolného detektoru s analogovým
výstupem.
 	8 712,00	
1	ks	SSK-001
Streamline™ Isocratic Start-up Kit,
accessories & consumable kit to run the
HPLC system.

Vybavení spotřebním materiálem pro
zprovoznění izokratického HPLC systému
Streamline (láhev na mobilní fázi,
propojovací kapiláry, sada šroubků s
ferulemi, spojka,
klíč, řezačka kapilár atd.).
 	11 616,00	
1	ks	Sleva 10,00 %	-43 867,82	
1	ks	Zaokrouhlení.	-0,42	

Celková cena s DPH: 394 810,00 Kč

Bedřich PRAJZLER 
Vedoucí zásobování

Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.
Rozvojová 135, 165 02 Praha 6
IČ : 67985858  DIČ : CZ67985858
e-mail:       prajzler@icpf.cas.cz
telefon:     220 390 228
mobil:        773 400 194

						Razítko a podpis: