**Příloha č. 1 Kupní smlouvy**

**Specifikace traktoru s předním nakladačem a zadní žací lištou**

|  |  |
| --- | --- |
| **PARAMETRY NABÍZENÉHO TRAKTORU****Požadavek kupujícího** | **Nabídka dodavatele****prodávajícího** |
| 1 | Výrobce, typové označení stroje | **NEW HOLLAND T5.95 Utility** |
| 2 | Motor splňující emisní normu Tier 4a | Tier 4a |
| 3 | Palivo nafta | ANO |
| 4 | Pohon 4x4 | ANO |
| 5 | Výkon min. 99 PS | ANO |
| 6 | Rozvor kol do 2350 mm | 2343 mm |
| 7 | Hmotnost bez závaží max do 3775 kg | 3770 kg |
| 8 | Nádrž paliva v litrech min. 160 lt | 160 lt |
| 9 | Servisní interval min. 600 Mth | 600 mth |
| 10 | Převodovka 24x24 | 24x24 |
| 11 | Pojezdová rychlost v km/hod | 40 km/hodinu |
| 12 | Elektrohydraulicky ovládaný reverz | ANO |
| 13 | Stupně řazené pod zátěží - 2 | ANO |
| 14 | Otáčky vývodového hřídele 540/1000 ot./min. | ANO |
| 15 | Okruhy hydrauliky 3 | ANO |
| 16 | Výkon čerpadla hydrauliky v litrech 60 - 65 lt | 64 lt |
| 17 | Kabina s topením a klimatizací | ANO |
| 18 | Sedačka řidiče pneumaticky odpružená | ANO |
| 19 | Vnější zrcátka teleskopická | ANO |
| 20 | Zadní stěrač  | ANO |
| 21 | Pracovní světla 4 | ANO |
| 22 | Dynamické přední plastové blatníky | ANO |
| 23 | Kompletní vzduchové brzdy 1+2 okruhové | ANO |
| 24 | Pneumatiky přední 13,6/R24 | ANO |
| 25 | Pneumatiky zadní 16,9/R34 | ANO |
| 26 | Vozidlo schváleno pro provoz na pozemních komunikacích | ANO |
| 27 | Přední ramena a vývodový hřídel 1000 ot./min. | ANO |
| 28 | Sněhové řetězy na pření kola | ANO |
| 29 | Závaží 500 kg do ramen | ANO |
| 30 | Závaží do kol 2+2 do zadních kol | ANO |
|  | **Čelní nakladač + lopata + kleště na balíky** | **TL740** |
| 31 | Ovládání mechanický joystick | ANO |
| 32 | Minimální nosnost ve spodním čepu 2300 kg | 2359 kg |
| 33 | Min. zdvih 3700 mm | 3740 mm |
| 34 | Lopata na sypký materiál šíře 2200 mm | ANO |
| 35 | Kleště na senážní balíky | ANO |
| 36 | Multilock | ANO |
| 37 | Tlumič rázu | ANO |
| 38 | Třetí funkce | ANO |
|  | **Žací lišta** | **KUHN GMD310** |
| 39 | Nesená boční | ANO |
| 40 | Disková – 8 disků | ANO |
| 41 | Záběr 3100 mm | ANO |
| 42 | Závěs 2. cat | ANO |
| 43 | Hmotnost do 716 kg | ANO |
| 44 | Nože výměnné bez šroubování | ANO |
| 45 | Vývodová hřídel 540 ot./min. | ANO |

V Rožnově pod Radhoštěm, dne: V Sedlnicích dne:

Za kupujícího Za prodávajícího

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Jindřich Ondruš Pavel Mičulek

generální ředitel člen představenstva

|  |
| --- |
| **Doložka kupujícího:** Předběžnou řídící kontrolu dle ustanovení § 11, vyhl. č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění Provedl příkazce operace: Ing. Milan Gesierich Dne : ……... 2020     Předklád Předkládá správce rozpočtu: Ing. Věra CábováDne : ……. 2020     Náležitosti smlouvy kontroloval: RECTE.CZ, s.r.o. Dne : …….. 2020       |