SLEPÝ ROZPOČET - SOUPIS PRACÍ, VÝKAZ VÝMĚR

MONTÁŽE OCENĚNY POLOŽKAMI ÚRS 800-741, 800-742, 46-M

STAVBA: MODERNIZACE A STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO GASTRO PROVOZU V OBJEKTU DOBROVODSKÁ 950/107, k.ú. ČESKÉ BUDĚJOVICE 5

MÍSTO STAVBY: DOBROVODSKÁ 950/107, k.ú. ČESKÉ BUDĚJOVICE 5 ČÁST: TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - ELEKTROINSTALACE

INVESTOR: STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ, Č, BUDĚJOVICE, HUSOVA 9, HUSOVA 1846/9, ČESKÉ BUDĚJOVICE 370 01

368765,00 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 3,25%

1. DODAVKA
2. MONTÁŽ

3

4

1. ZRN CELKEM

6

34067,00

679447,78 PŘESUN STAVEBNÍCH KAPACIT

ÚZEMÍ SE STÍŽ, PRAC, PODMÍNKAMY 3% HORSKÁ OBLAST 3,3% NAD 700M 1048212,78 MIMOŘÁDNĚ STÍŽENÉ PROSTŘEDÍ OBOR. PŘIRÁŽKA

1. R5+R6
2. NÁKLADY

1048212.78

1. VRN CELKEM

34067,00

1 082 279,78 Kč

9 CELKEM BEZ DPH

10

CELKEM S DPH

VYPRACOVAL: Josef Chrt

1 309 559,00 Kč

DATUM: 05/2020

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případné chybějící položky doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady včetně dodávky a montáže tak, aby cena byla konečná. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Uchazeč prohlašuje, že v celkové nabídkové ceně, bez ohledu na dílčí položky výkazu výměr a jejich specifikaci dle ÚRS, jsou zahrnuty veškeré náklady uchazeče spojené s prováděním díla, zejména zpracování skutečného provedení stavby, likvidace stavebního odpadu a přebytečného materiálu odpovídajícím zákonným způsobem, zajištění skládek a deponií, náklady na pasportizaci, čištění pracoviště a odstraňování případných škod na pracovišti a dalších plochách dotčených stavbou a způsobených provozem zhotovitele při realizaci díla, dopravní opatření nutná pro zajištění dopravní obsluhy stavby, vybudování zařízení staveniště, jeho provoz a likvidaci po dokončení stavby, vytýčení všech dotčených podzemních vedení a jejich ochranných pásem, projednání křížení a přeložek nezdokumentovaných dotčených sítí s jejich provozovateli včetně realizace těchto přeložek a křížení, ostraha stavby a staveniště, geodetické zaměření skutečného provedení stavby, náklady na zpracování technologických postupů, předpisů a plánů kontrol, provedení odpovídajících zkoušek, zpracováni a předání plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, plánu havarijních opatřenfzpracování geometrického plánu provedeného díla, kompletační činnost, a další činnosti nutné pro plnění předmětu.

