**„Kralupy nad Vltavou – demolice ocelových přístřešků“**

**Zadávací dokumentace**

**příloha 1: Zadání prací:**

**Předmět zakázky:**

**Příprava staveniště**

* Odvoz komunálního odpadu z vnitřku i blízkého okolí objektů
* Možný výskyt infekčního odpadu
* Instalace ochrany staveniště
* Odpojení od inženýrských sítí

**Demolice objektů**

* Demolice objektů těžkou mechanizací
* Demolice základové desky a to do úrovně min 100mm pod úroveň terénu
* Materiál z demolice bude vytříděn a nadrcen (frakce 0-63) a naložen na dopravní prostředky a odvezen na skládku. Veškeré vážní lístky budou součástí stavebního deníku **(v deníku bude zaznamenán každý odvoz sutě ze staveniště)** Veškeré nakládání s odpady, dle platné legislativy.
* V případě výskytu podzemních šachet budou tyto podzemní objekty zasypány vytříděnou sutí
* Objekt má střešní krytinu z vlnité azbestocementové krytiny, a proto je třeba dodržet potřebná opatření ke správné demontáži a skládkování nebezpečného odpadu

**Úprava pláně po demolici**

* Vzniklá pláň bude urovnána a zatravněna

**Finanční rezerva smí být čerpána po konzultaci s investorem!**

**Poznámka**

* V případě jakýchkoliv nedostatků vyplývajících ze skutečného stavu demolice, bude pořízena fotodokumentace. Tento zjištěný stav bude zapsán do stavebního deníku a konzultován se zadavatelem.