**KRATOCHVÍL**

Dílny

Počet kusů 166

9

24

Svítidlo (Výstup světla)

LEDVANCE GmbH - 4058075301535 ECO CLASS

HLO DAMPPROOF 840 40W GR

Výstup světla 1

Osazení: 1xLED / CRI >= 80

Provozní účinnost: 100.09%

Světelný tok žárovky: 4400 Im
Světelný tok svítidla: 4404 Im
Výkon: 40.0 W

Světelný výtěžek: 110.1 Im/W

Kolorimetrické údaje

1xLED / CRI >= 80: CCT 4000 K, CRI 82

LEDVANCE GmbH - 4058075301573 ECO CLASS

HLO DAMPPROOF 840 55W GR

Výstup světla 1

Osazení: 1xLED / CRI >= 80

Provozní účinnost: 100%

Světelný tok žárovky: 6400 Im
Světelný tok svítidla: 6400 Im
Výkon: 55.0 W

Světelný výtěžek: 116.4 Im/W

Kolorimetrické údaje

1xLED / CRI >= 80: CCT 4000 K, CRI 82

LEDVANCE GmbH - 4058075408432 HB VAL 150W
4000K 100DEG IP65
Výstup světla 1

Osazení: 1xLED 4000K / CRI >= 80
Provozní účinnost: 100%

Světelný tok žárovky: 16000 Im
Světelný tok svítidla: 16000 Im
Výkon: 150.0 W
Světelný výtěžek: 106.7 Im/W

Kolorimetrické údaje

1xLED 4000K / CRI >= 80: CCT 4000 K, CRI 82

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obrázek svítidla najdete v našem katalogu svítidel. |  | O |
|  |
| Obrázek svítidla najdete v našem katalogu svítidel. |  | o |
|  |
| Obrázek svítidla najdete v našem katalogu svítidel. |  | 0 |

Celkový světelný tok žárovky: 1172000 Im, Celkový světelný tok svítidla: 1172664 Im, Celkový výkon: 10735.0 W, Světelný výtěžek: 109.2 Im/W

DIALux

Kratochvil-elektro

Strana 3